# 同舟体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 塑胶篮球场材料厂家

## 塑胶篮球场材料的选择与考量

优质的塑胶篮球场地，是竞技水平发挥与运动安全的重要保障。其核心性能——减震缓冲、防滑耐磨、能量回馈及均匀弹性，很大程度上依赖于所选面层材料的科学性与施工工艺的专业性。塑胶面层材料的选择成为构建高性能运动场地的关键环节。

目前市场上主流塑胶篮球场面层材料主要包括：

- 硅PU材料： 以其良好的综合性能广受认可。通常由弹性层（含有机硅改性聚氨酯）结合耐磨面层构成，提供优异的冲击吸收、抗滑性、耐候性和适中的弹性回复。其固化后物理性能稳定，能有效保护运动员关节。
- PVC卷材： 工厂预制成型，现场铺设粘接。产品具有色彩鲜艳、图案多样、安装相对快速的特点。其性能表现取决于配方设计及结构（如是否含发泡层），需特别关注其长期使用下的耐磨性、抗UV老化能力以及接缝处理工艺。
- 丙烯酸涂料： 水性环保材料，通过多层刮涂施工，形成硬质涂层。具备优异的耐磨性、耐候性及色彩持久性。主要依赖基础混凝土层的平整度与强度，本身提供的缓冲性能相对有限，更适合对冲击吸收要求不高的场地或作为辅助系统的一部分。
- EPDM颗粒预制型卷材/喷涂面层： EPDM颗粒以其优异的耐候性、色彩持久性和弹性常被运用。预制卷材结构稳定；喷涂面层（通常与聚氨酯胶水混合）则可形成全弹性结构，提供较好的冲击吸收，但施工工艺对终面层平整度、颗粒固结强度要求较高。

无论选择何种材料体系，严谨规范的施工工艺是确保材料性能得以实现的基础。这包括对基础（通常为沥青或混凝土）的严格要求（强度、密实度、坡度、平整度）、精细的基础处理（清洁、修补）、严格的材料配比与混合搅拌、精准的摊铺或刮涂厚度控制、适宜的环境条件（温度、湿度）以及细致专业的后期划线。

选择适用于特定环境的塑胶篮球场材料，需深入理解不同材料的物理化学特性、性能侧重点、工艺要求及其与场地基础条件的适配性，同时匹配专业的施工技术标准，方能构建出满足运动表现与安全需求的理想场地。

总结：塑胶篮球场地的性能表现是所选用面层材料的固有特性、严谨科学的施工工艺以及规范到位的后期维护共同作用的结果。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。