# 同舟体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 塑胶篮球场造价要多少

## 塑胶篮球场造价分析：核心要素与构成解析

塑胶篮球场的建设费用并非一个固定数值，其受多重因素共同影响，呈现较大的波动区间。以下对决定造价的核心要素进行专业解析：

一、 基础工程：造价的地基

- 基础类型： 常见的是水泥混凝土基础，其造价受当地水泥、砂石等原材料价格、人工费用及场地原有地质条件（如是否需要额外地基处理）影响显著。沥青基础相对较少见，成本通常更高。
- 基础质量要求： 基础的平整度、强度（标号）、排水坡度设置等标准越高，施工难度和成本相应增加。
- 场地现状： 在现有硬化地面（如旧水泥地）上施工与新开挖土方、回填、夯实后再做基础，成本差异巨大。

二、 面层结构与材料：造价的核心变量

- 面层类型与厚度：
  - 硅PU： 当前主流选择。通常为弹性层+面层的多层结构（如3mm弹性层+2mm面层，或更厚）。材料本身成本相对较高，但综合性能（弹性、耐用、舒适性）出色。厚度增加成本线性上升。
  - EPDM预制型卷材： 成品卷材铺装，施工相对快捷。价格受EPDM颗粒品质、含胶量、厚度（常见8-13mm）、底层设计（是否含缓冲层）影响大。高品质卷材成本高。
  - EPDM喷颗粒/透气型： 通常由橡胶颗粒与粘合剂现场搅拌铺设（或喷涂），面层撒EPDM颗粒。成本低于硅PU和预制卷材，但性能（弹性、耐用性）通常也稍逊。
- 材料品质： 塑胶颗粒的原料来源（新料/回收料）、含胶量、抗老化剂和添加剂成分，粘结剂的类型（单/双组分）、环保性、耐候性、物理性能指标等，是造成同类型面层价格差异的关键。高品质原材料成本显著高于低端材料。
- 施工工艺： 多层施工的复杂性、对基础处理的要求、施工环境的控制（温度湿度）、工人的熟练程度都影响人工成本和材料损耗率。

三、 辅助设施与配套

- 球场划线： 使用专业耐磨、抗紫外线运动划线漆。
- 缓冲层（可选）： 在基础与弹性层之间增加一层（如细颗粒EPDM混合层），提升脚感和冲击吸收，增加成本。
- 场地尺寸： 标准全场（28m x 15m）与半场或非标场地，面积决定了材料用量和基础工程量。
- 排水系统： 基础内的排水设计和面层坡度的精细施工对场地长期性能至关重要。
- 围网、灯光（如有）： 这部分属于附属设施，若包含在球场项目中，成本需单独计算且占比不小。

结论性说明

塑胶篮球场的确切造价，需根据具体项目的地理位置、场地基础状况、选定的面层系统类型与厚度、材料品质等级、场地规模以及配套要求等核心要素进行专业评估与测算。不同规格和品质的材料、不同的施工标准将导致终成本产生显著差异。因此，获取精准报价依赖于详细的场地勘察和明确的技术要求说明。湖北同舟体育等专业供应商可依据项目参数提供针对性预算分析。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。