# 同舟体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 硅PU篮球场施工方法和工艺流程

## 硅PU篮球场施工方法与工艺流程

硅PU篮球场施工是一项系统性工程，其质量取决于对基础、材料性能及施工工艺的精准把控。遵循科学规范的流程是确保场地终性能表现的基础。

一、 基础检查与处理

- 检查验收： 彻底检查混凝土基础质量，确保其强度达标、表面洁净、无油污、浮尘、空鼓、裂缝及明显积水区域。重点检测基础含水率，通常要求≤8%（采用薄膜覆盖法测试）。
- 平整度处理： 对基础表面的明显凹凸处进行打磨或修补，确保整体平整度达到要求（通常要求3米直尺测量，误差≤3mm）。
- 裂缝及接缝处理： 对基础存在的裂缝或伸缩缝进行专业开槽（建议宽度5-8mm，深度≥20mm），清理后填充专用填缝胶，确保弹性且密封。
- 酸洗/打磨： 采用稀盐酸溶液（建议浓度约5-8%）或专业基础处理剂对基础表面进行酸洗或打磨处理，彻底清除浮浆并形成均匀粗糙面，增强与后续涂层的附着力。处理后必须用清水反复冲洗干净，确保无酸液残留并完全干燥。
- 底涂施工： 在确认基础干燥、清洁后，均匀滚涂或刮涂专用底涂材料。底涂需渗透性强，能有效封闭基础毛细孔，增强基础与硅PU材料间的粘结力。涂布量需根据基础状况与材料要求严格控制，确保均匀、无漏涂。

二、 硅PU材料层施工（核心工艺）

- 弹性底层铺设：
  - 配料与搅拌： 按规定比例将A组份（主剂）、B组份（固化剂）与专用填充料进行精准计量混合。使用电动搅拌机充分搅拌2-3分钟至色泽均匀。单次配料量需根据施工进度与温度控制在适用期内用完（通常约30-60分钟）。
  - 刮涂施工： 将混合好的弹性底层材料倾倒于基础，使用专业镘刀或齿形耙均匀刮涂。施工应保持方向一致，注意搭接处的平整度。此层主要提供缓冲与弹性，厚度需严格按设计要求控制（通常约3-4mm）。
- 弹性面层铺设：
  - 配料与搅拌： 按比例混合弹性面层材料A、B组份（不含填充料），充分搅拌均匀。此层材料通常粘度较低。
  - 镘涂/刮涂施工： 将弹性面层材料倒在弹性底层上，使用镘刀或专业耙子刮涂均匀。此层主要提供平整表面并增强耐磨性，厚度控制需精准（通常约1-2mm）。施工方向宜与底层垂直。铺设后表面需平整流畅。
- 面漆层涂装：
  - 材料准备： 按比例混合硅PU耐磨面漆A、B组份，充分搅拌均匀。
  - 滚涂施工： 使用专用短毛滚筒将面漆均匀涂布在已固化的弹性层上。通常涂布两遍，第一遍与第二遍的涂刷方向应相互垂直。涂布量需严格控制，确保漆膜均匀覆盖，色泽一致，无流挂、漏涂、起泡等现象。面漆层提供终颜色、耐磨、耐候及抗污性能。
- 划线：
  - 时机选择： 待面漆层完全固化后进行（通常施工后24-48小时，具体视环境条件）。
  - 定位测量： 严格按标准篮球场规格进行精确测量放线，确保尺寸、线宽符合规范。
  - 贴胶带： 使用专用划线胶带或美纹纸按放线位置粘贴，确保边缘整齐。
  - 涂刷划线漆： 在线条区域内细致涂刷专用硅PU划线漆（通常为双组份），涂刷2遍为佳，确保色泽饱满均匀。
  - 撕除胶带： 在划线漆表干后（通常约1-2小时）及时撕除胶带，避免破坏漆膜边缘。

三、 养护与交付

- 成品养护： 场地施工完成后需进行充分养护。在面漆层及划线漆完全固化前（通常建议养护期不少于7天），禁止人员进入踩踏、堆放重物、进行其他交叉施工或进行体育使用。期间需保持场地清洁、避免暴晒（必要时遮盖）及水浸。
- 场地清洁： 养护期结束后，彻底清扫场地，清除施工过程中产生的所有杂物、灰尘。

总结： 硅PU篮球场施工质量的关键在于严谨的基础处理、精确的材料配比、规范的分层施工操作以及严格的成品养护。清晰规范的工艺流程是确保场地物理性能、运动性能及使用寿命符合预期的基础，施工过程中对细节的把控直接影响终场地的品质表现。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。