# 同舟体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 塑胶篮球场施工什么

## 塑胶篮球场施工要点

塑胶篮球场的施工是一个系统化、精细化的工程过程，其核心在于严谨的工艺控制和对细节的精准把握。施工质量直接影响场地的运动性能、安全性与耐久性。以下是关键施工环节的概述：

1. 基础处理是基石

   - 坚实平整： 施工始于合格的基础。通常采用水泥混凝土基础，要求强度达标（通常C25或以上）、表面平整坚实（平整度需符合规范，如3米直尺范围内误差不超过3mm）、无空鼓、起砂、裂缝、油污等缺陷。
   - 坡度精准： 必须设置合理的排水坡度（一般推荐0.5%-0.8%），确保雨后场地无积水，这对保护塑胶层和保障安全至关重要。坡度需顺畅、无倒坡。
   - 伸缩缝处理： 基础伸缩缝需预先清洁干净，使用专业填缝材料（如PU或改性沥青填缝胶）填充饱满，避免后期塑胶层在此处开裂。
   - 清洁干燥： 施工前基础必须彻底清洁，去除所有灰尘、杂物、油渍等，并确保充分干燥（含水率测试合格）。

2. 材料选择与应用

   - 环保水性树脂： 通常选用环保型水性聚氨酯（PU）或改性丙烯酸树脂作为粘合剂主体，确保材料环保性能满足基本要求。
   - 弹性颗粒： 常用的弹性层材料包括三元乙丙橡胶（EPDM）颗粒、热塑性弹性体（TPE）颗粒或回收橡胶颗粒等。颗粒的粒径、形状、颜色稳定性及物理性能（如弹性、抗老化性）需符合相关标准。
   - 面层防滑颗粒： 面层通常采用细粒径、高强度的彩色EPDM颗粒或PU颗粒，提供优异的摩擦力和色彩表现。
   - 配套材料： 包括专用底涂剂（增强基础与弹性层粘结力）、稀释剂、划线漆等，均需与主材配套兼容。

3. 施工流程（核心工艺）

   - 底涂施涂： 在处理合格的基础表面均匀滚涂或喷涂一层专用底涂剂。这层界面剂能渗透基础毛细孔，极大增强基础与后续塑胶层的粘结力，是防止脱层的关键步骤。待其完全干透固化（时间依材料及环境而定）。
   - 弹性层摊铺：
     - 将环保水性树脂粘合剂与预设比例的弹性颗粒（如EPDM）在搅拌设备中充分混合均匀。
     - 混合料运输至施工区域，使用专业摊铺机或人工配合刮耙进行摊铺。严格控制摊铺厚度（根据设计要求，通常整体厚度在4mm-8mm不等）。
     - 摊铺过程需确保平整度、密实度，尤其注意接缝处的处理，力求无缝衔接。
   - 面层喷涂/撒粒：
     - 喷涂法（常用）： 将彩色面层浆料（水性树脂与细粒径预混颜料浆）与精细面层颗粒（彩色EPDM或PU颗粒）按比例混合，使用专业喷浆设备进行均匀喷涂。通常需喷涂2-3遍，确保颗粒分布均匀、粘结牢固、颜色饱满。
     - 撒粒法： 先均匀刮涂一层彩色面层胶水，随即在胶水未固化前人工均匀撒布规定量的精细彩色颗粒。待固化后，扫除未粘结牢固的浮粒。
   - 划线：
     - 待面层完全固化后（通常需24-48小时），严格依据国际篮联（FIBA）或相关场地标准图纸，进行测量定位、弹线。
     - 使用专业划线机配合专用聚氨酯（PU）或改性丙烯酸球场划线漆进行涂刷。线条要求宽度精确（标准线条宽5cm）、边缘清晰、平直圆滑、粘结牢固、色泽均匀饱满。

4. 环境与养护

   - 环境要求： 施工期间的环境温度（通常建议10℃-35℃）、空气湿度（建议<85%）及基础温度对材料固化反应和终性能影响显著。应避免在雨、雪、大风等不利天气以及基础或环境温度过低时施工。
   - 成品养护： 施工完成后，塑胶场地需经过充分的固化养护期（通常建议7-14天，具体时间视材料、厚度和环境而定）。在养护期内，场地应完全封闭，严禁任何人员、车辆进入或堆放物品，确保材料性能稳定。

塑胶篮球场施工是一个环环相扣的工程，其品质依赖于规范的基础处理、合格的材料选择、精准的工艺控制以及对环境条件的合理把握。每一个步骤的严谨实施，共同构筑了场地良好的运动性能、安全保障与外观呈现。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。