# 同舟体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 丙烯酸篮球场施工工艺

## 丙烯酸篮球场标准化施工工艺

丙烯酸篮球场的建设是一项专业性强的系统工程，其品质高度依赖严谨的施工工艺控制。以下为核心工艺流程：

1. 基础检查与处理 (工期：1-3天)

   - 评估： 对混凝土基础（强度≥C25，平整度≤3mm/2m）或沥青基础（密实度≥95%）进行全面检测。关键指标：含水率（需≤5%）、表面强度、平整度、裂缝及空鼓情况。
   - 养护： 新混凝土基础需确保28天以上养护期，充分释放内部应力和水分。
   - 清洁： 彻底清除表面油污、浮浆、灰尘（推荐工业吸尘器）及松散颗粒。
   - 缺陷修补： 使用专用修补砂浆填充裂缝、凹坑，打磨凸起部分。伸缩缝按设计预留或处理。
   - 防水测试： 基础表面泼水测试排水坡度，低洼处积水需重点处理。必要时进行封闭底漆施工阻断水汽上涌。
   - 打磨/喷砂： 对过于光滑或存在薄弱层的表面进行打磨或喷砂处理（推荐60-80目），确保形成均匀、干净的粗糙界面。

2. 底涂施工 (工期：0.5-1天)

   - 材料选择： 选用渗透性强、附着力优异的丙烯酸专用封闭底漆。
   - 环境控制： 施工环境温度需≥5℃，空气湿度≤85%，基础温度≥5℃且呈上升趋势。避免阴雨、大风天气。
   - 施工作业： 按材料配比准确计量，机械搅拌均匀。使用专业滚筒或刮耙均匀涂布，确保完全渗透、无遗漏、无堆积。用量通常为0.15-0.2kg/㎡，具体依据基础吸收率调整。固化后方可进入下道工序。

3. 弹性层施工 (工期：2-4天)

   - 材料准备： 选用丙烯酸改性橡胶颗粒弹性层材料，按设计要求的层数和厚度（通常≥3mm）施工。
   - 批刮找平： 将材料与规定级配的石英砂混合均匀。使用专业镘刀分多遍（建议≥8遍）批刮于底涂层上。每遍批刮方向交错，保证平整密实，厚度均匀。单遍批刮厚度不宜过大（通常≤2mm）。
   - 平整度控制： 批刮过程中使用靠尺或激光找平仪持续监测，确保整体坡度和平整度符合设计要求（终平整度≤3mm/2m）。
   - 养护： 每层间需充分固化（依据产品说明书，通常≥4小时/25℃），层间需打磨除尘。终层需养护至完全固化、坚硬。

4. 纹理层施工 (工期：1天)

   - 材料混合： 选用高品质丙烯酸纹理层涂料，按比例加入指定粒径（通常40-80目）及比例（通常30-35%）的石英砂，机械充分搅拌至均匀无结块。
   - 喷涂/刮涂： 通常采用专业无气喷涂设备均匀喷涂（推荐十字交叉法），确保砂粒分布均匀，形成设计要求的纹理和厚度。特殊要求区域可采用刮涂。用量通常为1.0-1.3kg/㎡（含砂）。
   - 环境要求： 同底涂施工环境要求。避免高温暴晒下作业。

5. 面漆层施工 (工期：1天)

   - 材料准备： 选用耐候、耐磨、色彩稳定的丙烯酸耐磨面漆。
   - 施工作业： 纹理层完全固化后，清扫干净表面浮砂。将面漆按比例混合均匀。采用优质滚筒或喷涂设备均匀涂布1-2遍，确保色泽均匀一致，无流挂、漏涂。
   - 划线施工： 面漆层完全固化后（通常≥24小时），按国际篮联（FIBA）或设计要求精准测量放线。粘贴专用美纹纸胶带，使用丙烯酸专用划线漆划出标线，确保线条平直、清晰、饱满、均匀。

6. 成品养护 (工期：≥3天)

   - 保护： 施工完成后设立明显警示标志，严禁非施工人员进入。
   - 自然养护： 在标准环境条件下（温度15-35℃，湿度40-70%）自然养护至少72小时以上，确保涂层完全交联固化达到终物理性能。期间严格避免水浸、重压、冲击。
   - 检查验收： 养护完成后进行全面检查：外观色泽均匀、无气泡、开裂、脱层、明显接痕；平整度达标；划线清晰准确；整体场地排水顺畅。

总结： 丙烯酸篮球场的品质取决于每一道工序的精准执行与严格把控。从基础处理的牢固性，到底涂的渗透封闭性，再到弹性层的缓冲保护、纹理面层的防滑耐磨，直至终面漆的色彩稳定与划线精准，环环相扣。严格遵守材料特性、环境条件、施工规范与养护要求，确保终场地符合运动性能与耐久性的高标准。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。