# 同舟体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 丙烯酸篮球场施工工艺流程

丙烯酸篮球场的建设效果与使用寿命直接取决于施工工艺的严谨性与对细节的把控。一套规范的施工流程是保障场地品质的基础，主要包含以下关键步骤：

1. 基础检查与处理：

   - 评估验收： 施工前对混凝土基础进行严格检查。重点关注基础强度（通常要求C25及以上）、平整度（使用3米直尺检测，间隙≤3mm）、坡度（符合设计要求，通常0.5%-0.8%利于排水）以及是否存在起砂、空鼓、油污、裂缝等缺陷。基础含水率需低于6%。
   - 缺陷修补： 对裂缝、空鼓、边角缺损等问题进行专业修补。裂缝需开V型槽清理后灌注专用修补砂浆；空鼓区域需破除后重新浇筑；边角缺损使用高强修补砂浆填充抹平。
   - 清洁打磨： 彻底清除基础表面的浮浆、灰尘、油污等杂质。使用专业打磨机对基础进行全面打磨，去除凸起颗粒并打开毛细孔，增强基础与涂层的附着力。打磨后需使用强力吸尘设备清除所有粉尘。

2. 底涂层施工：

   - 材料准备： 选用专业丙烯酸底涂材料，严格按照厂家规定的比例（通常为单组份或双组份需精确混合）进行调配，充分搅拌均匀。
   - 涂布： 使用专用滚筒或刮耙均匀涂布底涂于处理好的基础表面。施工需保证材料渗透充分，能有效封闭混凝土毛细孔，增强基础密实度，并为后续涂层提供优异的粘结界面。通常涂布1-2遍，确保完全覆盖无遗漏。施工环境温度应保持在5℃以上，湿度低于85%，避免雨天作业。

3. 中涂层施工（纹理层）：

   - 材料准备： 选用专业丙烯酸中涂材料，按比例混合搅拌均匀。根据设计要求的弹性或硬地特性，精确掺入规定目数的石英砂（如40-70目），搅拌均匀至无颗粒状态，形成砂浆状。
   - 批刮找平： 使用专业刮耙（齿形镘刀）将调配好的丙烯酸砂浆均匀批刮在底涂层上。此道工序至关重要，需精细操作以达到要求的平整度（再次使用3米直尺检测）和坡度，同时形成场地所需的纹理结构层厚度（通常1.5mm-3mm）。施工方向应保持一致，避免接茬痕迹。待完全固化后（通常需4-8小时，视温湿度而定），需仔细检查表面，打磨去除批刮痕迹和微小颗粒。

4. 面涂层施工（色彩层）：

   - 材料准备： 选用专业丙烯酸面涂材料（色浆），按比例精确混合（单组份或双组份），充分搅拌均匀。必要时需进行颜色确认。
   - 涂布： 使用专业滚筒（通常为短毛滚筒）将面漆均匀涂布1-2遍于中涂层之上。施工方向需一致，确保涂层平整、色泽均匀饱满、无漏涂、无刷痕、无滚筒印迹及气泡。不同涂布区域需良好衔接，避免色差。每遍涂布需待前一遍涂层完全干燥后进行。

5. 划线：

   - 测量定位： 严格按照国际篮联（FIBA）或客户确认的场地尺寸标准进行精确测量、弹线定位。
   - 贴胶带： 使用专业运动场地划线胶带（美纹纸）沿弹线位置仔细粘贴，确保边界清晰、平直，无毛刺。
   - 涂布划线漆： 选用专业丙烯酸划线漆（通常为白色或其他指定颜色），在贴胶带区域内均匀涂布1-2遍，确保色泽饱满、厚度适中、无透底现象。
   - 撕除胶带： 待划线漆表干后（约15-30分钟，不粘手时），及时、小心地撕除美纹纸胶带，露出清晰、锐利的边界线。

6. 场地养护：

   - 所有涂层施工完成后，需设置围挡进行封闭养护。在规定的养护期内（通常为面漆施工后常温下至少48-72小时），严禁人员踩踏、车辆碾压或堆放物品，保证涂层充分固化并达到佳物理性能。
   - 养护期间避免淋雨、暴晒（极端情况需采取遮盖措施）及接触化学溶剂。

总结 丙烯酸篮球场的施工是一个系统性工程，其核心在于对基础处理的精细程度、各涂层材料配比的准确性、批刮找平的平整度控制、面层涂布的色彩均匀性以及划线定位的精准性。每一道工序均需在符合环境要求的条件下严格按规范操作，并保证充分的层间固化和终养护，方能实现场地功能与美观性的统一。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。