# 明辉体育

专业的运动木地板厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球馆木地板长宽高

篮球馆木地板关键尺寸要素

篮球馆木地板的规格并非随意设定，而是紧密服务于运动表现、安全性与耐用性需求。其重点尺寸参数——长、宽、高（厚度），构成了专业地板系统的基础。

篮球馆木地板的首要功能是提供符合竞赛标准的有效运动区域。依据国际篮球联合会（FIBA）及中国国家标准（GB/T 20239-2015《体育馆用木质地板》），重点比赛区域（边线内）的标准尺寸为长28米、宽15米。这是较基本的要求。然而，实际安装中，总长度通常会延伸至30米至32米，总宽度则需达到18米至22米。这额外的空间至关重要，它提供了：

1. 缓冲区/安全区： 为球员冲出边线救球或避免撞击固定障碍物（如墙壁、广告牌、固定座椅）预留安全距离，降低受伤风险。
2. 技术设备区域： 容纳计分台、替补席、摄像机位等必要设施。

这里的“高”指木地板系统各层次叠加形成的整体厚度，它直接关联地板的运动性能、冲击吸收与结构强度。一个典型的专业篮球木地板系统包含以下关键分层（厚度为常见范围，具体依设计需求调整）：

- 面板： 较上层运动面层，通常采用硬枫木等优质木材，厚度在20mm至22mm。足够的厚度保障了面层的耐磨性、抗冲击能力，并能提供良好的球体反弹性能。
- 毛地板/承载层： 位于面板之下，通常由实木条或定向刨花板（OSB）等构成，厚度在12mm至20mm。这层提供主要的承重支撑面，确保面板平整稳定。
- 龙骨系统： 支撑结构的骨架，包含主副龙骨（或单层龙骨）。龙骨的高度（通常40mm至80mm，甚至更高）创造了下方容纳弹性垫层的空间，是实现优异冲击吸收和震动传递性能的关键。
- 弹性垫层/减震垫： 安装在龙骨下方或龙骨之间，材料有橡胶、PU等，厚度与材质决定重点的冲击吸收率（通常需符合国标≥53%的要求），常见厚度几毫米至十几毫米不等。有效吸收运动员起跳落地的冲击力，保护关节。
- 找平层/防潮层： （视基础地面情况而定）确保安装基准面平整，隔绝地面潮气，厚度不定，但不可或缺。

简而言之，篮球馆木地板的长度与宽度首先确保符合标准竞赛空间并预留足够安全缓冲，其厚度则通过精心设计的层状结构（面板、毛地板、龙骨、弹性垫层等）共同作用，实现专业的运动性能、冲击吸收与结构稳定性。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。