# 明辉体育

专业的运动木地板厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球馆木地板龙骨标准

篮球馆木地板龙骨系统：专业选材与施工的重点标准

篮球馆木地板系统的专业性能与持久性，高度依赖于其基础支撑结构——龙骨的选材标准与安装规范。作为隐蔽却至关重要的承重骨架，龙骨的质量直接决定了地板整体的稳定性、冲击吸收性能及使用寿命。

龙骨材质要求

- 木材选择： 主要采用优质松木、杉木或云杉等针叶木材。这些木材具有纹理通直、结构均匀、不易变形、握钉力强的特点，能够承受长期的动态荷载。
- 含水率控制： 龙骨含水率必须在当地平衡含水率（通常为8%-12%）范围内，并严格与环境湿度相适应。这是防止龙骨因湿胀干缩导致地板变形、异响或开裂的关键。进场前及安装过程中需使用专业含水率检测仪进行多点测量。
- 防腐处理： 必须采用符合环保及性能要求的防腐药剂（如CCA、ACQ等）进行加压浸渍处理，确保药剂深度达标（边材需全部浸透），有效抵御腐朽菌、白蚁等生物侵害，保障结构耐久性。
- 等级与缺陷控制： 龙骨木材应达到结构用材等级标准（通常不低于GB/T 153规定的II级材），严格控制死节、裂纹、夹皮、钝棱、腐朽等缺陷的大小、数量和分布位置，尤其避免在关键受力位置存在缺陷。几何尺寸（宽度、厚度）需精确，公差范围小（通常宽度公差±2mm，厚度公差±1mm）。
- 外观与加工： 表面需相对平整，无明显弯曲、扭曲（翘曲度通常要求≤4mm/m）。两端及表面应进行适当倒角处理，减少应力集中和施工损伤风险。

龙骨结构设计规范

- 截面尺寸： 主龙骨（下层）常用截面尺寸为40mm x 60mm或50mm x 50mm。副龙骨（上层，直接固定面板）常用截面尺寸为30mm x 50mm或40mm x 40mm。具体尺寸需根据设计荷载（如场馆等级、预期使用强度）精确计算确定。
- 龙骨间距： 主龙骨中心间距通常为300mm - 400mm。副龙骨中心间距通常为300mm - 400mm。精确间距需依据面板厚度、材质、设计荷载及冲击吸收要求进行计算确定，确保地板刚度和弹性达到较佳平衡。
- 弹性垫块设置： 在龙骨与基础地面之间（或主副龙骨之间，针对双层龙骨系统）必须设置具有规定弹性和耐久性的专用橡胶弹性垫块。垫块材质需抗老化、耐压缩，其邵氏硬度（通常在60-80 HA范围）和厚度（通常在8-15mm范围）需严格匹配系统设计目标，是实现冲击吸收（SBR）指标的重点元件。
- 双层龙骨系统优势： 专业场馆多采用“主龙骨+副龙骨”双层结构。主龙骨提供主要承载支撑，副龙骨垂直于主龙骨铺设，形成交叉网格。此结构显著提升整体稳定性、抗变形能力，并能更有效分配冲击载荷，优化运动性能（如垂直变形W500、球的反弹率BR）。
- 防潮层： 龙骨下方必须铺设完整、密封性良好的防潮薄膜（通常为0.2mm厚聚乙烯膜），薄膜搭接宽度不小于200mm，并向上延伸至墙体四周形成密闭屏障，有效阻隔地坪潮气上升侵蚀木质构件。

龙骨安装工艺关键点

- 基础找平： 混凝土基础地面必须达到强度要求（通常≥C20），表面平整度需符合高标准（常用±2mm/2m或更高要求），表面干燥清洁。严重不平处需预先进行专业找平处理。
- 放线定位： 依据设计图纸精确放线，标定出主、副龙骨的中心线位置，确保网格间距精确，龙骨走向顺直。
- 固定方式： 龙骨必须通过专用防腐防松胀栓或射钉牢固固定于基础地面（或地垄墙）。固定点间距需根据龙骨尺寸和设计荷载确定（通常在400mm - 600mm）。固定点需避开木材缺陷位置。射钉枪的压力需精确控制，避免损坏龙骨。
- 平整度控制： 安装过程中必须使用激光水准仪等高精度仪器对龙骨顶面（尤其是副龙骨顶面）进行连续测量与调平。整体平整度需达到设计要求（通常±1.5mm/2m），确保面板安装后的平整度。
- 伸缩空间预留： 龙骨系统四周需预留足够的伸缩缝（通常≥20mm），缝内填充弹性材料（如聚乙烯泡沫棒），确保木地板系统能随环境温湿度变化自由胀缩，避免起拱或挤压变形。
- 环境控制： 安装前、安装中及安装后，应确保场馆内环境温湿度达到木地板系统安装和保养要求的范围（通常温度15-25℃，相对湿度40%-60%）。

龙骨系统作为篮球馆木地板的重点承重与弹性基础，其严格的选材标准、科学的结构设计及精细的安装控制，是确保整个地板系统达到专业运动性能标准（如冲击吸收、垂直变形、球的反弹率等）及长期稳定安全运行的根本保障。每一步骤的质量把控都直接决定了较终的运动体验和使用寿命。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。