# 明辉体育

专业的运动木地板厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 体育馆木地板b和c区别

专业体育馆木地板作为专业运动场馆的重点组成部分，其品质直接影响运动员的安全与运动表现。依据国际通行的枫木运动地板分级标准（主要依据面板外观质量），B级与C级是市场上常见的两个等级，它们主要在面板选材标准上存在区别，而重点结构与基础性能均需满足严格的运动地材规范。

B级枫木面板主要特征

1. 纹理与节疤： 纹理相对通直、均匀。允许存在少量、分布均匀的活节（健康木节），节疤直径通常较小（具体尺寸依据厂家选材标准，但普遍在15-20mm以内），且无腐朽、开裂等问题。死节（不健康木节）数量极少或不允许存在。
2. 色差： 色差控制相对较好，不同面板或同一面板上的颜色过渡较为自然、均匀。允许存在少量因木材天然特性产生的浅淡矿物线或轻微变色，但整体视觉效果协调。
3. 应用场景： 对运动环境视觉美观度要求较高，同时追求良好性价比的专业训练场馆、大中专院校体育馆、要求较高的业余俱乐部场馆等。其外观整洁度优于C级，能提供专业的运动氛围。

C级枫木面板主要特征

1. 纹理与节疤： 纹理允许存在一定的变化，包括波浪纹等自然形态。活节的数量和尺寸限制相对宽松，允许存在直径稍大的活节（例如25-30mm甚至更大，视具体标准）。允许存在少量、经过修补处理（如填补）的死节或小洞，但需保证结构稳固。
2. 色差： 色差较为明显，不同面板间或同一面板上的颜色深浅、纹理区别可能更大。允许存在一定量的矿物线、轻微变色等自然特征。
3. 应用场景： 预算相对有限、对纯视觉美观度要求不是较高，但仍需满足专业运动功能要求的场馆。如使用强度中等的社区活动中心、部分学校体育馆、企业运动场所等。其重点运动性能与安全性同样达标，外观更具自然原木风格。

重点结构与性能的一致性

需要着重强调的是：

- 基础结构相同： 无论是B级还是C级面板的木地板系统，其重点的多层结构（如面层、基材层、防潮层、弹性垫层等）设计原理是一致的。
- 性能指标达标： 两者都必须符合国家标准（如GB/T 20239-2015《体育馆用木质地板》）中有关冲击吸收率、垂直变形、球反弹率、摩擦系数、滚动负荷等关键运动性能指标和安全指标的要求。等级区别主要体现在面板的外观美学层面，而非基础的运动保护功能和安全性能。
- 安装工艺要求相同： 高标准的安装工艺（找平、铺装、间隙控制、打磨、涂饰）对B级和C级地板同等重要，是保证其整体性能和使用寿命的基础。

总结

体育馆B级与C级枫木运动地板的区分本质在于面层木材的外观选材标准。B级面板纹理更通直，节疤（尤其是死节）更少更小，色差控制更优，视觉效果更为整洁统一；C级面板则保留了更多木材的天然特征，如更大的活节、更明显的色差和矿物线，外观风格更粗犷自然。两者在满足国家标准的重点运动性能和安全性上并无本质差别，均能为运动员提供必要的保护。场馆方应根据预算、对视觉美观度的具体需求以及场馆定位来选择更适合的面板等级。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。