# 明辉体育

专业的运动木地板厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 运动木地板施工流程

运动木地板专业施工流程

运动木地板系统的施工是一项技术严谨、流程复杂的工程，其质量直接关系到运动场馆的使用性能与安全。以下为规范化的重点施工流程：

1. 基层检查与处理：

   - 基础要求： 施工前需对建筑结构基层（通常为混凝土楼板或找平层）进行严格检测。重点检查平整度（通常要求2米靠尺内高低差≤3mm）、强度（符合设计要求）、干燥度（含水率应≤3%或符合当地规范）、无空鼓、起砂、裂缝及油污等问题。
   - 处理措施： 对不符合要求的区域进行打磨、修补、找平或清洁，直至满足施工条件。确保基层坚实、平整、洁净、干燥。

2. 防潮层铺设：

   - 材料选择： 选用具有优异防潮阻隔性能的专用塑料薄膜（如≥0.15mm厚PE膜）或沥青基卷材。
   - 铺设要点： 膜材铺设需平整、覆盖整个地面区域，相邻膜材搭接宽度≥200mm，接缝处用防水胶带密封牢固。沿墙边上翻高度≥100mm（较终被踢脚线覆盖）。这是隔绝地面潮气侵蚀木结构的关键屏障。

3. 龙骨系统安装：

   - 龙骨材质与规格： 通常选用经过干燥、防腐处理的针叶材（如松木、杉木）或工程木料（如LVL）。截面尺寸（如40mm x 50mm、50mm x 50mm）及等级需符合设计要求。
   - 弹线与定位： 根据设计图纸，精确弹设主龙骨（承载龙骨）的中心线。
   - 安装固定：
     - 主龙骨按设计间距（常见350mm-400mm）排列。采用专用镀锌预埋件（如L型角码）或符合规范要求的膨胀螺栓，通过垫片将龙骨牢靠固定在基层上，确保龙骨顶面标高一致。
     - 在龙骨下方固定位置安装高性能弹性减震垫（如橡胶垫），以提供有效的冲击吸收。
     - 对于需要更高性能（如篮球、羽毛球等）的系统，在主龙骨之间垂直方向按设计间距（通常≤800mm）安装副龙骨（辅助龙骨），同样需调平并固定。
   - 调平： 使用精密激光水准仪或水平尺，配合专用垫片，精细调整整个龙骨网的平整度（要求2米靠尺下≤3mm，全场标高差≤5mm），这是保证较终地面平整的重点。

4. 毛地板铺装：

   - 材料选择： 通常选用高品质防水胶合板（厚度≥12mm，常见15mm-18mm），其环保等级、物理力学性能需符合相关标准。
   - 铺设固定： 将胶合板长边垂直于主龙骨方向铺设，板与板之间预留均匀间隙（3-5mm）。采用沉头自攻螺钉将毛地板紧密固定在龙骨上，螺钉间距沿板边≤150mm，板中≤300mm。螺钉需沉入板面。
   - 平整度复核： 铺装后再次检查整体平整度，超标处需及时修正。

5. 运动木地板面板安装：

   - 材料准备： 面板需在施工环境（温度18℃-25℃，相对湿度45%-60%）中开包平衡处理≥48小时。
   - 铺装方向： 面板长边方向通常垂直于毛地板长边方向铺设（即平行于主龙骨方向）。
   - 安装工艺：
     - 首排固定： 首排面板距墙面预留均匀伸缩缝（通常≥15mm）。用不锈钢或高强度地板钉（约50mm长），从面板斜向45°钉入“凹”槽上方舌榫根部，确保钉子完全沉入木材。首排必须稳固。
     - 后续铺装： 将新面板榫舌对准已固定面板的榫槽，使用专用敲击块配合锤子轻轻敲击板端和侧边，使其紧密啮合。重复首排的钉固方式固定后续面板。
     - 间隙控制： 每排面板端头之间应错缝铺设（错缝距离≥300mm），并预留伸缩缝（约1.5mm-2mm），以适应木材的湿胀干缩。
   - 收边处理： 在墙边、柱边等处使用专用收边压条，覆盖预留的伸缩缝，保证美观与功能。

6. 打磨与涂饰：

   - 精细打磨： 使用大型专业打磨机配合不同目数砂带（如40目、80目、120目），对铺装完成的面板进行多遍精细打磨，彻底消除高差、钉痕、污渍，形成极其平滑的表面（平整度要求2米靠尺≤2mm）。
   - 清洁除尘： 使用工业吸尘器彻底清除所有打磨粉尘。
   - 底漆涂装： 涂布高性能运动木地板专用渗透性底漆，增强漆膜附着力。
   - 面漆涂装： 涂布2-3遍高耐磨、防滑、环保的运动木地板专用水性聚氨酯面漆。每遍漆需在特定温湿度环境下充分干燥固化后，经极细砂纸（如240目）轻微打磨除尘，再涂下一遍。严格控制漆膜厚度与均匀度。

7. 划线：

   - 待面漆完全固化后，按照国际或场地要求的运动项目标准尺寸精确测量放线。
   - 使用专业运动划线漆（通常为水性丙烯酸或聚氨酯材质）进行划线。线条需笔直、清晰、宽度均匀、色彩饱满且附着牢固。

8. 清洁与成品保护：

   - 施工完成后进行彻底的场地清洁。
   - 在正式使用前，对场地进行必要的成品保护措施，防止划伤、污染。

运动木地板的施工是一个环环相扣的系统工程，从基层处理、防潮屏障构建、龙骨系统精准调平安装，到毛地板与面层的规范铺装、精细打磨及高性能涂装，每一步骤都需严格遵循工艺要求与技术标准，方能较终确保交付的地面达到结构稳固、表面平整、性能优异、满足竞赛需求的高品质标准。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。