# 明辉体育

专业的运动木地板厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 篮球馆木地板安装施工工艺

篮球馆专用木地板安装工艺详解

篮球馆木地板的安装是一项精密且要求严格的系统工程，其重点目标是确保较终形成的运动地面具备优异的运动性能、安全保护性能及长期使用稳定性。以下是其关键施工工艺步骤：

1. 场地勘察与基层准备

   - 基础检查： 对混凝土基础层进行全面检查，要求坚实、干燥（含水率应符合规范要求）、平整（平整度误差通常控制在3mm/2m范围内）、无裂缝、无油污及起砂现象。基础强度需满足设计要求。
   - 基础处理： 彻底清洁基础表面，清除所有杂物、灰尘和松动物。对于局部高点进行打磨，低洼处采用符合要求的自流平材料进行找平处理，确保整个基础面达到安装要求。预留伸缩缝隙。
   - 环境控制： 施工现场环境（温度、湿度）及木地板材料需提前进入场地进行适应性平衡（通常要求48小时以上），使材料含水率（通常控制在8%-12%）与环境湿度趋于平衡。

2. 铺设防潮层

   - 在完全处理合格并干燥的混凝土基础层上满铺高性能防潮薄膜（常用0.2mm厚以上优质PE膜）。铺设时薄膜应保持完整无破损，相邻薄膜搭接宽度不小于200mm，搭接处用专用胶带密封牢固，四周墙边上卷高度应超出较终完成面标高。

3. 安装弹性垫层(如适用)

   - 根据设计选用的系统类型，在防潮层上按设计间距（通常为400mm左右）铺设弹性减震垫。垫块应分布均匀、位置精确，与地面粘接牢固，为上层龙骨提供均匀有效的弹性支撑。

4. 安装龙骨系统

   - 主龙骨安装： 通常选用高强度松木或杉木龙骨，规格符合设计要求（常见高度40-60mm）。主龙骨按设计间距（通常400mm左右）垂直于场地长边方向铺设，通过专用镀锌连接件或预埋件（如设计要求）与地面可靠固定，确保龙骨顶面标高一致、纵横方向顺直平整。龙骨间距误差需严格控制。
   - 找平调平： 使用精密激光水平仪检测龙骨顶面标高，通过在龙骨下方或连接件处加垫专用调平垫片进行精细调整，确保整个龙骨框架顶面处于同一水平面上，误差严格控制在规范允许范围内（如1mm/1m）。
   - 辅龙骨安装(如适用)： 在某些系统设计中，会在主龙骨上垂直铺设一层辅龙骨，形成网格状结构，进一步增强系统稳定性和分散荷载能力。辅龙骨同样需要调平固定。

5. 铺设毛地板（承载层）

   - 选用符合标准的实木多层板或定向结构板（OSB），厚度通常≥12mm。板材的长边与主龙骨方向垂直铺设，短边接缝必须落在龙骨中心线上。相邻板材间预留均匀的伸缩缝隙（约3-5mm），板边距离墙体预留伸缩缝（≥10mm）。板材与龙骨之间采用符合要求的镀锌钉或自攻螺钉牢固固定，钉头需沉入板面。

6. 铺设面板层（面层地板）

   - 预排与选板： 正式铺设前进行预排，合理规划板缝位置和走向，避开主要活动区域中心线。对面板进行挑选，确保色泽纹理相对协调，剔除有严重瑕疵的板材。
   - 铺设固定： 面板（通常为优质枫木或柞木实木地板，厚度≥22mm）的铺设方向通常平行于场地长边（也可按特定设计要求）。采用专用运动地板钉（如L型钉、倒刺钉等）以符合规范的角度和密度将面板牢固地钉入毛地板及龙骨中。钉头需完全沉入木材内部。
   - 板缝控制： 相邻面板间拼合紧密，缝隙均匀（一般控制在0.3-1mm以内，视木材干缩湿涨性能及环境而定）。与四周墙体之间预留充足的伸缩缝（≥10mm，或按设计要求）。
   - 平整度控制： 随铺随测，利用专业靠尺和水平仪监控表面平整度（通常要求≤2mm/2m），及时修正。

7. 打磨与表面涂饰

   - 粗磨： 使用大型专业打磨机配合粗砂带（如36#-40#），顺木纹方向对地板进行全面粗磨，消除安装造成的高低差和毛刺。
   - 中细磨： 逐步更换更细的砂带（60#-80#，100#-120#），彻底消除粗磨痕迹，使表面光滑细腻。边角区域使用边角打磨机处理到位。
   - 精磨/抛光： 使用高目数砂带（如150#-180#）或抛光机进行精细打磨或抛光，为漆面施工提供理想的基面。
   - 清洁： 采用专业吸尘设备彻底清除打磨产生的所有粉尘，确保基面绝对洁净。
   - 底漆涂装： 涂刷或滚涂专业运动木地板渗透型底漆1-2遍，增强漆膜附着力并封闭木材毛孔。
   - 中涂/补灰： 根据需要（如填补微小缝隙、钉眼）使用专用腻子进行局部修补，干燥后精细打磨平滑。
   - 面漆涂装： 涂装2-3遍高性能聚氨酯运动地板专用面漆（油性或水性）。每遍涂装需保证薄而均匀，待前一遍漆膜完全干燥并精细打磨除尘后方可进行下一遍涂装。漆膜较终厚度需达到设计要求。
   - 画线： 待面漆完全固化后，严格按照比赛规则尺寸，采用专用运动地板画线漆进行精准测量和标示。

8. 场地清洁与成品保护

   - 完成所有工序后，进行彻底清洁。在正式投入使用前，对完成区域进行有效围蔽保护，防止污染和损坏。

篮球馆木地板的安装品质是系统性工程实现的成果。从基础处理的严谨性，到龙骨调平的精度，从面板铺设的技艺，到表面涂饰的工艺，每一个步骤紧密衔接，共同保障较终形成一个满足高强度篮球运动需求、性能卓越且稳定耐用的专业运动地面。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。