# 明辉体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 网球场建设标准规范有哪些

## 网球场建设标准规范

网球场作为竞技与休闲运动的重要载体，其建设质量直接影响运动表现、安全性与使用寿命。规范的场地建设严格遵循国际网球联合会（ITF）及国家相关体育场地建设标准，重点要素涵盖以下方面：

1. 场地基础与尺寸精度

- 尺寸规范： 单打场地标准尺寸为23.77米（长）× 8.23米（宽），双打场地为23.77米（长）× 10.97米（宽）。端线外缓冲区不少于6.4米，边线外缓冲区不少于3.66米，国际赛事要求缓冲区更大。
- 平整度与坡度： 场地表面任意3米范围内高低差不超过±3毫米，整体坡度需控制在0.5%-1%以内（单面坡或双面坡），确保排水顺畅无积水。
- 基础结构： 常用水泥混凝土或沥青混凝土基础，要求坚实稳定、密实度高、无裂缝（沥青基础需满足马歇尔稳定度要求）。混凝土基础需合理设置伸缩缝。

2. 面层系统性能要求

- 硬地（丙烯酸/硅丙体系）： 面层厚度通常≥1.5mm，颜色鲜艳、抗紫外线性能强、耐磨防滑（摩擦系数适中）。弹性层提供必要缓冲，降低运动损伤风险。各涂层材料需相容，施工工艺保证附着牢固、不起泡、不脱层。
- 红土（黏土/砂土混合）： 基层需良好排水设计（如碎石层），面层由特定级配的天然黏土、砖粉或进口红土材料铺设，厚度约8-12cm，要求颗粒均匀、保水性适中、滚动速度符合标准。
- 草地（天然草）： 选用耐践踏草种（如翦股颖、结缕草），坪床结构（沙土配比、排水层）需专业设计，维持适宜硬度与弹性，坡度要求更精细（0.4%-0.7%）。
- 人造草： 草丝材质（PE/PP）、密度、草高、填充石英砂与橡胶颗粒比例需符合运动性能标准（球速、反弹率）。

3. 排水系统可靠性

- 场地排水： 依赖基础坡度将地表水快速排至周边水沟。
- 地下排水： 红土、人造草及多雨地区硬地，需设置地下盲排管网（如PVC穿孔管+土工布+级配碎石层），保证大雨后短时间内恢复使用。

4. 照明系统专业标准

- 照度等级： 娱乐级≥300勒克斯（lx），业余比赛级≥500 lx，专业比赛/转播级≥750 lx，高清转播需更高（如垂直照度1400 lx+）。
- 均匀度与眩光控制： 水平照度均匀度≥0.7，垂直照度均匀度≥0.6，眩光指数GR值≤50。灯杆高度通常12-18米，灯具布局避免对运动员视线干扰。

5. 围网及附属设施规范

- 围网： 高度≥4米，网孔≤45mm×45mm，钢丝直径≥3.5mm（包塑后），抗拉力及防腐性能需满足使用要求。围网立柱安装稳固，基础深度≥600mm。
- 照明灯杆： 需具备足够结构强度与防风能力（抗风等级符合当地气象条件），基础深度≥1.8米，防雷接地符合规范。
- 挡网/休息区： 两端挡网高度≥3米，休息椅、挡板设置位置合理不干扰比赛。

总结 专业网球场建设是场地尺寸精度、基础结构稳定性、面层材料性能、排水系统效率、照明质量及围网安全性等多维度技术标准的综合体现。严格遵守国际与国家规范是保障场地竞技性、安全性、耐用性与良好用户体验的重点前提。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。