# 明辉体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 弹性丙烯酸网球场各层检验批

## 弹性丙烯酸网球场分层检验批管理要点

弹性丙烯酸网球场建造质量的重点在于对分层施工过程的严格控制。通过科学、严谨的检验批管理，可确保每一结构层均满足设计规范与使用性能要求。以下是各关键施工层检验批管理要点：

1. 基础层（混凝土/沥青）检验批：

- 重点指标： 平整度（3m直尺间隙≤3mm）、坡度（符合设计要求，通常0.5%-1%）、强度（混凝土抗压强度达标，沥青压实度合格）、表面清洁度（无油污、浮浆、松散颗粒）、含水率（低于8%）。
- 检验项目： 外观检查（裂缝、空鼓、积水）、平整度测量、坡度复核、强度检测报告（如有需要）、清洁度目测、含水率测试（塑料薄膜法或专用仪器）。
- 验收标准： 严格依据设计图纸和《体育场地使用要求及检验方法》等相关规范。

2. 弹性层（填充层/缓冲层）检验批：

- 重点指标： 材料配比精确性、混合均匀度、摊铺厚度（符合设计要求，通常≥1.5mm，允许±0.5mm偏差）、固化后表面状态（均匀、无离析、无颗粒感）、与基础附着力（无脱层、剥离）。
- 检验项目： 材料进场核对（型号、批次）、施工过程监控（配比、搅拌、摊铺）、湿膜厚度检测（使用梳齿规或测厚仪）、固化后外观检查、附着力抽检（划格法或拉拔法）。
- 验收标准： 材料符合技术参数，施工工艺规范，厚度满足设计要求，表面均匀密实，附着力良好。

3. 纹理层（加强层）检验批：

- 重点指标： 石英砂/橡胶颗粒规格（目数、材质符合要求）、与丙烯酸乳液配比精确性、混合均匀度、涂布覆盖率（均匀无遗漏）、固化后纹理均匀性及防滑性能。
- 检验项目： 砂/颗粒材料规格检验、配比施工监控、湿膜状态观察、固化后纹理感观（均匀一致，无明显砂粒堆积或疏漏）、防滑性能初步评估（触感）。
- 验收标准： 材料规格正确，配比施工规范，纹理均匀美观，提供符合要求的表面粗糙度。

4. 面层（终饰层/色漆层）检验批：

- 重点指标： 材料颜色一致性（同一批次）、涂布遍数（符合设计要求）、湿膜及干膜厚度（符合设计要求，通常≥0.2mm/遍，允许±0.05mm偏差）、固化后表面状态（色泽均匀、鲜艳、无流挂、无刷痕、无气泡、无杂质）、防滑性能（摩擦系数测试结果达标）。
- 检验项目： 材料颜色核对（色卡比对）、涂布遍数记录、湿膜/干膜厚度检测、固化后全面外观检查（颜色、光泽、平整度、缺陷）、划线尺寸精度复核、场地防滑性能抽检（使用摆式摩擦系数仪或其它认可方法）。
- 验收标准： 色泽均匀一致，厚度达标，表面光滑无缺陷，线条清晰精准，防滑性能满足运动安全标准。

5. 划线层检验批：

- 重点指标： 划线漆性能（耐磨、耐候、附着力强）、线条尺寸精度（符合网球规则要求）、线条平直度、边缘清晰度、颜色鲜明度（白色/黄色）。
- 检验项目： 划线漆材料核对、放线精度复核、线条宽度与长度测量、平直度检查（拉线法）、边缘清晰度及颜色一致性目测。
- 验收标准： 线条尺寸精准（宽度误差≤1mm）、平直流畅、边缘锐利、颜色纯正醒目、附着牢固。

材料现场验收检验批：

- 重点指标： 材料出厂合格证明文件齐全、包装完好无损、材料型号规格与设计要求一致、材料在保质期内、颜色与确认样品一致（色漆）。
- 检验项目： 核对送货单与采购单、检查合格证/检测报告、检查包装及标识、目测材料状态（有无结块、分层、变色）、色漆颜色比对。
- 验收标准： 资料齐全有效，材料规格正确，包装完好，材料状态正常，颜色无误。

总结 弹性丙烯酸网球场的高品质实现，依赖于贯穿基础层、弹性层、纹理层、面层及划线层等各关键工序的精细化检验批管理。严格执行材料验收标准，精确控制每层施工的重点指标（如平整度、厚度、配比、均匀度、附着力、色泽、防滑性及尺寸精度），并进行规范化的检测与验收，是保障场地较终具备优异运动性能、持久耐用性及安全舒适性的根本。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。