# 明辉体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 网球场建设标准规范要求

网球场建设需严格遵循国际和国内相关标准规范，以确保场地功能完善、安全可靠。规范要求场地尺寸符合国际网球联合会（ITF）规定，单打场地长23.77米、宽8.23米，双打场地宽10.97米，边界线需清晰标注并保持平整误差不超过±2厘米。表面材料包括硬地、红土或草地球场，每种类型须满足特定性能指标，如硬地选用丙烯酸或聚氨酯涂层，厚度均匀控制在2-4毫米，以提供适度弹性和摩擦系数（通常0.4-0.6）。基础工程涉及地基压实度和排水系统，地基承载力需大于150千帕，排水坡度维持在1%-2%，并集成地下管道网络，确保雨水快速排出避免积水。

照明设施必须达到专业比赛要求，采用LED或金属卤化物灯具，垂直照度不低于500勒克斯，水平照度均匀度大于0.7，避免眩光影响运动员视线。围栏系统高度应不低于3米，网孔尺寸小于10厘米，材料选用耐候钢或铝合金，确保结构稳固防锈。此外，辅助设施如裁判椅、球员休息区和缓冲垫均需符合人体工学和安全标准，缓冲垫厚度至少20厘米，以减轻跌倒冲击。所有施工过程需参考《体育场地建设技术规范》等文件，并通过第三方检测验证材质和工艺符合要求。

总之，网球场建设标准规范从尺寸、材料、排水、照明到安全设施均需精准执行，以保障场地功能性和使用安全。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。