# 明辉体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 丙烯酸网球场施工工艺丙烯酸和石英砂配比

### 丙烯酸网球场施工工艺及材料配比技术要点

#### 一、施工流程概述

丙烯酸网球场施工需严格遵循分层涂覆原则，分为基础处理、底涂层、中涂层（含石英砂层）、面涂层及划线五个阶段。各层功能明确，共同构成耐磨、防滑、色彩稳定的运动面层。

#### 二、基础处理要求

1. 基面条件：混凝土基础需养护≥28天，含水率≤6%，抗压强度≥20MPa。沥青基础需密实无油污，坡度≤8‰。
2. 清洁与修补：采用机械打磨去除浮浆，裂缝用专用填缝胶修补，凹陷处用丙烯酸补平剂找平。
3. 酸洗处理：按1：5稀释盐酸冲洗基面，中和后清水冲洗至pH=7，干燥后完成界面处理。

#### 三、底涂层施工

- 材料：水性丙烯酸底涂（固含量≥45%）。
- 工艺：滚涂1-2遍，用量0.15-0.2kg/㎡。要求涂布均匀无遗漏，增强层间附着力。

#### 四、中涂层（含石英砂层）重点工艺

1. 石英砂选择：
   - 底层：40-80目石英砂（粒径0.2-0.4mm），提升抗压性与粗糙度。
   - 面层：80-120目石英砂（粒径0.1-0.2mm），保证表面细腻平整。
2. 丙烯酸与石英砂配比：
   - 重量比：丙烯酸乳液：石英砂 = 1 : 1.2 - 1.5（典型配比1：1.3）。
   - 容积比：丙烯酸：石英砂 = 2 : 3（每桶18L丙烯酸混合27L石英砂）。
3. 施工步骤：
   - 将丙烯酸中涂与石英砂机械搅拌3分钟至无结块。
   - 刮涂2层，首层用量≈1.5kg/㎡，第二层≈1.2kg/㎡。
   - 层间间隔≥2小时（25℃环境），要求无刮痕、无颗粒堆积。

#### 五、面涂层施工

- 材料：耐候型丙烯酸面漆（紫外线稳定剂含量≥3%）。
- 工艺：滚涂2遍，用量0.2-0.25kg/㎡/遍。环境温度需＞10℃，湿度＜85%，避免起泡或发白。

#### 六、划线标准

- 采用弹性丙烯酸划线漆，宽度50mm。
- 按ITF标准定位，贴胶带后涂刷2遍，漆膜厚度≥0.3mm。

#### 总结

丙烯酸网球场施工需系统性控制基础处理、分层涂布及材料配比精度，其中中涂层石英砂的掺入比例（重量比1：1.2-1.5）直接影响面层力学性能与运动表现。严格的工艺执行与环境适配是保障面层平整度、耐久性及抗滑移功能的关键要素。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。