# 明辉体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 国际网球场建设标准

## 国际网球场建设标准解析

网球场作为专业运动场地，其建设严格遵循国际网球联合会（ITF）制定的规范标准。这些标精确保场地满足竞技要求，保障运动员安全与比赛公平性。

场地尺寸必须精确。单打场地标准尺寸为23.77米（长）×8.23米（宽），双打场地为23.77米（长）×10.97米（宽）。场地外需预留足够缓冲区，单打场地两侧至少3.66米，两端至少6.40米；双打场地两侧至少4.115米，两端同样6.40米。网柱中心点距离边线外沿0.914米，网柱顶部与地面保持1.07米高度，其直径不得超过15厘米。球网中央高度需精确调节至0.914米。

基础结构是场地耐久的关键。地基需坚固稳定，采用级配碎石层及混凝土基础是常见方案。排水系统必须高效可靠，全场坡度控制在0.8%至1%之间，确保雨水快速排离场地表面，防止积水影响使用。

面层材料的选择与应用直接影响运动性能。主流面层包括：

- 硬地（丙烯酸系统）：由多层丙烯酸涂料构成，提供稳定弹跳与适度摩擦力。表层纹理、色彩需符合ITF对球速与视觉对比度的要求。
- 天然草：对草种选择、土壤结构、排水性能及日常养护要求极高。
- 人造草：填充石英砂和橡胶颗粒，模拟草地性能，需确保填充均匀及系统厚度达标。
- 弹性垫层系统：常作为丙烯酸或人造草的基础，提供必要缓冲，降低运动损伤风险。

配套设施不可或缺：

- 围网：高度通常不低于4米，结构需稳固，网眼尺寸规范，防止网球穿出并保障安全。立柱与框架需防锈处理。
- 照明系统：依据比赛级别，照度均匀度（较小照度/平均照度）需达0.7以上，眩光控制良好，确保夜间比赛视觉清晰。灯具安装高度、角度及数量需专业设计。
- 附属设施：球员休息椅、裁判椅、记分牌、挡网、固定垃圾桶等应按需配置，位置合理。

场地定向需考虑太阳方位对运动员视线的影响，避免阳光直射干扰比赛。面层颜色（通常选深蓝、浅蓝、绿、红等）需与网球颜色形成清晰对比。

建设过程管理至关重要。从地基处理、坡度控制、材料配比到面层铺设、画线，每个步骤均需严格按规范施工与验收，确保较终场地指标符合ITF标准。

总结 国际网球场建设标准涵盖精确尺寸、稳固基础、合规面层材料、完善配套设施及科学的建设管理。严格遵守这些标准是建设高质量、安全、耐用且满足专业比赛要求网球场的根本保障。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。