# 明辉体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 网球场地面施工标准尺寸

## 网球场地面施工标准尺寸规范

网球场地的精确尺寸是确保比赛公平性、运动员安全及运动体验的基础，其施工必须严格遵循国际网球联合会（ITF）制定的标准。

- 场地主体尺寸： 标准双打场地的总长度（底线间距离）为23.77米（78英尺），总宽度（双打边线间距离）为10.97米（36英尺）。单打比赛使用该场地内部区域，其宽度为8.23米（27英尺）（单打边线间距离），长度不变。
- 发球线与球网： 球网将场地均分为两个半场。球网中心高度为0.914米（3英尺），网柱处高度为1.07米（3.5英尺）。在球网两侧，距离球网6.40米（21英尺）处平行于球网划设发球线。发球线至其所在半场底线的区域称为发球区。
- 发球区与中线： 每个半场的发球区被一条中线垂直划分成左右两个相等的区域（左发球区和右发球区）。中线连接两条发球线的中点并与球网垂直，其宽度为5厘米（2英寸）。
- 所有线条要求： 界定场地范围的所有边线（底线、双打边线、单打边线）、发球线及中线的宽度，标准为5厘米（2英寸）。线条颜色需与地面形成清晰对比，通常为白色。线条属于场区的一部分（即压线球视为界内）。
- 缓冲区设置： 为确保运动员场外移动安全及击球空间，底线后方应预留不少于6.40米（21英尺）的缓冲区，两侧边线（通常指双打边线）外应预留不少于3.66米（12英尺）的缓冲区。此范围是竞赛场地的推荐较小安全距离。空间允许情况下，增加缓冲区宽度能显著提升场地安全等级和运动体验。
- 围网距离： 场地围网（挡墙或围栏）的安装位置需满足安全间距。底线后方的围网与底线距离建议不小于6.40米（21英尺），边线外侧围网与边线距离建议不小于3.66米（12英尺）。此间距是防止运动员碰撞围网的基本要求，充裕的空间更佳。

精确遵循网球场标准尺寸进行地面施工，是保障场地功能性、赛事合规性及使用者安全性的重点要素。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。