# 明辉体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 丙烯酸网球场地面做法

## 丙烯酸网球场地面施工工艺解析

丙烯酸面层系统因其优异的运动性能、持久的色彩表现和良好的性价比，成为网球场地面的主流选择之一。其成功实施依赖于规范的材料选择、严谨的基础处理与精细的分层施工工艺。以下是其重点施工流程：

1. 基础要求与处理：

   - 基础类型： 适用于高质量的水泥混凝土基础（推荐）或沥青混凝土基础。基础必须达到结构稳定、无裂缝、无起砂、无油污、无松动颗粒的要求。
   - 平整度与坡度： 基础表面平整度需满足使用3米直尺测量，间隙不大于3mm的标准。需具备符合设计要求（通常约0.5%-0.7%）的排水坡度，确保场地无积水。
   - 清洁与干燥： 施工前必须彻底清扫基础表面，去除所有灰尘、杂物。基础含水率需严格控制在要求范围内（通常水泥基含水率≤5%，沥青基含水率≤6%），可通过专用仪器检测确认。
   - 缺陷修补： 对基础存在的裂缝、孔洞、油渍等缺陷，需使用专业修补材料进行针对性处理，确保基础整体质量达标。
   - 酸洗/打磨（水泥基）： 对于水泥混凝土基础，通常需进行酸洗或轻度打磨处理，以打开毛细孔并增强面层材料与基础的粘结力，处理后需彻底冲洗干净并待其完全干燥。

2. 底涂层施工（增强附着力）：

   - 材料： 采用专业的丙烯酸底涂材料。
   - 作用： 渗透封闭基础，填充基础毛细孔，显著提升后续涂层与基础间的粘结强度。
   - 施工： 按规定比例将材料混合均匀（若为双组份）。使用滚筒或刮耙将底涂均匀涂布于处理好的基础表面，要求覆盖完全、无遗漏。待其完全干燥固化后方可进行下一道工序。干燥时间视环境温湿度而定。

3. 丙烯酸中间层施工（提供弹性与厚度）：

   - 材料： 采用专业的丙烯酸中间层材料（常含石英砂）。
   - 作用： 构成场地主体结构层，提供必要的厚度、弹性缓冲及平整度。
   - 施工： 按规定比例混合材料（若为双组份）。将材料均匀刮涂于底涂层之上。此层施工通常需多次进行（如2-3遍），以达到设计要求的厚度（如1.5mm-2.0mm或更高）。每遍施工需待前一遍涂层完全干燥（常温下表干后约4-8小时），并根据设计要求掺入规定目数的石英砂以增强强度、调整摩擦系数及找平。较后一遍施工应力求表面平整光滑。

4. 丙烯酸纹理层施工（提供质感与防滑）：

   - 材料： 采用专业的丙烯酸纹理层材料（含更细规格石英砂）。
   - 作用： 在中间层之上形成均匀、细腻的纹理表面，提供理想的球速与运动所需的摩擦力，增强防滑性能。
   - 施工： 按规定比例混合材料（若为双组份）。将材料与特定规格的石英砂按配比混合均匀。使用刮耙等工具均匀刮涂于完全干燥的中间层表面，形成纹理结构。此层要求刮涂均匀、纹理一致。待其完全干燥。

5. 丙烯酸面漆层施工（色彩、耐候与保护）：

   - 材料： 采用专业的丙烯酸彩色面漆。
   - 作用： 提供场地较终色彩，增强美观度，并形成优异的耐紫外线、耐磨、耐候保护层。
   - 施工： 按规定比例混合材料（若为双组份）。使用滚筒或喷涂设备将面漆均匀涂布1-2遍于完全干燥的纹理层之上。要求涂布均匀、色泽一致、无漏涂、无流挂。每遍涂布需待前一遍充分干燥后进行。

6. 划线（精准定位）：

   - 材料： 采用与面漆配套或性能匹配的专业丙烯酸白线漆。
   - 施工： 待面漆层完全固化后，严格按照国际网联（ITF）标准尺寸及场地设计图纸，使用专业测量工具精准定位，粘贴美纹纸胶带。将白线漆均匀涂刷于划线区域，通常需涂刷两遍以确保色泽饱满、边界清晰。待漆膜适当干燥后（通常指触干后）小心撕去美纹纸。

施工环境要求：

- 环境温度：通常建议在5℃至35℃之间施工，避免在过高或过低温度下作业。
- 空气湿度：避免在雨天或相对湿度过高（通常建议≤80%）时施工，尤其面漆层施工时湿度控制至关重要。
- 基础温度：也应符合材料要求。
- 大风天气：避免在风沙大的天气进行面漆涂装，以防杂质污染未干漆面。

材料要求：

- 所有使用的丙烯酸材料（底涂、中涂、纹理层、面漆、划线漆）应为同一配套系统产品，确保层间相容性和整体性能。材料应具备良好的粘结力、柔韧性、耐磨性、抗紫外线性及耐候性。材料混合比例（若为双组份）、搅拌方法、可操作时间等必须严格遵循生产商的技术说明。

丙烯酸网球场地面工艺的重点在于通过多层专业化材料的科学配比与精细施工，在合格基础上构建出具备优异运动性能、持久美观度与可靠防护功能的弹性面层系统。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。