# 明辉体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 网球场建设标准围挡

## 网球场围挡建设标准解析

网球场围挡作为场地建设的重要组成部分，其设计与施工质量直接影响球场的安全性、使用体验以及整体环境融合度。一套符合专业标准的围挡系统需综合考量多重重点要素。

重点功能定位明确 围挡系统首要功能是有效拦截飞行中的网球，确保球员动作自由发挥的同时，防止球飞出场地干扰他人或造成物品损坏，保障场内场外安全。其次需在满足安全拦截的前提下，尽可能降低对球员视线的阻碍，保证球员对来球及场地状况的清晰判断。此外，围挡应与周边环境协调，并具备一定的隔音降噪能力，优化使用和观赛环境。围挡材料及接口设计需能有效降低强风穿过时产生的风噪。

材质选择注重性能与耐用

- PE包塑铁丝网： 具备高强度与良好韧性，能有效吸收网球冲击力，降低反弹速度与噪音。表面聚乙烯涂层提供优良的防锈蚀、耐紫外线及耐候性能，延长使用寿命。网孔设计需兼顾拦截效果与空气流通性。
- 框架支撑结构： 常选用热浸镀锌钢管或具备同等及以上防腐性能的金属型材（如铝合金）。镀锌层厚度需符合相关防腐标准要求，确保结构在户外复杂环境中的长期稳定性与安全性。连接件同样需具备相应的防腐等级。

结构设计强调稳固与安全

- 力学性能要求： 围挡结构设计需充分考虑抗风压、抗冲击荷载能力，结构强度满足当地风荷载标准及使用安全要求。立柱间距、横梁设置、斜撑配置等需进行严谨计算。
- 高度与倾角规范： 场地端线后方围挡推荐高度不低于4米（职业赛事标准通常为5米以上），侧边围挡高度建议不低于3米。部分围挡可设计合理的向内倾角（约5-12度），有助于网球自然回落场内，并降低正对球员的强反弹风险。
- 细节安全处理： 所有暴露的边缘、棱角、连接部位均需进行光滑处理或有效包裹，消除尖锐突出物，防止球员在运动中发生碰撞或刮擦伤害。地锚安装必须牢固可靠。

安装工艺确保专业可靠

- 基础施工质量： 混凝土基础（独立基础或地梁）的尺寸、埋深、混凝土标号需严格按设计要求执行，是整体围挡稳固的根本。基础内预埋件位置需精确。
- 模块化与精准装配： 提倡采用工厂预制、现场组装的高精度模块化安装方式。安装过程中需保证立柱垂直度、横梁水平度及网面张紧度符合要求，连接螺栓紧固到位，结构无晃动变形。
- 出入口与接口处理： 围挡门设计需便捷、安全、耐用。不同材质围挡间的连接、围挡与场地护栏及建筑物接口处的处理需平整、牢固、无缝隙，保证功能与外观的整体性。

维护保养保障持续性能 建立定期的检查维护制度至关重要，重点检查内容包括：网面是否有破损、松弛或脱钩；框架结构（特别是立柱、横梁、连接件）是否存在变形、锈蚀或松动；基础是否稳固无沉降；安全防护措施是否完好。及时发现并处理问题，是维持围挡系统长期有效运行的关键。

总结 优质的网球场围挡建设是系统性工程，需在功能实现、材料选择、结构设计、施工安装以及后期维保各步骤严格遵循专业标准与技术规范，以此保障网球场地的安全使用、运动体验提升及环境协调性。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。