# 明辉体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 丙烯酸网球场施工工艺

丙烯酸网球场因其优异的运动性能、耐久性和多样的色彩选择，在专业及业余体育场地中应用广泛。其施工质量直接影响场地的使用效果和寿命，严格遵循标准化的施工工艺是确保较终品质的重点。

重点施工流程概述：

1. 基础检查与处理：

   - 评估验收： 对混凝土基础或沥青基础（C25以上混凝土或优质沥青）进行彻底检查。要求基础坚实、平整（3米靠尺误差≤3mm）、结构稳定、无空鼓、起砂、油污、裂缝（宽度≤3mm且需预先妥善处理）。基础坡度应符合设计要求（通常为0.5%-0.7%）。
   - 清洁干燥： 使用专业清扫设备清除基础表面所有灰尘、砂粒、碎石、落叶等杂物。基础含水率需严格控制在8%以下（可采用薄膜测试法验证）。必要时使用鼓风机强力除尘。
   - 修补处理： 对发现的空鼓区域必须凿除至坚实层，使用专用修补砂浆（如聚氨酯砂浆或环氧砂浆）填补密实、平整。对裂缝采用“V”型开槽后灌注专用弹性填缝材料处理。基础表面的局部凹陷或孔洞同样需用修补材料填平。所有修补区域需打磨平整，并与周边基础平滑过渡。
   - 酸洗（混凝土基础推荐）： 使用5%-8%浓度的工业盐酸溶液全面涂刷混凝土基础表面（沥青基础无需此步骤），作用约10-15分钟，使基础表面形成均匀的粗糙麻面，以增强后续涂层附着力。酸洗后必须用大量清水彻底冲洗至中性（pH试纸测试），并待其完全干燥。

2. 底涂层施工（底漆）：

   - 材料搅拌： 将高品质丙烯酸底漆按供应商提供的精确比例（通常单组份直接使用或双组份按指定比例混合），使用机械搅拌设备充分搅拌至均匀无颗粒。
   - 涂布： 使用优质羊毛滚筒或专业喷涂设备，将底漆均匀涂布在处理好的基础表面上。涂布量需严格控制（通常约0.15-0.2kg/㎡），确保覆盖完全、无漏涂、无堆积。底漆的主要作用是封闭基础毛细孔，增强基础与面层之间的粘结力。施工后需确保充分干燥固化（通常环境温度25℃时约需4-6小时，具体视产品说明及环境条件而定）。

3. 纹理层（中涂层）施工：

   - 材料混合： 将丙烯酸纹理料（通常为水性环保材质）与规定粒径（如80-100目）的优质石英砂按供应商提供的精确比例混合。使用机械搅拌机充分搅拌至形成均匀、无结团的浆料。可适量添加清水调节施工粘度（通常添加量≤5%），确保混合均匀。
   - 刮涂： 使用专业橡胶镘刀或专用刮耙，将混合好的石英砂浆料分两遍均匀刮涂于底涂层之上。
     - 真好遍： 以找平为主要目的，填补基础细微不平整处，形成主要厚度层。刮涂方向建议一致。
     - 第二遍： 在真好遍固化成膜后（以不粘脚为准），进行第二遍精细刮涂，此遍主要作用是进一步调整平整度，形成较终所需的均匀纹理和厚度（总厚度通常控制在1.5-2.0mm）。施工务必保证整体平整、无刀痕、无漏刮、无材料堆积。两遍刮涂方向宜垂直交叉进行。
   - 固化： 纹理层施工完成后，需留出足够时间让其完全固化（通常环境温度25℃时需至少12-24小时）。期间应防止雨水冲刷和人员踩踏。

4. 终饰层（面涂层）施工：

   - 材料搅拌： 将高品质丙烯酸面漆（水性）按供应商要求充分搅拌均匀（单组份或双组份按比例混合）。
   - 涂布： 待纹理层完全固化并清理干净后，使用优质滚筒或喷涂设备分两遍涂布面漆。
     - 真好遍： 均匀涂布一层（用量通常约0.15-0.2kg/㎡），形成底色和基础保护。
     - 第二遍： 待真好遍表干后（指触不粘），涂布第二遍（用量通常约0.15-0.2kg/㎡），确保色彩均匀饱满、光泽一致、涂层连续无漏涂、无流挂、无滚筒印痕。面漆提供较终色彩、美观度、耐磨、抗紫外线和抗污性能。
   - 环境要求： 面漆施工对环境要求较高，应选择晴朗干燥天气进行，环境温度宜在5℃至40℃之间，空气相对湿度低于85%。避免在强风、烈日直射或临近下雨时施工。

5. 划线：

   - 测量定位： 待面涂层完全固化后（通常至少48小时），严格依据国际网联（ITF）或客户确认的场地标准尺寸图，使用经校准的激光测距仪、钢卷尺、墨斗等工具进行精确测量、弹线定位。
   - 划线材料： 使用与面漆同体系的专用丙烯酸划线漆。
   - 贴美纹纸： 沿弹好的线精准粘贴美纹纸胶带（宽度符合设计要求，通常单打线宽5cm，双打线宽10cm），确保边缘平直、无毛刺、压实无渗漏。
   - 涂刷划线漆： 使用小毛刷或专用划线器，将划线漆均匀涂刷在美纹纸覆盖区域内，通常涂刷两遍以达到饱满色泽和足够厚度。涂刷需饱满均匀，避免过薄或流淌。
   - 撕除美纹纸： 在较后一遍划线漆表干前（避免干透撕起漆膜），及时、平稳地撕除美纹纸胶带，确保线条边缘清晰、锐利、无毛边。

施工过程关键控制点：

- 环境监控： 全程跟踪记录温度、湿度、基础温度、空气露点等关键参数，确保其在材料施工允许范围内。
- 基础处理： 此步骤是决定面层质量和使用寿命的根本，必须严格达标。
- 材料配比与混合： 严格按照供应商技术要求精确计量和充分混合，避免随意添加稀释剂。
- 层间固化时间： 必须保证每一涂层完全干燥固化后，方可进行下一道工序，避免因“夹生”导致脱层、起泡。
- 施工厚度控制： 特别是纹理层和面漆层，需通过单位面积材料用量和施工手法确保设计厚度。
- 现场保护： 施工期间及完成后固化期内，应设置警示标识，防止人员和车辆进入，避免污染和损坏。

总结 丙烯酸网球场地的建设是一项系统化工程，其优异性能的实现依赖于对基础处理、材料配比、分层施工、环境控制及精准划线等关键工艺步骤的严谨执行与质量控制。遵循标准化的施工流程与精细化管理，是保障场地较终呈现出色运动表现、持久耐用性与视觉品质的基础。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。