# 明辉体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 弹性丙烯酸网球场施工工艺

## 弹性丙烯酸网球场施工工艺详解

弹性丙烯酸网球场因其出色的运动性能、舒适的脚感和良好的耐用性，成为专业及业余网球运动场地的理想选择。其优异的弹性和冲击吸收能力能有效保护运动员关节，降低运动损伤风险。要确保场地较终质量达到预期标准，严格遵循科学的施工工艺流程至关重要。以下是关键的施工步骤和技术要点：

一、 施工前准备

1. 场地基础检查与验收：
   - 平整度要求： 无论新建或翻修场地，基础层（通常为沥青混凝土或水泥混凝土）表面必须坚实、平整、密实、无油污、无松动物。平整度需满足标准要求（通常采用 3 米直尺检查，允许空隙≤3mm）。
   - 强度要求： 基础层应具备足够的强度和稳定性（水泥混凝土基础抗压强度≥C25，沥青混凝土基础压实度≥95%）。
   - 排水坡度： 基础层需设计并施工出符合要求的横向和纵向坡度（通常单面坡度 0.5%-0.7%，双面坡度 0.3%-0.5%），确保表面无积水区域。
   - 裂缝处理： 对基础层上的所有结构性裂缝（≥1mm）进行专业处理（如开V型槽、灌注填缝材料、铺设抗裂加强层等），防止反射至面层。
   - 清洁干燥： 施工前必须彻底清扫基础表面，去除灰尘、砂粒、杂物。确保基础完全干燥（含水率≤5%），必要时进行干燥处理或加强通风。

二、 封闭底涂层施工

1. 材料搅拌： 严格按供应商推荐比例，将高渗透性丙烯酸底涂乳液与清洁水充分搅拌均匀。
2. 涂布： 使用专用滚筒或喷枪，将稀释后的底涂材料均匀涂布在处理合格的基础表面上。涂布方向宜保持一致，确保无漏涂、无积液。
3. 渗透与封闭： 底涂层的主要作用是深层渗透固化基础表面松散的颗粒，增强基础密实度，提高与后续涂层的粘结力，同时有效封闭基础毛细孔，防止水汽上升。

三、 弹性缓冲层施工

1. 材料准备： 按设计要求的层数和厚度，准备足量的弹性丙烯酸中间层材料（通常为橡胶颗粒与专用粘合剂组成的弹性缓冲层）。
2. 混合搅拌： 精确计量橡胶颗粒与专用粘合剂，在专用搅拌机中充分搅拌均匀至包裹状态良好、无明显干料或结团。
3. 摊铺与找平：
   - 将混合好的弹性材料倾倒于基础面。
   - 使用专用带齿镘刀或摊铺机，均匀刮涂摊铺。
   - 严格控制每层摊铺厚度（一般单层厚度为1-2mm），确保整体平整度和设计厚度（通常总厚度为3-5mm）。
   - 多层施工时，需待前一层材料完全固化（达到足够强度，踩踏无痕迹）后方可进行下一层施工。层间应进行适当打磨或清扫处理以增强粘结力。
4. 平整度控制： 施工过程中需不断使用水平尺或靠尺检查平整度，及时调整，为面层施工打下良好基础。

四、 纹理强化层施工

1. 材料准备： 准备专用于纹理层的丙烯酸材料（通常为石英砂与丙烯酸乳液混合料）。
2. 混合搅拌： 按比例将丙烯酸乳液与适量石英砂（或其他耐磨粒子）在搅拌机中充分混合均匀。
3. 批刮：
   - 将混合好的纹理层材料倾倒于已固化的弹性层上。
   - 使用专业镘刀（如不锈钢镘刀）进行均匀批刮。
   - 批刮方向应规则有序（如十字交叉），确保石英砂分布均匀，形成所需的粗糙度和平整致密表面。
   - 此层主要作用是进一步增强场地的耐磨性、韧性，并为较终的面漆层提供良好的粘结基层。

五、 饰面色彩层施工

1. 材料准备： 准备彩色丙烯酸面层涂料（根据设计选择的颜色）。
2. 混合搅拌： 按产品说明将面漆与配套的固化剂（如果需要）充分搅拌均匀。
3. 涂布：
   - 通常需涂布2层及以上。
   - 可使用专用滚筒或喷枪施工。
   - 真好层面漆涂布需均匀覆盖纹理层表面。
   - 待真好层完全触干（不粘手）后，方可施工第二层面漆。
   - 涂布时要求均匀、无流挂、无漏刷、无色差。
4. 功能与效果： 面漆层提供较终色彩效果，具有优异的耐候性、耐磨性、防紫外线能力和色彩稳定性，确保场地美观持久。

六、 划线层施工

1. 测量定位： 严格按照国际网联（ITF）标准或客户要求，使用经校准的测量仪器精确定位各条场线位置。
2. 贴胶带： 沿定位线粘贴专用划线胶带，确保线条平直、宽度一致、边缘锐利、粘贴牢固。
3. 涂刷： 使用专用划线漆，在胶带框内均匀涂刷1-2遍，确保颜色饱满、遮盖良好。
4. 撕除胶带： 待划线漆表干后（以不粘掉漆膜为准），小心、及时地撕除胶带，露出清晰、平直、美观的标准球场界线。

七、 施工环境要求

- 温度： 施工期间及材料固化期内，地面温度一般应保持在10℃以上，40℃以下。避免在高温暴晒或霜冻天气下施工。
- 湿度： 空气相对湿度应低于85%。避免在雨前、雨中或雨后基础未干燥时施工。
- 通风： 确保施工现场通风良好。

八、 质量控制要点

- 材料质量： 使用符合相关行业标准或技术规范要求的材料。
- 基础处理： 这是整个工程成败的基础，必须严格达标。
- 层间粘结： 确保每一层施工前，前一层已充分固化、清洁，保证层间粘结牢固。
- 厚度控制： 尤其是弹性缓冲层和纹理层，需达到设计厚度要求。
- 平整度： 贯穿整个施工过程，较终面层平整度需满足场地功能要求。
- 颜色均匀性： 面层涂布均匀，无色差。
- 划线精准度： 线条位置、尺寸、平直度符合标准。

九、 场地养护

- 面层施工完成后，需留出足够的固化时间（通常建议至少24-48小时）方可投入使用。
- 初期使用应避免尖锐物体划伤、重物碾压或进行非网球运动。

总结： 弹性丙烯酸网球场的成功建设依赖于对基础处理的严格要求、精准规范的施工工艺流程（包括封闭底涂、弹性缓冲层、纹理强化层、饰面层及划线层的规范施工）以及对施工环境（温度、湿度）的有效控制。每一道工序的质量把控都直接关系到较终场地的运动性能、使用寿命和外观效果。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。