# 明辉体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 网球场地面施工

## 网球场地面施工技术要点

网球场地的性能表现与使用寿命，高度依赖于严谨细致的施工过程。以下是重点施工步骤的技术要点：

1. 基础处理是根基：

   - 施工前，必须对场地基础进行彻底检查与处理。确保基础结构稳固、密实，具有符合设计要求的承载能力。
   - 基础表面的平整度至关重要，需使用专业仪器精确测量，并使用找平材料消除凹陷或凸起。整体坡度应精确控制，确保高效排水，避免场地积水。
   - 基础表面必须清洁无尘、无油污、无松散颗粒及任何可能影响粘结力的杂质。必要时进行喷砂、打磨或高压水冲洗处理，并待其完全干燥。

2. 底层材料与工艺：

   - 根据设计要求选用专业网球场面层系统（如丙烯酸体系）的配套底层材料。
   - 底层施工通常包含底涂与加强层。底涂需均匀涂刷，增强与基础的粘结力。加强层（如改性沥青或树脂砂浆）主要作用是进一步提升场地平整度、弥补微小缺陷并形成弹性基础。
   - 加强层的摊铺需使用专业刮耙或镘刀，严格控制厚度，确保整体平整与设计坡度，并充分压实流平。

3. 面层铺装是重点：

   - 中涂纹理层： 在底层固化达到要求后，按配比混合面层主材与特定粒径的石英砂。采用专业工具（带齿镘刀或专用摊铺机）进行批刮，此层主要提供场地所需的摩擦系数、弹性及耐磨基础。施工需连续，确保厚度、砂粒分布均匀一致。
   - 面漆层（色涂/终饰层）： 待纹理层完全固化后，施涂面漆层。通常由高品质丙烯酸色浆构成，提供较终的颜色效果、增强耐候性与紫外线稳定性。涂刷需均匀、无漏刷、无起泡、无流挂，通常需涂刷2遍以上，每遍间隔时间严格遵守材料说明。

4. 面层表面处理：

   - 面漆施工后，需达到规定的养护时间，确保漆膜完全固化，达到较佳物理性能（硬度、耐磨、摩擦系数）后方可投入使用。

5. 划线精准与规范：

   - 使用经国际网球联合会（ITF）或相关标准认可的场地专用划线漆。
   - 严格依据标准场地尺寸（单打、双打）进行测量放线，确保线宽、线位绝对精确。粘贴专业美纹纸辅助，保证边线清晰、平直、无毛刺。涂刷应饱满、均匀，无渗透。

6. 施工过程品质控制：

   - 贯穿整个施工流程，需进行严格的现场监控与检测。关键步骤包括：基础处理验收、各涂层材料配比控制、各层施工厚度检测、平整度与坡度复测、面层颜色均匀性检查、划线精度复核、较终场地摩擦系数及球反弹率检测等。所有检测数据应记录存档。

场地较终性能的达成依赖于施工过程中对基础处理、材料选择、工艺控制及品质检测等各个步骤的精确把控与严格执行。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。