# 明辉体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 网球场建设标准规范

网球场作为专业性运动场地，其建设过程需严格遵循国际和行业标准，以确保性能、安全性和耐用性。建设规范覆盖多个方面，包括场地尺寸、表面材料、排水系统、基础工程及安全设施等，这些要素均基于国际网球联合会（ITF）和相关建筑规范制定，目的是提供公平竞赛环境并延长设施寿命。

场地尺寸是重点要素之一。标准单打场地长度为23.77米，宽度为8.23米，双打场地宽度增至10.97米，周围需预留至少6.4米的缓冲区以保障运动员安全。场地四角应呈直角，误差不超过10毫米，且表面必须平整，水平度差在3毫米内。围网高度要求不小于3米，采用抗紫外线材料制成，网孔尺寸不超过4厘米，防止球体逸出并确保视觉通透性。

表面材料选择依据场地类型而定。硬地类型常用丙烯酸涂层系统，厚度需达到3-5毫米，提供均匀弹性和适度摩擦系数（ITF推荐0.4-0.6）。草地球场需使用专业级天然草皮或人工草，草高控制在8-10毫米，并定期维护以保持表面一致性。粘土场地则以红土或绿土为主，层厚不低于30厘米，确保吸水率合理。所有材料须通过环境性能测试，避免有害物质释放。

基础工程是建设的关键步骤。地基需压实至95%以上密度，采用分层填筑法，每层厚度不超200毫米，并使用级配碎石或混凝土底基层以增强稳定性。排水系统设计必须符合坡度要求，场地区域坡度控制在0.5%-1%，并集成地下排水管道，管径不小于100毫米，材料为耐腐蚀PVC，确保雨水快速排出，避免积水影响使用。

照明系统在夜间球场中不可或缺。灯具高度应设置在8-12米，照度达到500勒克斯（Lux）以上，均匀度不低于0.7，采用LED光源以减少眩光。安全设施包括边界缓冲区铺装防滑材料，摩擦系数大于0.5，并在围网周边设置缓冲垫，高度为0.5-1米，以吸收冲击力。所有建设过程应进行阶段性检验，如平整度测试和材料抽样检测，确保符合规范要求。

综上所述，网球场建设涉及多维标准，涵盖尺寸精度、材料性能、基础结构、排水效率和安全性，这些规范共同保障了场地的可靠性和运动体验。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。