# 明辉体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 弹性丙烯酸网球场检验批

## 弹性丙烯酸网球场检验批质量控制要点

检验批作为工程验收的基本单元，其质量合格是确保弹性丙烯酸面层整体性能达标的基础。科学合理地划分检验批并实施严格检验至关重要。

检验批划分依据 通常以单个球场或单个施工段（面积不宜过大，如1000㎡左右）作为一个检验批。划分需考虑施工工序连续性、材料批次一致性以及便于现场质量管控。同一检验批应使用同一厂家、同一批次的弹性丙烯酸材料。

关键检验项目与控制标准

1. 基层质量（先行检验）： 作为面层施工前提，混凝土或沥青基层需满足规范要求的强度、平整度（3米直尺误差≤3mm）、密实度及干燥清洁程度，坡度符合设计要求且无积水现象。基层缺陷将直接影响面层性能与寿命。
2. 涂层完整性： 检查封闭底漆、弹性层、纹理层、面漆各涂层是否按设计要求道数施工完毕，目测涂层颜色均匀、无漏涂、无起泡、无脱层、无明显色差、无流挂或结团现象，涂层间结合牢固。
3. 表面平整度： 使用3米直尺在球场各处随机检测，允许偏差值应符合相应规范要求（通常≤3mm）。平整度直接影响球的弹跳规律和球员运动安全。
4. 面层厚度： 通过钻孔取芯或无损测厚仪检测整体面层厚度及关键结构层（尤其是弹性层）厚度，实测值应满足设计文件及产品工艺要求。
5. 物理性能（现场或实验室）： 根据工程要求与规范规定，可能需对现场制作的同条件试块进行测试，检测其硬度（邵氏硬度）、拉伸强度、断裂伸长率、耐磨性等关键指标是否符合标准。
6. 场地界线： 检查球场边界线、发球线、中线等标志线宽度、位置、颜色的精确性及清晰度，符合网球规则标准。
7. 场地排水与外观： 雨后或模拟淋水后检查场地排水性能，目视无积水区域。整体外观应色泽饱满、纹理清晰一致、无污染、无机械损伤。

检验批质量控制要点

- 过程控制： 加强施工过程监督，确保各道工序（尤其是基层处理、涂层施工间隔与道数、材料配比）严格按方案执行。环境温湿度需满足材料固化要求。
- 材料确认： 每批材料进场必须核查质量证明文件，按规定进行复验。
- 数据记录： 详细、真实、完整地记录各项检验数据和结果，包括检验部位、时间、方法、结果及责任人，形成可追溯的质量档案。
- 不合格处理： 检验项目不合格时，需分析原因，制定并实施有效整改措施，经复验合格后方可进行后续施工或验收。

总结 弹性丙烯酸网球场检验批的质量控制是保障较终场地性能的关键步骤，通过科学划分检验范围、严格执行材料与工序的检验标准、重点关注平整度、厚度、涂层完整性及物理性能等重点指标，并依托翔实的质量记录，能够系统性地控制施工质量，为打造符合专业标准的网球场地奠定坚实基础。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。