# 明辉体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 网球场建设施工

## 网球场建设施工的关键步骤

网球场建设是一项对工艺水平和细节把控要求极高的专业工程，其质量直接关系到球场的使用性能、运动体验及长期耐久性。成功的施工依赖于对关键步骤的精准操作与严格管理。

一、 基础工程的精细处理 基础是网球场质量的根基。施工首先依据设计图纸进行场地精确放样，随后展开场地开挖、平整与压实作业。对于土壤基础，需进行分层回填与扎实碾压，确保达到规定的密实度标准。在此基础上，铺设级配良好的碎石稳定层（通常厚度在15-25厘米），并再次进行充分压实，为后续结构层提供坚实、稳定的支撑。基础表面的坡度控制至关重要，必须精确达到设计的排水坡度要求（通常不小于0.5%），并确保整个表面平整度符合标准，避免日后出现积水问题。

二、 结构层与排水系统的构建

- 混凝土结构层： 在碎石层之上浇筑C25及以上标号的商品混凝土，厚度通常为10-15厘米。混凝土必须振捣密实，表面收光平整。施工中必须合理设置伸缩缝（深度约为板厚的1/3），并采用专业填缝材料处理，有效预防温度应力导致的裂缝。浇筑完成后，必须进行规范的洒水覆盖养护，养护期一般不少于7天。
- 沥青混凝土结构层： 如采用沥青基础，则需铺设级配合理的中粒式沥青混凝土（AC-16或AC-20等），厚度通常为5-8厘米，配合使用细粒式沥青混凝土（AC-10或AC-13）找平层，厚度约3-5厘米。每一层均需使用重型压路机压实至规定的密实度（≥95%），确保结构稳定。表面同样需严格控制坡度与平整度。
- 排水系统： 排水是实现网球场地功能的重点要素。无论是土基周围的明沟排水，还是混凝土/沥青基础内的暗管（盲沟）系统，其沟槽开挖坡度、管道铺设（含滤水层）及与市政管网的连接都必须严格按设计施工，确保场地及周边雨水能快速有效排出。基础施工完成后，必须进行全面的试水检测，验证排水效果及表面平整度。

三、 面层材料的专业铺设 面层材料的选择与施工直接影响球员的触感、球的弹跳性能及场地外观。

- 丙烯酸面层： 这是目前应用广泛、性价比高的硬地类型。施工包含多层结构：渗透底涂层（增强基础附着力）、弹性缓冲层（提供适度减震，可选）、纹理层（主要颜色层，决定场地色彩和基本质感）、较后是耐磨面漆层（提供较终色彩、摩擦系数及耐候保护）。每一层均需在干燥清洁的环境下施工，保证材料充分固化，层间粘接牢固。纹理层施工通常配合专业刮耙工具，确保纹理均匀一致。标线涂刷需精准放样，边缘清晰、厚度均匀。
- 硅PU面层： 常用于需要更多弹性和舒适脚感的场地。施工通常分为底漆层（增强附着力）、弹性层（硅PU主材构成，提供重点缓冲性能）、加强层（可选，增强结构稳定性）和耐磨面漆层（提供色彩和耐磨性）。弹性层材料需按比例精确混合，刮涂均匀，确保厚度达标且整体平整。面漆层施工同样要求环境洁净。
- 人造草面层： 通常由基础层、减震垫层（可选）、人造草皮层及填充石英砂/橡胶颗粒构成。铺设的重点在于草皮接缝的精确对齐与牢固粘接（使用专业草坪胶带和胶水），以及填充物（石英砂、橡胶颗粒）的均匀散布和梳理到位，确保草丝直立、场地滚动性能一致。

四、 附属设施的规范安装

- 围网系统： 测量定位精确后，进行立柱（通常为镀锌钢管）基坑开挖与混凝土浇筑预埋固定。安装横梁、围网片（PE包塑勾花网常见），确保所有连接件（如U型卡、防盗螺栓）紧固可靠。围网需绷紧安装，整体保持垂直、顺直，门体启闭顺畅、锁具牢固。
- 灯光系统： 严格按电气规范进行管线预埋或铺设（穿线管保护），接线盒、灯具基座定位精确。选用专业的球场专用灯具（如金卤灯、LED投光灯），灯具安装高度、角度及投射方向必须根据场地尺寸和照明标准（照度、均匀度）进行专业设计安装，并配以合适灯杆。所有电气连接必须安全可靠，做好接地保护。

五、 施工管理的重点要素

- 环境监控： 密切关注天气变化。面层施工（特别是涂料类）需在适宜温湿度（通常5°C以上，空气湿度≤85%）、无雨无大风条件下进行。基础养护（混凝土）期间需关注气温并采取保湿防冻措施。
- 材料管理： 各类材料（水泥、沥青、涂料、石英砂、围网、灯具等）进场需核查质量证明文件（合格证、检测报告等），按规定进行必要的复检。材料储存需满足其特性要求（如涂料避光防冻、水泥防潮），严格按照产品说明进行混合、搅拌（如双组份涂料）和使用。
- 工序衔接与成品保护： 制定合理施工计划，保证各工序（土方、基础、面层、附属）衔接顺畅。每一工序完成后需进行质量验收，合格后方可进入下一道。特别重视对面层（尤其是刚完成的涂料层）和围网、灯具等成品的保护措施，避免污染和损坏。

总结 网球场的高质量建成，是精确规划、优质材料选用与每个施工步骤专业严谨工艺的结合，尤其依赖对基础处理、排水设计、面层铺设精度及附属设施安装规范的严格控制。实现一个性能优异、经久耐用的网球场，需要丰富的实践经验和贯穿全程的严谨施工管理作为保障。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。