# 明辉体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 网球场建设北京

## 北京网球场建设的专业考量与实践要点

在北京这一特大城市环境中建设高品质网球场，需综合考量独特的地理气候特征、土地资源限制以及专业运动性能要求。成功的建设不仅依赖于规范流程，更需把握关键技术与细节。

一、 科学选址与前期准备

- 场地评估： 优先进行详细地质勘察，重点分析土壤类型（沙土、粘土、粉土）、地下水位及承载能力。北京部分地区土壤存在冻胀风险，需特别评估其对地基稳定性的影响。
- 规划布局： 精确计算场地轮廓尺寸（标准单打23.77m x 8.23m，双打23.77m x 10.97m），充分考虑缓冲区（建议单打边线外≥3.66m，底线外≥6.40m）以满足安全与击球空间需求。合理规划场地朝向（南北向为佳）以较大限度减少阳光对运动员视线干扰。
- 排水系统设计： 北京夏季雨量集中，排水设计是重点。需结合土壤渗透性，设计科学的地表排水坡度（通常2%-3%）及地下排水管网（如盲沟布局、透水层厚度、管道材质与口径），确保暴雨后30分钟内场地无积水。

二、 基础工程：稳定性的重点

- 地基处理： 针对软弱地基（如回填土、淤泥质土），需采用换填法（挖除软土换填级配砂石）、强夯法或桩基础处理，确保压实度≥95%。
- 混凝土基础：
  - 配比与标号： 严格按C25及以上强度设计混凝土配合比（水泥：砂：石≈1:2:3），水灰比控制在0.45-0.5。
  - 施工工艺： 采用商品混凝土泵送，机械振捣密实。设置合理伸缩缝（间距4-6m，宽度6-8mm），深度为基础厚度1/3，内填柔性密封胶。表面平整度要求3米直尺检测高差≤3mm。
  - 养护： 浇筑后覆盖保湿养护≥7天，避免早期开裂。冬季施工需采取保温措施（如覆盖保温棉被），防止冻害。

三、 面层选择与铺设工艺

- 丙烯酸硬地系统（主流选择）：
  - 结构层： 底层（找平层）采用粗颗粒丙烯酸（厚度1.2-1.5mm）填补基础微小缺陷；中层（增强层）细颗粒丙烯酸（厚度1.0-1.2mm）提供弹性；纹理层（面层）含石英砂的丙烯酸（厚度0.8-1.0mm）保证摩擦系数（建议0.7-0.9）；水性划线漆确保线条清晰耐磨。
  - 工艺要点： 施工时环境温度需≥5℃，湿度≤85%。每层施工间隔需待前一层完全固化（通常≥4小时）。滚筒涂刷需均匀，避免色差和厚度不均。
- 人工草皮系统：
  - 选型： 选择网球专用草丝（草高8-12mm，密度≥16800针/m²），填充石英砂+TPE环保颗粒（粒径0.3-1.5mm，比例通常砂:胶=7:3），确保球速一致性和运动舒适性。
  - 铺设： 基础需高平整度（≤5mm/3m）。草皮铺设采用专业设备拉紧，搭接处重叠≥3cm，使用专业接缝带和粘合剂连接。填充物需分层、多方向均匀铺撒，使用专业梳理设备梳理草丝。

四、 配套设施的专业化要求

- 围网系统： 主立柱采用≥Φ76mm2.0mm热镀锌钢管；横梁≥Φ60mm1.8mm。网孔≤45mm*45mm，网丝直径≥3.8mm，PE包塑处理。安装高度≥4m，抗风设计需符合北京地区风荷载要求（基本风压0.45kN/m²）。
- 灯光系统： 采用专业场地LED泛光灯（单灯功率≥400W，光效≥130lm/W）。灯杆高度≥6m，布置于场地两侧（侧向布灯），确保水平照度≥300lx（业余比赛级）、≥500lx（专业训练级），均匀度≥0.7，防眩光设计。配电系统安全规范，接地电阻≤4Ω。
- 附属设施： 网球柱需符合标准（单打支柱高1.07m，双打支柱高1.07m且位于双打边线外0.914m处）；中心网带高度严格控制在0.914m。

五、 建设质量的重点保障

- 材料控制： 所有主辅材（丙烯酸涂料、草皮、石英砂、水泥、钢材等）提供合格证与检测报告，按规范进行进场复检（如丙烯酸固含量≥55%）。
- 过程监督： 关键工序（地基处理、混凝土浇筑、面层铺设、围网安装、灯光调试）实施旁站监理，留存影像资料。严格执行隐蔽工程验收程序。
- 验收标准： 完工后依据《体育场地使用要求及检验方法第3部分：网球场》（GB/T 22517.3）、《人工材料体育场地使用要求及检验方法第4部分：网球》（GB/T 20033.4）等标准进行平整度、厚度、摩擦系数、球反弹、照度等专业检测，形成验收报告。

总结 北京地区网球场建设是一项融合地质工程、材料科学和运动力学的系统性工程，其重点在于立足地域特征进行科学选址与排水设计，通过规范施工确保基础稳定性与面层运动性能，并严格把控配套设施的专业化安装与整体质量验收，以较终实现场地满足高标准网球运动功能需求的目标。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。