# 明辉体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 网球场地面施工工艺

## 网球场地面施工工艺简述

网球场地的性能与使用寿命，重点在于其面层系统的施工质量。当前市场主流工艺主要包括硬地丙烯酸系统、人工草皮系统以及弹性垫层系统。

一、 硬地丙烯酸面层系统 该工艺由多层结构构成，依托于合格的混凝土或沥青基础。

1. 基础要求与处理:
   - 基础应坚实、稳定、平整，表面无起砂、浮浆、空鼓、裂纹、油污等缺陷。平整度宜用3m直尺检测，间隙≤3mm。
   - 合理设置排水坡度（通常0.5%-0.7%），确保场地不积水。
   - 施工前需彻底清洁基础，去除灰尘杂物。必要时进行打磨或修补找平。
   - 根据基础类型（沥青或混凝土）和状况，涂布专用底涂剂（底油），增强面层与基础的粘结力。
2. 丙烯酸涂层施工:
   - 找平层（填补层）: 使用掺配特定粒径石英砂（通常40-80目）的丙烯酸乳液，填补基础细微不平，为面层提供平整基层。施工需控制厚度与均匀性。
   - 纹理层（加强层）: 采用掺配更细石英砂的丙烯酸材料，刮涂形成具备所需摩擦系数和纹理的基础面层。此层决定球场的硬度和主要球速特性。
   - 饰面层（面漆层）: 涂布1-2层纯丙烯酸彩色面漆。提供较终色彩、美观度及必要的紫外线防护。颜色应鲜明、均匀。
   - 划线: 待面漆完全固化后，按标准尺寸用专业划线漆（通常为白色或黄色）精确划出球场界线。线条应清晰、平直、宽度一致。
   - 各涂层施工需在环境温度（通常5℃-35℃）、湿度适宜条件下进行。每层间需确保前一层充分干燥固化。

二、 人工草皮面层系统 主要用于提供更接近天然草的脚感与球速。

1. 基础要求: 同硬地丙烯酸系统，对平整度、坡度、排水、强度要求严格。混凝土基础较常见。
2. 缓冲垫层（可选但推荐）: 在基础之上铺设弹性橡胶垫或发泡垫层，提供冲击吸收，提升运动舒适性和安全性。
3. 草皮铺设:
   - 草皮卷材按设计方向铺设，尽量减少接缝。相邻草皮边缘重叠一定宽度。
   - 接缝处理: 使用专用接缝布和粘接胶水，沿重叠部分中心线将两片草皮牢固粘合成整体。确保接缝平整、无翘边。
4. 填充系统（针对填充型草皮）:
   - 石英砂填充: 使用经过清洗、筛选的特定粒径（通常30-40目或40-60目）石英砂，均匀撒布并梳理入草丝根部，固定草丝直立，提供基础稳定性和适当摩擦力。
   - 橡胶颗粒填充: 在石英砂层之上，均匀撒布环保弹性橡胶颗粒（通常1-3mm粒径）。此层提供球场弹性、缓冲性能和调节球速的关键作用。
   - 填充后需使用专业设备反复梳理草丝，确保填充物分布均匀，草丝保持直立。

三、 弹性垫层系统（如预制卷材） 此类系统（如丙烯酸/PU弹性垫层卷材）提供优异缓冲性能。

1. 基础要求: 对基础平整度要求极高（通常≤2mm/3m），强度足够，彻底清洁干燥。
2. 粘接层: 在基础表面满刮专用高性能粘接剂。
3. 卷材铺设: 将预制好的弹性卷材（常为带纹理的彩色丙烯酸/PU层复合闭孔发泡层）紧密铺设在粘接剂上，赶压排气，确保满粘无空鼓。卷材间接缝需对齐紧密。
4. 接缝处理: 使用专用填缝材料或热焊接工艺处理接缝，保证接缝平整牢固，外观与性能一致。
5. 划线: 在固化后的卷材表面进行标准划线。

总结 网球场地面施工是一项系统性工程，涵盖基础处理、材料选择、分层施工及精度控制等关键步骤。遵循科学规范的工艺流程，严格控制各步骤质量，是确保球场较终具备良好运动性能、持久耐用性与安全舒适性的根本保障。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。