# 明辉体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 国标网球场建设标准

## 国标网球场建设重点规范要点

网球场作为专业体育设施，其建设质量直接影响运动员表现与运动安全。严格遵循国家标准GB/T 20033.3-2021《人工材料体育场地使用要求及检验方法 第3部分：网球场地》及相关建筑、安全规范是确保场地专业性和合规性的基础。以下围绕场地尺寸与布局、地面系统、附属设施及安全环保四个维度，阐述建设中的关键标准要求：

一、场地尺寸与空间布局

- 比赛区（单打/双打）： 单打比赛区为23.77米（长）x 8.23米（宽），双打比赛区为23.77米（长）x 10.97米（宽）。端线外需预留不少于6.40米的无障碍区，边线外需预留不少于3.66米的无障碍区。此无障碍空间是运动员安全移动和裁判工作的基本保障。
- 净空高度： 比赛区域上方空间应保证无任何障碍物干扰，较低净空高度通常需满足7米以上要求。

二、地面面层系统

- 基础要求： 场地基层（沥青混凝土或水泥混凝土）必须具备优异的稳定性、平整度（3米直尺测量间隙≤3mm）及排水性能（坡度一般控制在0.8%-1.0%），为面层提供可靠支撑。
- 面层材料性能：
  - 丙烯酸系统： 涂层需具备规定的厚度、均匀性、颜色（如ITF指定色标）及物理性能（如球反弹高度、滑动摩擦系数、冲击吸收等），满足国际网球联合会（ITF）场地类型分类标准（如硬地丙烯酸面层需满足ITF CS 01/02标准）。
  - 弹性垫层系统（如硅PU、预制卷材）： 除满足基本物理性能外，需特别关注冲击吸收、垂直变形等缓冲指标，确保运动舒适性与保护性。
- 场地划线： 使用与面层颜色对比鲜明的专业涂料（通常白色或黄色），线宽严格控制在5cm±0.5cm。边线、端线、发球线、中线及发球区标志线位置必须精确无误。

三、配套设施

- 网球柱与球网： 网柱中心点距双打边线外沿0.914米，柱高需可调节至标准网高1.07米（中央）/0.914米（两侧）。球网需选用符合规范的材质与网孔尺寸，确保耐用性与比赛公正性。
- 照明系统： 灯具配置需满足相应级别赛事或训练活动所需的垂直照度、水平照度、均匀度及眩光控制要求（需参考JGJ 153《体育场馆照明设计及检测标准》）。
- 围网系统： 高度一般不低于4米，采用防腐性能优良的框架与编织网，网孔尺寸需防止网球穿过。立柱埋深、基础强度及钢构防锈处理需满足抗风压及耐久性要求。
- 排水系统： 场地及周边区域需设计科学有效的排水沟渠或盲排系统，确保大雨后迅速排干积水，恢复使用。

四、安全与环保要求

- 材料环保性： 所有面层材料、涂料、填充料等需符合国家强制性标准（如GB 18581、GB 18583、GB 36246等）对有害物质限量的规定。
- 场地边角处理： 所有硬质边角（如围网立柱基座、灯柱基座）需进行圆滑处理或设置有效防护，消除潜在碰撞风险。
- 防滑与警示： 场地入口、台阶等易滑区域需采取必要防滑措施。重要设施（如配电箱）需设置清晰警示标识。

总结： 高标准网球场建设是一个集成场地几何精度、面层物理性能、配套设施功能性及安全环保合规性的系统工程。唯有严格遵循国家及国际相关规范标准，才能在场地尺寸、平整度、缓冲性能、耐久性及安全性等重点维度实现全面达标，为使用者提供专业可靠的竞技与活动平台。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。