# 明辉体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 网球场地面积多大

## 网球场地建设的基础尺寸规范

网球运动对场地尺寸有着明确且严格的标准规范，这些规范由国际网球联合会（ITF）制定，是保障比赛公平性和可执行性的基础。场地的主体部分——比赛区域，其尺寸被精确界定：

- 长度（底线间距离）： 恒定为 23.77米（78英尺）。
- 宽度：
  - 单打比赛： 8.23米（27英尺）（两侧单打边线之间的距离）。
  - 双打比赛： 10.97米（36英尺）（两侧双打边线之间的距离）。

因此，标准双打比赛区域（包含单打线和双打线）的净面积为： 23.77米（长） x 10.97米（宽） ≈ 260.87平方米（约2808平方英尺）。 若仅计算单打比赛区域，面积则约为 195.69平方米（约2107平方英尺）。

然而，一个具备完整功能性的网球场地远不止于比赛区域本身。为确保运动员安全及比赛流畅进行，场地周围必须预留充足的缓冲区（也称为无障碍区或跑动区）：

- 底线后方缓冲区： 国际赛事标准要求至少 6.40米（21英尺），较低要求通常不低于 5.485米（18英尺）。
- 边线外侧缓冲区： 国际赛事标准要求至少 3.66米（12英尺），较低要求通常不低于 3.05米（10英尺）。

将缓冲区和比赛区域合并计算，一块符合国际比赛标准的完整网球场地所需的较小总占地面积约为： 长：23.77米 + 2×6.40米 = 36.57米（约120英尺） 宽：10.97米 + 2×3.66米 = 18.29米（约60英尺） 总占地面积 ≈ 668.8平方米（约7200平方英尺）。

对于非专业比赛或受空间限制的场所（如社区、学校），缓冲区可适当缩减至较低要求，此时较小总占地面积约为： 长：23.77米 + 2×5.485米 ≈ 34.74米（约114英尺） 宽：10.97米 + 2×3.05米 ≈ 17.07米（约56英尺） 总占地面积 ≈ 592.9平方米（约6384平方英尺）。

总结 网球场地建设以精确的比赛区域尺寸（23.77米 x 8.23米/10.97米）为重点，其功能性高度依赖于周边缓冲区的合理预留。符合国际比赛标准的总占地面积需达到约36.57米 x 18.29米（668.8平方米），而满足基本安全需求的场地较小占地面积也需约34.74米 x 17.07米（592.9平方米）。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。