# 明辉体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 网球场地面施工顺序

网球场地面的施工是一项技术要求严格的工程，需要遵循科学的工序和精细的操作，以确保较终场地的平整度、弹性、摩擦系数及排水性能符合标准要求。以下是规范的施工顺序：

1. 场地基础处理：

   - 场地准备与开挖： 根据设计标高和排水坡度要求进行土方开挖或回填。清除场地内的杂物、树根、石块等。
   - 地基压实： 对开挖或回填后的原土进行充分碾压，分层夯实（通常要求每层厚度≤300mm），达到设计要求的密实度（通常压实度≥93%）。确保基础坚实、均匀、无松软区域。
   - 排水系统预埋： 在基础处理阶段，应同时预埋或开凿场地周边的排水管道、集水井等，确保基础排水通畅。排水坡度应严格按照设计执行（通常为0.5%-1%）。

2. 级配碎石层施工：

   - 材料铺设： 在地基上铺设符合级配要求的碎石（粒径通常在30-50mm），厚度根据设计要求（常在100-150mm）。
   - 平整与压实： 使用平地机等设备进行精平，确保坡度精确。然后使用重型压路机（10吨以上）充分碾压，达到规定的密实度（≥96%）。此层是重要的荷载传递和排水层。

3. 水泥/二灰稳定层施工：

   - 材料拌合摊铺： 使用水泥稳定碎石或石灰粉煤灰稳定碎石（二灰碎石）按照设计配比拌合均匀。摊铺厚度根据设计要求（常在100-200mm）。
   - 精细找平： 摊铺后立即用平地机进行精细找平，严格控制标高和坡度。
   - 充分压实： 使用压路机及时压实成型，确保密实度满足要求（≥98%）。
   - 养护： 压实成型后，及时覆盖透水土工布或洒水进行保湿养护，养护期通常不少于7天，期间禁止通行，使其达到设计强度。此层提供稳定的基础平台。

4. 沥青混凝土基础层施工：

   - 材料准备与摊铺： 选用符合要求的AC-10或AC-13等细粒式沥青混凝土。混合料温度、级配、油石比需严格控制。采用专用摊铺机一次性连续摊铺，厚度通常为40-60mm。
   - 平整度控制： 摊铺过程中严格监控平整度，使用平衡梁等设备确保表面平整、坡度精确。
   - 及时压实： 紧跟摊铺机使用钢轮和胶轮压路机分初压、复压、终压三个阶段进行压实。初压温度不低于135℃，终压温度不低于80℃，压实度≥95%。确保表面密实、无轮迹、无离析。
   - 冷却与检查： 压实后自然冷却至50℃以下方可开放。冷却后检查平整度、密实度、坡度，不合格区域需处理。

5. 防水层涂布：

   - 基础清洁： 在沥青基础完全稳定（通常养护14天以上）后，彻底清洁表面，清除所有灰尘、油污、松散颗粒。必要时进行打磨或修补处理。
   - 专用防水底涂： 使用专用的、渗透性强、粘结力高的丙烯酸类或聚氨酯类防水底涂材料。采用滚筒或专用喷涂设备均匀涂布1-2遍，确保完全封闭沥青基础表面的孔隙，形成致密的防水屏障。此层对防止面层起泡、剥离至关重要。

6. 丙烯酸涂层系统施工：

   - 底层： 在防水层完全固化后，涂布渗透型丙烯酸底层（底涂）。它增强与基础的粘结力，并进一步填充微小孔隙。
   - 纹理层（中涂层）： 待底层干透后，涂布掺有特定级配石英砂（如40-80目）的丙烯酸纹理层。通常需要涂布2-3层。每层涂布前需确保前一层完全干燥。此层提供场地所需的弹性、冲击吸收和基本的防滑纹理。
   - 面层： 在纹理层完全固化后，涂布1-2层高品质的纯丙烯酸面漆（色漆）。面漆提供鲜艳持久的色彩、优异的耐候性、抗紫外线性、耐磨性以及较终的防滑摩擦系数。施工需均匀、无漏涂、无色差。
   - 注意事项： 丙烯酸各层施工必须在天气晴朗、环境温度5℃以上、空气湿度低于85%的条件下进行。材料配比、搅拌时间、涂布厚度必须严格遵循产品技术规范。

7. 定位线及附属设施安装：

   - 测量放线： 根据国际网联（ITF）标准或设计要求，精确测量定位网球场边界线、发球线、中线等所有标线的位置。
   - 标线涂刷： 使用与面层配套的、颜色鲜明的丙烯酸标线漆，配合模板进行涂刷或喷涂。要求线条平直、宽度一致（通常边线50mm/100mm，其他线50mm）、边缘清晰。
   - 网柱及球网安装： 确定网柱位置（单打支柱位于单打边线外0.914米处），进行预埋或安装固定底座，保证网柱垂直、高度符合标准（中心高度0.914米），并安装球网。

8. 收尾与清理：

   - 清理场地内所有的施工残留物、垃圾。
   - 对场地进行全面细致的检查，包括平整度、坡度、涂层完整性、颜色均匀性、标线精确性、附属设施牢固性等。
   - 待所有材料完全固化（通常面漆涂布后24-72小时，视天气而定）后，场地方可投入使用。

总结： 网球场地面施工是一个环环相扣、层层递进的系统过程，其重点在于严格的基础处理、稳定层构筑、沥青基础精细施工、可靠的防水层设置、以及多层丙烯酸涂层的规范涂装与精准划线。每一道工序的质量都直接影响较终场地的性能表现和使用寿命，必须严格按照设计规范和技术规程执行。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。