# 明辉体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 弹性丙烯酸网球场对基础含水率的要求

## 弹性丙烯酸网球场基础含水率要求详解

基础含水率是决定弹性丙烯酸网球场铺设成功与否的重点隐蔽性指标之一。施工前对基础含水率的严格控制，直接关系到面层材料的粘结强度和较终场地的耐久性。

过高的基础含水率在应用弹性丙烯酸涂层及填充层时，会引发一系列严重质量问题。水分受热膨胀产生向上渗透压力，极易导致涂层形成气泡、鼓包甚至大面积起皮脱落。水分持续迁移会阻碍涂层与基础间的化学键结合，显著削弱附着力，使面层系统存在早期脱层风险。此外，水分滞留还会干扰涂层固化反应，影响其较终物理性能（如强度、弹性）的达成，导致面层过早粉化或磨损加剧。

因此，在弹性丙烯酸面层施工启动前，必须依据相关专业标准（如ASTM F2170《混凝土楼板相对湿度测试方法》）对基础含水率进行科学检测与评估。目前行业内普遍认可的关键控制点是基础含水率（或基层混凝土相对湿度RH）必须低于4%（或混凝土内部RH低于75%或80%，具体参照材料厂商技术说明）。常见的检测方法包括：

- 电子湿度测定仪： 直接测量混凝土内部相对湿度（RH），结果较为直接可靠。
- 塑料薄膜法（ASTM D4263）： 在密封薄膜下观察冷凝水形成情况，定性判断湿度是否过高。
- 无水氯化钙试验法（ASTM F1869）： 测量规定时间内单位面积的水分蒸发量（MVER），需换算评估。

施工前的强制确认步骤至关重要：无论基础养护期是否达到理论时间要求，正式施工前都必须使用专业可靠的仪器进行含水率复测，确保结果严格满足所选用的弹性丙烯酸材料体系所规定的阈值要求。只有当基础完全干燥达到标准后，方可进入面层施工流程。

综上所述，严格控制基础含水率在安全阈值以下是确保弹性丙烯酸网球场面层与基础形成牢固粘结、避免起泡脱层、保障其长期性能稳定和延长服务寿命不可或缺的技术前提。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。