# 明辉体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 室外网球场建设标准

## 室外网球场建设技术规范

室外网球场作为专业运动场地，其建设需严格遵循国际网球联合会（ITF）及国家相关运动场地建设标准，确保场地性能满足竞技与日常使用需求。

一、 场地基础要求

- 尺寸规范： 标准单打场地净尺寸为23.77米（长）×8.23米（宽）。双打场地宽度为10.97米。场地外围需预留足够缓冲区（底线后≥6.40米，边线外≥3.66米）。
- 基础结构： 地基需坚实、稳定、均匀。推荐采用混凝土基础，厚度不低于150mm（依据地质条件调整），强度等级C25及以上。基础必须具有优异的抗沉降能力，施工时严格控制标高和平整度（3m直尺检测误差≤3mm）。

二、 面层系统规范

- 缓冲层： 采用专业丙烯酸或改性树脂类材料构成弹性缓冲层，厚度通常≥4mm（具体依据设计要求），确保球体弹跳均匀性（ITF Class 1或Class 2标准）。
- 纹理层： 在缓冲层之上铺设含石英砂的耐磨纹理层，提供稳定摩擦系数及抗滑性能，同时增强面层耐久性。
- 色彩面层： 使用高品质丙烯酸或聚氨酯面漆，铺设不少于两遍。颜色符合国际赛事标准（通常为蓝绿、深蓝/浅蓝等），具有良好的紫外线稳定性、保色性和抗污性。
- 平整度： 较终完成面需满足高标准平整度要求（3m直尺检测误差≤2mm），确保球体运动轨迹符合规范。

三、 配套设施标准

- 围网系统：
  - 立柱：采用外径≥76mm、壁厚≥2.0mm的优质镀锌钢管，埋深≥600mm，混凝土固定。
  - 围网：采用PE包塑围网（网孔≤45mm×45mm），钢丝直径≥4.0mm。围网高度≥4米（两侧）及≥6米（两端）。围网需具备足够强度及抗冲击性。
  - 门：设置至少两个通道门，门体坚固，开闭顺畅，配备安全锁具。
- 照明系统：
  - 灯具：选用专业体育照明LED灯具，具备高光效和良好配光性能。
  - 照度：平均照度不低于500 Lux（业余训练）或2000 Lux（业余比赛）/3000 Lux及以上（专业训练比赛），均匀度（U1、U2）符合AVIA或EN相关标准（如EN 12193），避免眩光。灯杆高度通常为8-12米。
- 排水系统： 场地基础及面层设计科学排水坡度（通常0.8%-1%），结合盲沟、集水井等设施，确保雨后短时间内恢复使用，无积水。
- 附属设施： 场地边界安装弹性边界带（Cushion），高度约50-76mm。配置符合标准的球网、中心带及单打支柱。

四、 施工工艺与验收

- 施工环境：基层含水率、温度及空气湿度等指标需符合材料工艺要求。
- 工艺控制：严格按材料供应商技术规范进行分层施工，确保每层粘结牢固、厚度均匀、养护充分。
- 专业验收：场地竣工后应进行平整度、球反弹率、摩擦系数、排水性能等专业检测，数据需满足ITF或国家标准（如GB/T 20033.3）。

综上所述，建设符合标准的室外网球场，需要系统性地把握场地基础、专业面层材料、精准配套设施及严谨施工工艺等重点要素，确保较终交付场地具备优异的运动性能、耐久性及安全保障。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。