# 明辉体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 丙烯酸网球场施工流程

## 丙烯酸网球场专业施工流程

丙烯酸网球场因其优良的运动性能、耐用性及色彩表现，被广泛应用于专业与业余场地。其施工质量直接关系到场地的使用体验与寿命。以下为规范化的丙烯酸网球场重点施工流程：

1. 基础检查与处理：

   - 基础类型： 通常为混凝土基础（C25或以上标号）。
   - 平整度要求： 使用3米靠尺检测，允许空隙不大于3mm。基础表面应坚实、无起砂、脱层、开裂、油污及明显凹凸。
   - 坡度要求： 单侧排水坡度建议控制在0.5%-0.8%，确保排水顺畅，无积水区域。
   - 养护期： 新建混凝土基础需充分养护（通常不少于28天），确保达到设计强度且含水率低于8%（可采用薄膜覆盖法测试）。
   - 伸缩缝处理： 清理缝内杂物，填充专用弹性填缝胶，确保其低于基础面1-2mm，为后续涂层覆盖预留空间。
   - 清洁： 施工前彻底清扫基础，去除浮尘、砂砾、油渍等，必要时使用高压水枪冲洗，确保完全干燥。

2. 底漆层施工：

   - 材料选择： 选用渗透性强、附着力优异的水性环氧或丙烯酸专用底漆。
   - 施工： 底漆按厂家规定比例充分混合搅拌均匀。采用滚筒均匀滚涂于处理合格的基础表面，涂布量需严格控制。底漆层能有效封闭基础毛细孔，增强基础与后续涂层的粘结力。待其完全干燥固化（依据产品说明及环境温湿度）。

3. 弹性缓冲层（中涂层）施工：

   - 材料组成： 通常为粗颗粒弹性丙烯酸乳液与特定粒径配比的石英砂混合物。
   - 施工（批刮）： 将混合好的弹性材料用专用镘刀或刮耙进行批刮。此层施工需特别注重平整度的控制与设计厚度的达成（通常需达到2mm以上以满足冲击吸收要求）。批刮需均匀、连续，避免出现明显接痕或厚薄不均。施工后需充分固化。

4. 纹理强化层（面涂底层）施工：

   - 材料组成： 选用细颗粒丙烯酸乳液与更细粒径的石英砂（或硅砂）混合。
   - 施工（批刮）： 在充分固化的弹性层上，批刮纹理强化层。此层主要作用是进一步找平细微缺陷，提供理想的表面纹理和粗糙度，增强防滑性能及面漆附着力。同样需确保批刮均匀，达到设计厚度（通常约1mm），并充分固化。

5. 彩色面漆层施工：

   - 材料选择： 采用高品质耐候型纯丙或硅丙丙烯酸涂料，具备优异的抗紫外线、耐磨、保色性能。
   - 施工（滚涂）： 面漆通常分两遍施工。真好遍按比例混合搅拌均匀后，用专用滚筒均匀滚涂。真好遍固化后（以不粘脚、不粘滚筒为准），再滚涂第二遍。两遍涂刷方向宜垂直交叉，确保颜色均匀一致，无漏涂、流挂现象。严格控制涂布量，确保覆盖率和膜厚。

6. 划线：

   - 测量放样： 严格依据国际网联（ITF）或客户确认的场地尺寸规格图，使用专业测量工具精确放样定位。
   - 贴胶带： 沿放样线精确粘贴专用划线胶带，确保边缘平直、紧密。
   - 涂刷划线漆： 选用高遮盖力、高耐磨的白色或黄色丙烯酸划线漆，通常涂刷两遍，确保色泽饱满、边界清晰锐利。
   - 去除胶带： 在划线漆表干后、完全固化前，及时小心撕除胶带，避免破坏漆膜边缘。

7. 场地养护与交付：

   - 所有涂层施工完毕后，需提供足够的养护时间（通常建议至少72小时，具体依产品和环境而定），让各涂层完全交联固化达到较终物理性能后方可投入使用。
   - 清理施工现场，移除保护物与垃圾。
   - 进行较终场地检查（平整度、颜色均匀性、线条规范性、有无缺陷等）。

总结 丙烯酸网球场施工是一项系统性工程，其成功依赖于严格的基础处理、规范化的分层施工工艺、优质材料的应用以及对环境条件（温湿度）的把控。从基础验收、底漆封闭、弹性层构建、纹理层找平和防滑处理，到面漆的色彩与耐磨保护，直至精确的划线，每个步骤都需严谨操作，才能较终交付一个性能稳定、美观耐用的专业运动场地。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。