# 明辉体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 网球场地面施工流程

网球场地面质量直接影响运动体验与球场寿命。规范的施工流程是保障其性能的重点。以下是基于行业标准的专业施工步骤：

1. 场地评估与基层准备：

   - 场地勘察： 详细勘察现有场地状况，评估其平整度、密实度、排水能力及是否存在裂缝、沉降等问题。确定是新建场地还是旧场翻新。
   - 基层处理： 清除场地表面所有杂物、植被、油污等。对于旧沥青或混凝土基层，需进行彻底清洁、打磨、修补裂缝和坑洼。确保基层坚实、平整、干净、无松散颗粒，并具有足够的机械强度和稳定性。
   - 排水规划与施工： 根据场地设计标高，确保基层具备合理坡度（通常单侧坡度为0.5%-0.7%），引导雨水流向预设的排水沟或集水井。排水系统（暗沟、集水井、管道等）需预先铺设完善，并进行严格测试，保证排水顺畅无积水。

2. 碎石稳定层铺设（如适用）：

   - 在土壤或较弱基层上，需铺设经级配碎石层作为基础承重和排水层。
   - 分层摊铺碎石（如15-20cm一层），使用压路机充分压实，达到规定的密实度要求（通常压实度≥95%）。
   - 严格控制每层标高和平整度，为上层结构提供稳定支撑。

3. 沥青混凝土基础层施工：

   - 材料选择： 选用符合道路用中粒式或细粒式沥青混凝土（AC级配），要求材料配比精确、质量稳定。
   - 摊铺： 使用专用摊铺机进行热拌沥青混合料的摊铺作业。摊铺温度、厚度（通常5-8cm）、平整度需严格控制。
   - 压实： 紧跟摊铺，使用钢轮和胶轮压路机组合进行初压、复压和终压。压实遍数、温度、速度是关键控制点，确保达到设计要求的密实度（≥98%）和均匀平整的表面（平整度误差≤3mm/3m）。
   - 养护： 碾压完成后自然冷却至环境温度后方可开放交通或进行下一工序。新沥青基础需充分稳定（通常建议养护期不少于14天），释放内部应力及挥发物（沥青油）。

4. 丙烯酸涂层系统施工：

   - 基础清洁与修补： 沥青基础养护完成后，彻底清扫，去除所有灰尘、泥土、油渍等。使用专用填缝剂修补所有裂缝（包括结构缝）及细小孔洞，确保基面完整。
   - 底涂（渗透增强层）： 涂刷高性能丙烯酸底漆。底漆能深度渗透沥青表层，强化粘结，封闭毛细孔，提高整体性。要求涂布均匀无遗漏。
   - 纹理层（缓冲层/找平层）： 按比例混合高品质丙烯酸乳液、级配石英砂、水和适量填料。采用镘刀或专业刮耙分层刮涂（通常2-3层）。每层需待其完全干燥固化后，进行打磨处理，去除突出颗粒，确保层面平整、均匀，并达到设计厚度和弹性要求。此层提供关键的冲击吸收、纹理和找平作用。
   - 面漆（色彩纹理层）： 在纹理层上涂覆1-2层色彩鲜艳、耐候性强的丙烯酸面漆。面漆通常混合细石英砂提供较终摩擦系数。施工需均匀一致，避免色差、刮痕和流挂。
   - 划线： 严格按照国际网联（ITF）标准尺寸进行放线定位。使用专业球场划线漆（通常为耐磨聚氨酯漆）和模板涂刷。线条要求平直清晰、宽度一致（通常5cm或10cm）、边缘锐利、附着力强，颜色饱满持久（常用白色或黄色）。

5. 养护与验收：

   - 涂层养护： 整个丙烯酸涂层系统施工完成后，需保证足够的养护时间（通常至少24-48小时，视气候条件而定），待涂层完全固化、达到较终物理性能后方可投入使用。期间避免水浸、重压和污染。
   - 较终验收： 全面检查场地平整度、色彩均匀性、划线精准度、排水效果以及涂层表观质量（无气泡、起鼓、脱层、开裂等缺陷）。进行必要的物理性能抽检（如摩擦系数）。

总结： 网球场地面施工是一项系统化工程，其重点在于严谨执行从场地评估、基层处理、排水保障、沥青基础摊铺压实，到丙烯酸涂层系统（底涂、纹理层、面漆）的分层精细施工以及标准划线的全过程质量控制。每个工序的规范操作和严格检验是确保较终场地达到运动性能优异、经久耐用目标的根本保障。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。