# 明辉体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 弹性丙烯酸网球场画线需要加石英砂么

在弹性丙烯酸网球场面层系统的施工中，画线步骤是决定场地较终外观质量和功能性的关键步骤之一。有关画线材料中是否需要添加石英砂，这是一个基于性能要求和实际条件需要仔细考量的问题。

画线材料的本质要求 弹性丙烯酸网球场专用的画线漆，重点特性在于其优异的附着力和柔韧性。它需要牢固地粘结在弹性丙烯酸面层之上，经受住球拍、球鞋的反复摩擦以及场地本身的弹性变形，确保线条在使用中不轻易开裂、剥落或粉化。同时，漆膜应具有足够的厚度和遮盖力，提供清晰、持久的视觉标识。

石英砂在画线中的作用

1. 增强防滑性： 这是添加石英砂较主要的目的。纯净的丙烯酸画线漆固化后表面相对光滑，尤其在潮湿或球员出汗的情况下，与鞋底的摩擦力可能不足。加入特定目数（通常为60-80目）的干净石英砂，能显著增加漆膜表面的微观粗糙度，为球员蹬地、急停、转身等动作提供更强的抓地力，有效提升运动安全性。
2. 提升耐磨性： 石英砂颗粒的加入，如同在漆膜中嵌入了坚硬的骨料，能分散和抵抗鞋底、球体对线条的直接磨损，从而延长线条的使用寿命，保持其清晰度。
3. 改善抗紫外线能力与质感： 合适的石英砂有助于分散光线，减少纯色漆膜在强烈阳光下的眩光现象。同时，它赋予线条轻微的颗粒质感，与周围弹性丙烯酸面层的磨砂质感更为协调统一。

是否必须添加石英砂？ 这并非绝对强制，需根据具体情况判断：

- 推荐添加的场景：
  - 追求较佳防滑性能： 对于竞技级别或使用强度较高的网球场，为确保运动员安全，强烈建议在画线漆中添加石英砂。
  - 基础面层材质偏光滑： 如果底层弹性丙烯酸面层在施工后表面相对光滑，添加石英砂能更好地平衡线条区域与场地主体区域的摩擦系数。
  - 潮湿多雨环境： 在湿度较大或降雨频繁的地区，添加石英砂能有效降低线条区域湿滑的风险。
- 可能不加砂的场景：
  - 对极致平滑感有要求： 极少数情况下（如特定休闲场地或业主特殊偏好），可能追求线条区域的绝对平滑触感，此时可能选择不加砂。但这会牺牲一定的防滑性，需慎重评估。
  - 特定配方产品： 市面上存在少数特殊配制的、自带防滑颗粒因子的高级画线漆，其自身已能满足防滑需求，则无需额外加砂。但这需严格依据产品说明书的指导进行操作。

加砂施工的关键注意事项 若决定添加石英砂，施工过程需严格把控：

1. 砂的选择： 必须使用干净的、经过水洗和筛选的专用石英砂（精制石英砂），推荐目数为60-80目。杂质（如泥土、粉尘）或过粗/过细的砂粒都会影响较终效果和附着力。
2. 混合比例： 应严格按照画线漆生产商的推荐比例添加石英砂（常见比例范围在5%-10%重量比）。过量添加会导致漆膜过于粗糙、开裂风险增加、遮盖力下降；添加不足则防滑效果不明显。
3. 混合均匀度： 将石英砂与画线漆混合时，必须使用机械搅拌器充分搅拌，确保砂粒均匀分散在漆料中，避免结块或沉淀。搅拌后需静置消泡。
4. 施工环境与工艺： 在适宜的温度和湿度下施工。通常采用专用画线斗配合定位胶带进行涂刷，需保证漆膜厚度均匀一致（通常要求覆盖底层颜色两遍以上）。边缘应整齐，避免毛刺或渗透。
5. 基层处理： 画线区域的弹性丙烯酸面层必须完全固化、清洁、干燥且无油污、灰尘。必要时需进行打磨或局部清洁处理，以增强附着力。

总结 在弹性丙烯酸网球场的画线施工中，添加适量的特定目数精制石英砂是普遍推荐的做法，其主要价值在于显著提升线条区域的防滑性能、增强耐磨性并优化视觉与触觉质感。然而，较终是否添加，应基于对场地使用性质（竞技或休闲）、环境条件（干湿程度）、基础面层状态以及产品特性的综合评估。符合规范的加砂操作是确保画线持久、清晰、安全的关键步骤。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。