# 优正体育

专业的彩色路面材料、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 彩色陶瓷颗粒防滑路面材料

彩色陶瓷颗粒防滑路面材料解析

彩色陶瓷颗粒防滑路面作为一种高性能铺面材料，在现代城市建设和景观提升中扮演着重要角色。其重点构成是高硬度的彩色陶瓷颗粒与高性能聚合物结合剂系统。

材料构成与特性

- 陶瓷颗粒： 通常选用高纯度矿物原料经高温烧结而成，主要成分为二氧化硅（SiO₂）和氧化铝（Al₂O₃）。颗粒具备极高的莫氏硬度（通常≥7级）、优异的耐磨耗性及稳定的物理化学性质。粒径分布经过严格控制，形成粗糙的表面微结构。
- 聚合物结合剂： 通常采用耐候性极佳、粘结强度高的改性树脂（如聚氨酯、环氧树脂），其作用是将陶瓷颗粒牢固粘结于基面，并提供柔韧性与耐冲击性。
- 辅助材料： 根据设计需求，可加入特定颜料（如无机金属氧化物颜料）保证色彩持久性，或使用配套的界面处理剂增强附着力。

重点性能优势

- 卓越防滑性： 其防滑机理在于表面的骨料结构。均匀分布的坚硬陶瓷颗粒在路面上形成密集的微观凸起，极大地增大了轮胎或鞋底与路面的接触点和摩擦力，即时面层潮湿甚至积水状态，也能提供远高于普通路面的防滑阻力（BPN值通常在65以上），有效提升雨雪天气下的通行安全性。
- 持久的色彩表现： 陶瓷颗粒本身具有优异的耐候性与色彩稳定性。烧结过程中融入的稳定无机颜料使其能长期抵抗紫外线辐射、酸雨侵蚀及温度变化，不易褪色、粉化或黄变，色彩鲜艳持久。
- 优异的耐久性： 材料组合赋予了该路面极高的耐磨耗能力。陶瓷颗粒的高硬度抵抗了交通荷载的磨蚀，而韧性优异的树脂粘结层则缓冲了冲击应力，防止骨料剥离，保证了路面的长期性能稳定和结构完整性。
- 良好的环境适应性： 材料具备优秀的耐高低温性能（适应范围广），抗冻融循环能力强，不易产生温度应力裂纹。同时，其致密结构有助于排水，减少水损害风险。
- 环保性与维护： 主要原材料陶瓷颗粒可来源于回收资源。路面表面致密，不易藏污纳垢，日常清洁维护简便。局部损坏区域易于进行针对性的修补。

施工工艺要点 该材料的优异性能充分展现依赖于规范的施工工艺：

1. 基面处理： 混凝土或沥青基面必须坚实、干燥、清洁、无油污浮尘。必要时进行打磨、修补、喷砂或铣刨处理，并涂布专用底涂增强粘结。
2. 树脂涂布： 按精确配比混合树脂组分，均匀刮涂于处理好的基面上，确保厚度一致。
3. 颗粒撒布： 在树脂初凝前，将彩色陶瓷颗粒均匀、满铺地撒布在树脂层上，确保完全覆盖。
4. 固化与清理： 在适宜的环境条件下（温度、湿度）充分固化。完全固化后，扫除表面未粘结牢固的浮粒。
5. 面涂保护（可选）： 根据需要可涂布透明耐候保护面层，进一步提升光泽度和耐污性。

应用价值 彩色陶瓷颗粒防滑路面材料凭借其显著的安全性、美化效果与耐久性，被广泛应用于：

- 城市慢行系统（自行车道、人行道、健身步道）
- 公共广场、公园园路、景区步道
- 交通警示区域（如坡道、弯道、公交站台、交叉口）
- 各类需要提升安全性与景观品质的场所（如小区道路、校园、厂区）

总结 彩色陶瓷颗粒防滑路面材料通过高硬度陶瓷颗粒与高性能树脂的科学配比，实现了防滑性能、色彩持久性、结构耐久性与环境适应性的有效统一。其规范的施工应用，为各类需要提升安全性与环境友好性的场所提供了一种可靠且美观的铺面选择。

## 相关链接

##### 塑胶球场

铺装专业篮球场地，适合比赛和训练。

##### 塑胶跑道

优质塑胶跑道材料，提供良好运动体验。

##### 塑胶跑道厂家

塑胶跑道厂家，专业铺装各种类型塑胶跑道。