# 优正体育

专业的彩色路面材料、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 彩色陶瓷颗粒防滑路面层怎么套定额?

彩色陶瓷颗粒防滑路面层作为一种兼具功能性与美观性的铺装材料，在步行道、自行车道、广场、坡道、景观节点等场景应用广泛。其定额套用是工程预算编制中的重要步骤，需结合工程实际、材料特性及施工工艺进行精准把握。以下从专业角度分析其定额套用要点：

一、 明晰定额体系与定位 彩色陶瓷颗粒防滑层非单一材料的简单铺设，而是一个包含基面处理、底涂粘结层施工、彩色陶瓷颗粒撒布与压实、面涂保护层（可选）、固化养护等工序的系统工程。套定额时，首要任务是识别其在整个路面结构中的位置和功能（通常是面层或功能层），并在对应的路面工程、地坪工程或装饰工程分册中查找相关子目。

二、 重点定额子目的选择与组合 定额套用通常需组合多个子目来完整反映施工过程：

1. 基面处理：
   - 无论新建混凝土基面还是旧路面改造，都需确保基面坚实、平整、清洁、干燥。根据基面状况（如旧沥青需打磨、混凝土需抛丸/拉毛、油污需清洗）套用“基面清理”、“抛丸处理”、“打磨”、“修补”等相关子目。定额消耗量需根据基面实际粗糙度和平整度调整。
2. 底涂（粘结层）施工：
   - 这是关键工序，决定了颗粒层与基面的粘结强度。主要材料为高性能树脂（环氧、聚氨酯、MMA丙烯酸等）。套用通常包含：
     - 树脂材料费： 根据设计要求的树脂类型（如“改性环氧树脂”、“聚氨酯树脂”）、单位用量（kg/㎡）套用相应材料子目。材料用量与基面状况、树脂粘度、设计要求厚度紧密相关。
     - 底涂刮涂/滚涂人工与机械费： 套用“树脂底涂刮涂（或滚涂）”定额子目。注意区分人工刮涂与机械喷涂（若有），机械效率更高但可能产生损耗区别。
3. 彩色陶瓷颗粒撒布与压实：
   - 彩色陶瓷颗粒材料费： 根据设计要求的颗粒粒径（常见1-3mm，2-4mm）、材质（烧结陶瓷）、颜色、单位用量（kg/㎡）套用相应材料子目。单位用量需考虑设计厚度、颗粒粒径、压实密度及损耗（通常5-10%）。
   - 颗粒撒布人工费： 套用“人工撒布彩色防滑骨料”或类似名称子目。定额工作内容包括均匀撒布颗粒。
   - 颗粒刮平与压实： 撒布后需初步刮平，然后用专用压辊或小型压路机压实嵌固于树脂中。套用“颗粒刮平”、“人工滚压”或“轻型压路机碾压”子目（视施工组织设计选择）。压实遍数影响密实度。
4. 清除浮粒：
   - 在粘结层固化初期（表干后，实干前），需清除未粘结牢固的浮粒。套用“人工清理浮粒”或“吸尘器清理”子目。
5. 面涂（罩面/保护层）：
   - 为增强耐候性、耐磨性、耐污性及光泽度，有时会涂刷一层透明保护面漆（通常为同类型树脂或专用罩面漆）。
     - 面涂材料费： 套用相应类型面涂树脂材料子目。
     - 面涂滚涂/喷涂费： 套用相应施工方法子目。
6. 固化养护：
   - 定额中通常包含必要的养护时间（如24小时内禁止踩踏等），一般不再单独套项，但需在施工组织措施费中考虑现场防护措施（如围挡、警示牌）。

三、 关键技术与工艺参数在套价中的体现

1. 设计厚度： 颗粒层的设计厚度（通常2-5mm）直接决定颗粒和树脂的单位用量，是影响成本的重点因素。套定额时必须依据设计图纸明确的厚度计算材料消耗量。定额子目可能是按一定厚度编制的，需按比例调整或查找对应厚度的子目。
2. 树脂类型与含胶量： 不同树脂（环氧、聚氨酯、丙烯酸）价格区别显著。含胶量（单位面积树脂用量）取决于基面吸收性、找平需求、颗粒粒径（小粒径需更多树脂包裹）。设计说明中应有明确要求，套用对应材料子目。
3. 颗粒粒径与密度： 颗粒粒径影响单位体积重量和嵌入树脂的难易度，不同粒径的颗粒材料单价可能略有区别。颗粒的密度（堆积密度、真密度）影响单位体积重量，需与材料供应商确认信息确保用量精确。
4. 图案与色彩： 单一颜色作业相对简单。若涉及复杂图案、多色分界、图案模板等，需考虑：
   - 分色分隔： 增加人工工时（套用“图案分隔条安装”、“分色区隔离”等子目或增加人工系数）。
   - 模板费用： 若使用模板辅助施工，需计算模板制作、安装、拆除费用（套用相应子目或计取摊销费）。
   - 损耗增加： 复杂图案导致损耗加大，材料消耗量需乘相应系数。
   - 人工降效： 精细作业降低人工效率，人工工日可能需调整。
5. 施工环境： 温度、湿度对树脂固化速度和施工窗口有影响。严寒或酷暑环境可能需要特殊配方树脂或采取加温/保温措施，可能涉及材料调差或计取特殊措施费（在施工组织措施费项下考虑）。

四、 套用注意事项

1. 深化设计复核： 仔细研读设计图纸、施工说明和技术规范，明确材料技术参数（树脂类型、固含量、颗粒粒径、骨料含量、硬度、厚度）、施工工艺（涂布方式、压实设备、固化条件）以及验收标准。
2. 定额说明研读： 认真查阅所选用定额册的章节说明、工程量计算规则及定额子目下的工料机组成和消耗量。了解定额编制的工作内容边界，避免重复计价或漏项。
3. 材料价格取定： 树脂和彩色陶瓷颗粒多为未计价材料，需根据项目当时当地的市场信息价或实际采购价进行输入。确保价格来源可靠、合理。
4. 地区性区别： 不同省份、地区的定额体系、子目设置、基价水平、取费标准存在区别。必须使用项目所在地适用的较新定额及配套取费文件。例如，某市政工程项目位于湖北，其定额套用需严格遵循湖北省现行市政工程预算定额及配套规定。
5. 损耗系数调整： 定额中规定的损耗率是平均水平，实际损耗受基面状况、工人技术熟练度、施工方法（手工撒布 vs 机械撒布）、天气、图案复杂程度等因素影响显著。在工程量计算或材料消耗量计算时，应结合工程实际评估是否需要调整损耗系数。
6. 补充定额或市场询价： 对于定额中缺失的新工艺、特殊材料或复杂构造，可依据施工方案编制一次性补充定额，或进行充分的市场询价（包含人工、材料、机械、管理费、利润等），按独立费形式计入。

五、 地区定额应用示例（需结合具体地区定额） 假设某项目在湖北地区，设计为3mm厚聚氨酯基彩色陶瓷颗粒防滑层（单一颜色）：

1. 套用“混凝土基面抛丸处理”或“基面清理”子目。
2. 套用“聚氨酯粘结剂刮涂”子目（人工费+部分辅材费），输入“聚氨酯树脂”材料费（按设计用量，含定额损耗）。
3. 套用“人工撒布彩色防滑骨料”子目（人工费），输入“彩色陶瓷颗粒（2-4mm）”材料费（按设计用量，含损耗）。
4. 套用“人工滚压彩色防滑层”子目。
5. 套用“清除浮粒”子目。
6. （若设计有）套用“聚氨酯罩面漆滚涂”子目，输入“聚氨酯罩面漆”材料费。

总结：

彩色陶瓷颗粒防滑路面层的定额套用是一项系统工作，需紧扣设计技术要求，精准识别其施工工艺流程，对应定额体系中的基面处理、底涂施工、颗粒撒布压实、浮粒清理及可能的罩面等工序组合套用相应子目。关键在于精确掌握树脂类型与用量、陶瓷颗粒规格与用量、设计厚度等重点参数，并充分考虑图案复杂性、施工环境、地区定额区别及实际损耗对成本的影响。唯有深入理解材料特性、施工工艺及定额规则，方能实现对该分项工程造价的合理确定与有效控制。

## 相关链接

##### 塑胶球场

铺装专业篮球场地，适合比赛和训练。

##### 塑胶跑道

优质塑胶跑道材料，提供良好运动体验。

##### 塑胶跑道厂家

塑胶跑道厂家，专业铺装各种类型塑胶跑道。