# 优正体育

专业的彩色路面材料、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 陶瓷颗粒防滑路面施工做法

陶瓷颗粒防滑路面专业施工工艺

陶瓷颗粒防滑路面因其优异的防滑性能、耐久性及丰富的色彩选择，广泛应用于人行道、自行车道、坡道、站台、广场等对安全系数要求较高的场所。其重点在于将高硬度的陶瓷颗粒（莫氏硬度通常≥7级，粒径范围多在1-3mm或2-4mm）牢固粘接于路基表面。实现优异性能的关键在于规范的施工流程与严格的质量控制。

一、 材料特性与要求

- 陶瓷颗粒： 选用烧结陶瓷材质，确保其具备高硬度、强耐磨性、良好的化学稳定性与抗紫外线能力。颗粒形状应相对规整，粒径分布均匀，颜色饱满且耐候持久。
- 粘接树脂： 通常采用高性能的双组分反应型树脂（如聚氨酯、环氧树脂）。要求具有优异的粘结强度、柔韧性、耐候性、抗老化性及快速固化的特性，能有效包裹并锚固陶瓷颗粒。
- 配套底涂： 根据基层类型（混凝土、沥青）选择具有优异渗透性和附着力的专用底涂材料，以增强面层与基层的粘结力。

二、 基层要求与处理

基层质量是保证面层效果和寿命的基础，必须坚实、平整、干燥、洁净。

1. 强度与完整性： 混凝土基层抗压强度需≥C25，沥青基层需密实稳定。基层不得有松动、起砂、空鼓、油污、浮浆、裂缝（需预先修补处理）等缺陷。
2. 平整度： 表面平整度需符合设计要求，一般2米直尺检查间隙≤3mm。局部明显高差需打磨或填补。
3. 清洁度： 彻底清除基层表面的灰尘、杂物、油渍、化学污染物、苔藓、松动颗粒等。推荐采用专业清扫设备（如工业吸尘器）、高压水枪冲洗（需充分晾干）或机械打磨/抛丸/铣刨处理。
4. 干燥度： 基层含水率需严格控制，通常要求≤6%（可采用塑料薄膜覆盖法简易测试）。新浇筑混凝土需有足够龄期（一般≥28天），确保内部水分充分挥发。

三、 施工工艺流程

1. 基层验收与复测：

   - 施工前再次检查基层强度、平整度、干燥度、洁净度，确认符合前述要求。
   - 复测施工区域范围、坡度、排水方向等。

2. 涂布专用底涂：

   - 按产品说明精确配比并充分搅拌底涂材料。
   - 使用滚筒或刮板将底涂均匀涂布于处理好的基层表面，确保无漏涂、无堆积。
   - 涂布量需严格控制，符合材料规范要求。
   - 底涂需充分干燥（具体时间依环境温湿度和材料而定）。

3. 混合粘接树脂：

   - 根据施工面积、进度和环境温度，分批混合树脂主剂（A组分）与固化剂（B组分）。
   - 必须严格按照材料供应商提供的配比进行精确称量。
   - 使用机械搅拌器充分搅拌至少2-3分钟，确保混合均匀至色泽一致。搅拌容器边缘及底部的材料也需刮起混合均匀。
   - 注意树脂混合后的适用期（Pot Life），在适用期内完成摊铺。

4. 摊铺树脂胶水层：

   - 将混合均匀的树脂胶水倒在已涂底涂的基层上。
   - 使用专用锯齿镘刀（齿高根据所需涂层厚度选择，通常为颗粒粒径的1/2 - 2/3）迅速将胶水均匀刮涂开，形成规定厚度、纹理均匀的胶层。

5. 镶嵌防滑陶瓷颗粒（撒布）：

   - 在树脂胶水层处于良好粘稠状态（指触微粘但不转移）时，立即进行真好次颗粒撒布。
   - 使用颗粒撒布机或人工均匀撒布陶瓷颗粒，方向与主要行走方向垂直或按设计要求。
   - 撒布量需充足，确保颗粒能完全嵌入胶层中，初步覆盖率达到70%-80%。
   - 待初步撒布完成约10-20分钟（具体时间取决于树脂类型和环境条件），胶层固化至能承受轻微踩踏时（凝胶状态），进行第二次补充撒布（精撒），重点覆盖局部不足区域，确保颗粒分布均匀、无露底，目标覆盖率接近100%。

6. 回收多余颗粒：

   - 待树脂固化至充分干硬（通常施工后24小时左右，需根据树脂固化特性确定），使用专业吸砂设备或硬质扫把仔细清理未粘结牢固的多余陶瓷颗粒。
   - 回收的清洁颗粒可经筛分后循环利用。

7. 面层养护：

   - 施工完成后，需设置明显警示标识，防止人员、车辆误入。
   - 提供充分的养护时间，确保树脂完全固化后方可开放交通。固化时间受环境温度、湿度影响显著，通常25℃条件下，养护时间不低于24-48小时；低温高湿环境需相应延长。
   - 避免在养护期间接触水、化学溶剂或承受冲击荷载。

四、 重点质量控制点

- 环境条件： 施工环境温度宜在5℃-35℃之间，空气相对湿度≤85%。雨雪、大风（≥4级）天气及气温过低、过高时应停止施工。基层温度需高于露点温度3℃以上。
- 材料配比与搅拌： 树脂A/B组分配比必须精确，混合搅拌必须充分均匀。严禁凭经验调配。
- 基层处理： 确保坚实、平整、干燥、洁净，是粘结牢固的前提。
- 施工时机： 精准把握撒布颗粒的较佳时机（胶水开放时间）。
- 撒布均匀度与覆盖率： 确保颗粒分布均匀，无堆积、无漏底，较终覆盖率达标。
- 涂层厚度： 胶层厚度需均匀一致，满足设计要求（通常为颗粒粒径的1/2 - 2/3），过薄影响粘结，过厚增加成本且易开裂。
- 养护： 提供足够时间、适宜条件让树脂完全固化。

总结

陶瓷颗粒防滑路面的成功施工依赖于对基层处理的严格把控、对材料性能的精确理解、对配比与混合的严谨操作、对撒布工艺时机的精准掌握以及规范的后期养护。该工艺通过高性能树脂将高硬度陶瓷颗粒牢固粘结于路基，显著提升了路面的抗滑性能与安全性。其较终质量是材料选择、施工工艺细节控制与环境管理等多方面因素综合作用的结果。

## 相关链接

##### 塑胶球场

铺装专业篮球场地，适合比赛和训练。

##### 塑胶跑道

优质塑胶跑道材料，提供良好运动体验。

##### 塑胶跑道厂家

塑胶跑道厂家，专业铺装各种类型塑胶跑道。