# 优正体育

专业的彩色路面材料、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 陶瓷颗粒防滑路面的数据

陶瓷颗粒防滑路面的特性与应用价值

陶瓷颗粒防滑路面是一种利用高硬度、高磨耗值的陶瓷颗粒作为主要防滑骨料，通过特殊工艺铺设形成的功能性路面系统。其重点价值在于显著提升路面的摩擦系数与抗滑性能，有效应对湿滑、油渍等影响行走与行车安全的挑战。

重点材料性能

- 高强度耐磨骨料： 所选陶瓷颗粒通常具备较高的莫氏硬度（通常在莫氏硬度7级以上）和优异的抗压强度。常用粒径范围在1-3毫米，经过特殊级配设计，确保骨料间形成稳定的嵌挤结构，提供持久的微观抗滑纹理。
- 高性能粘接体系： 采用特制的树脂基粘合剂（多为无溶剂或水性环保体系），具备优异的附着力、耐候性及柔韧性。其对陶瓷颗粒的牢固包裹是保证路面整体结构稳定、抗剥离、耐老化的关键，能适应混凝土或沥青基材的热胀冷缩。
- 抗滑性能指标： 陶瓷颗粒路面的关键性能指标在于其摩擦系数（通常在潮湿状态下，BPN值可达到70以上，SRV值满足高标准抗滑要求）和构造深度（TD值通常大于0.7mm），这些数据显著高于常规路面，是防滑效果的直接保障。

工艺与应用特点

- 精细化施工： 该路面系统对基面的清洁度、平整度要求严格。施工通常包含基面处理、底涂增强粘结、颗粒混合摊铺（或撒布）、压实平整等关键步骤。采用自流平技术或专用刮涂工具，确保颗粒均匀分布、表面平整且纹理深度一致。
- 广泛适用场景： 特别适用于对防滑性能有苛刻要求的场所，如人行天桥、地下通道出入口、公交站台、停车场坡道、厂区通道、户外台阶、体育场馆过道等。其色彩可定制性（陶瓷颗粒本身可着色或粘合剂调色）也使其兼具一定的导视和美化功能。
- 功能与耐久性平衡： 系统设计注重在提供卓越防滑性能的同时，兼顾材料的耐候性（抗紫外线、高低温稳定性）、耐磨性以及抗化学腐蚀（如除冰盐、油脂）能力，以期在多种环境条件下保持长期稳定的使用性能。

总结 陶瓷颗粒防滑路面因其突出的防滑性能（表现为高摩擦系数和构造深度）、优异的物理化学稳定性及施工可控性，成为解决关键区域湿滑安全问题的有效技术方案。其在多种公共场所和特定工业环境中的应用，充分体现了材料科学结合工程实践在提升公共安全方面的价值。

## 相关链接

##### 塑胶球场

铺装专业篮球场地，适合比赛和训练。

##### 塑胶跑道

优质塑胶跑道材料，提供良好运动体验。

##### 塑胶跑道厂家

塑胶跑道厂家，专业铺装各种类型塑胶跑道。