# 优正体育

专业的彩色路面材料、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 陶瓷颗粒防滑路面施工教程

陶瓷颗粒防滑路面专业施工指南

陶瓷颗粒防滑路面凭借其优异的防滑性、耐久性和色彩表现，广泛应用于各类需要高安全系数的场所。规范的施工工艺是保障工程质量的关键。以下为专业施工流程：

一、 施工前准备

1. 场地勘察与环境评估：
   - 检查基层（混凝土或沥青）的强度、平整度、含水率及完整性，确保符合铺设要求（混凝土强度≥C25，沥青需密实稳定）。
   - 评估施工环境，确保温度（建议5℃以上，35℃以下）和空气湿度（建议≤85%）适宜，避免雨雪、大风等不利天气施工。基层表面温度应高于露点3℃以上，防止结露。
   - 确认基层无油污、浮浆、松散颗粒、杂物、积水等。
2. 材料准备：
   - 专用高分子树脂粘结剂（双组份反应型树脂，如聚氨酯、环氧树脂）。
   - 粒径均匀（常用1-3mm, 2-4mm）、无杂质、色彩稳定的煅烧陶瓷颗粒。
   - 所需稀释剂（按树脂要求选用）、界面剂（若需）。
3. 设备与工具：
   - 专业搅拌设备（强制式搅拌机）、摊铺设备（或镘刀）、撒料器。
   - 打磨/抛丸设备、吹风机、清扫工具。
   - 电子秤（精确计量）、刮尺、刮耙、滚筒、压路机（小型）或抹平机、防护材料（薄膜、围挡）。
   - 个人防护用品（手套、护目镜、口罩等）。
4. 基层处理（关键步骤）：
   - 清洁：彻底清扫，必要时高压水枪冲洗或吸尘，确保洁净无尘。
   - 平整度处理：对凹陷处用专用修补材料找平，凸起部分打磨平整。
   - 粗糙化处理（至关重要）：
     - 混凝土基层：必须进行拉毛或抛丸处理，去除浮浆，露出坚实骨料，形成均匀粗糙面。处理后需再次彻底清洁，去除所有松动颗粒和粉尘。
     - 沥青基层：确保表面致密无松散，必要时进行打磨或抛丸处理，增强附着力。
   - 含水率控制：基层必须干透。混凝土含水率需低于6%（可用薄膜法简易测试：用约1㎡塑料薄膜覆盖基层，四周密封，24小时后观察薄膜内无水汽或基层无水印为合格）。沥青基层需完全干燥。

二、 材料混合与搅拌

1. 精确计量：严格按照树脂粘结剂制造商提供的配比（通常为A组分：B组分的重量比），使用电子秤精确称量。
2. 混合树脂：
   - 将A组分（主剂）倒入搅拌桶。
   - 在低速搅拌状态下，缓缓加入B组分（固化剂）。
   - 提升至规定转速（通常600-800转/分钟），持续搅拌2-3分钟，确保混合均匀、颜色一致。
   - 混合后静置消泡2-3分钟。注意：混合好的树脂应在规定操作时间内用完（通常20-40分钟，随温度变化）。
3. 混合陶瓷颗粒：
   - 将混合好的树脂倒入强制式搅拌机中。
   - 按设计要求的比例（通常陶瓷颗粒：树脂 = 4:1 - 5:1，重量比）逐步加入陶瓷颗粒。
   - 充分搅拌（通常1-2分钟），确保每颗颗粒表面均匀包裹树脂，无结团、无干料。避免过度搅拌导致颗粒破碎。

三、 摊铺施工

1. 界面处理（可选但推荐）：在清洁干燥的基层上，均匀滚涂一层专用界面剂（或稀释后的树脂粘结剂），增强粘结力。待其表干（指触不粘手）后方可进行下一步。
2. 材料摊铺：
   - 将混合好的陶瓷颗粒混合料倾倒于处理好的基层上。
   - 使用刮耙或专用摊铺设备快速将混合料初步铺开，达到设计厚度（通常3-5mm）。
   - 立即用刮尺进行精细找平和刮平，确保厚度均匀一致。
3. 颗粒撒布（面撒工艺，用于表面高颗粒密度）：
   - 在已刮平的湿态树脂层上，迅速、均匀地人工或机械撒布一层干净的陶瓷颗粒（粒径通常与主料相同或稍大）。
   - 撒布量以完全覆盖树脂层、颗粒不重叠、不堆积为宜（约2-3kg/㎡，根据设计调整）。
4. 压实整平：
   - 撒布颗粒后，立即使用小型压路机或专用抹平机进行碾压或揉压。
   - 操作需平稳，确保颗粒与树脂充分结合并嵌入，表面平整且颗粒分布均匀。此步骤需在树脂初凝前完成。

四、 固化与养护

1. 初期固化：施工完成后，应设置明显标识，防止人员、车辆、杂物进入。避免踩踏、碾压及水浸。
2. 环境控制：保持现场通风良好，温度、湿度符合树脂固化要求。极端天气（高温、低温、高湿）需采取保护措施（如遮阳、挡风、保温）。
3. 固化时间：树脂的完全固化需要一定时间（通常24小时后可达行人通行强度，7天后可达车辆通行强度），具体时间严格遵循所使用树脂产品的技术说明。在达到充分强度前，禁止投入使用。
4. 清洁：固化完成后，可清扫去除表面少量未粘结牢固的松散颗粒。

总结 陶瓷颗粒防滑路面的施工质量取决于严谨的前期准备、规范的基层处理、精确的材料配比、熟练的摊铺压实工艺以及科学的固化养护管理。每一步骤都需严格把控，尤其注重基层的清洁度、粗糙度与干燥度，确保树脂与基层、陶瓷颗粒之间形成牢固粘结，较终实现路面优异的防滑安全性能、稳定持久的色彩表现及耐久的使用效果。

## 相关链接

##### 塑胶球场

铺装专业篮球场地，适合比赛和训练。

##### 塑胶跑道

优质塑胶跑道材料，提供良好运动体验。

##### 塑胶跑道厂家

塑胶跑道厂家，专业铺装各种类型塑胶跑道。