# 优正体育

专业的彩色路面材料、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 上海彩色陶瓷颗粒防滑路面施工

上海彩色陶瓷颗粒防滑路面施工技术要点与应用

彩色陶瓷颗粒防滑路面作为一种兼具功能性与景观性的铺装材料，在上海的城市建设与更新中应用广泛。其重点技术在于利用高温烧结制成的彩色陶瓷颗粒作为面层骨料，结合高性能黏结剂系统铺筑而成，主要应用于非机动车道、人行道、广场、公园路径、坡道以及需要醒目警示或增强摩擦系数的特定区域。

重点材料特性

- 陶瓷颗粒： 以矿物原料经高温烧制而成，具备稳定的物理化学性能。其莫氏硬度高，耐磨耗性能优异，能长期保持鲜艳色彩且不易褪色。粒径通常为2-3mm，形状均匀，确保了防滑纹理的构造基础。
- 专用黏结剂： 通常采用高固含量、高粘度的改性树脂体系（如聚氨酯、环氧树脂等）。其关键指标包括优异的粘结强度、耐候性（抗紫外线、耐高低温、耐湿热）、韧性及对陶瓷颗粒的浸润包裹能力。水性环保树脂体系的应用也日益增多，以满足环保要求。

标准化施工工艺流程

1. 基面评估与处理：
   - 对原有混凝土或沥青基层进行全面检测，评估其强度、平整度、密实度、含水率及是否存在油污、松散、裂缝等缺陷。
   - 依据评估结果进行针对性处理：彻底清扫、打磨拉毛、修补裂缝与坑洞、局部找平。处理后的基面应达到坚固、洁净、干燥、平整的要求。
   - 关键点：基面处理质量是保证面层附着力和耐久性的前提，含水率过高或表面浮尘油污会显著削弱粘结力。
2. 底涂界面处理：
   - 在处理合格的基面上均匀滚涂或刮涂专用界面剂（底涂）。
   - 作用在于封闭基面微孔，增强基面与面层黏结剂的物理咬合与化学粘结，形成牢固过渡层。
3. 铺设彩色黏结剂层：
   - 按精确配比混合黏结剂主剂与固化剂，充分搅拌确保均匀。根据环境温湿度条件，在适用期内完成刮涂施工。
   - 使用专用齿形镘刀，将黏结剂均匀刮涂于底涂层上，形成厚度一致（通常1.5-2.5mm）的粘结层。刮涂纹理方向宜保持一致。
4. 均匀撒布陶瓷颗粒：
   - 在黏结剂胶化前（开放时间内），将预先计算好数量的彩色陶瓷颗粒人工或机械均匀撒布于粘结剂表面，确保颗粒单层密实嵌挤。撒布量需充足，避免露底。
   - 撒布方向通常垂直于预定的人行或行车方向，以优化防滑效果。此步骤需确保操作迅速、覆盖均匀。
5. 清除浮粒与固化：
   - 待黏结剂完全固化（达到指触干状态）后，使用专业清扫设备（如吸尘器、扫路机）彻底清除未粘结牢固的浮粒，回收可循环利用。
   - 清除浮粒后的路面需在适宜的环境条件下（温度、湿度符合材料要求）自然养护，使黏结剂达到设计强度。养护期间应严格封闭交通。
6. 较终检查与验收：
   - 施工完成后，对路面的表观质量（颜色均匀度、颗粒覆盖率、有无明显缺陷）、防滑值（使用摆式摩擦系数仪或动态摩擦系数仪DFT按相关标准检测）、平整度等进行全面检测，确保满足设计要求及规范标准。

应用优势与适用范围

- 显著防滑性能： 表面由坚硬且形状不规则的陶瓷颗粒构成，形成微观和宏观纹理，有效提升潮湿、油污等不利条件下的摩擦系数。
- 持久色彩表现： 陶瓷颗粒色泽稳定，抗紫外线能力强，能长期保持鲜艳美观。
- 维护便捷性： 局部损坏可进行针对性修补，修复后色差相对较小。
- 环境耐受性： 材料具备耐磨损、耐候、耐化学品腐蚀等特性。
- 安全警示功能： 鲜明的色彩对比能有效引导交通流线，起到警示与分区作用。
- 适用场景： 尤其适用于上海地区的人行天桥、地下通道出入口、公交站台、自行车道、公园园路、学校区域、坡道、厂区道路等对安全防滑和景观有较高要求的场所。

综上所述，上海地区彩色陶瓷颗粒防滑路面的成功应用，依赖于对陶瓷颗粒与专用黏结剂材料性能的精准把握，以及对基层处理、界面处理、粘结剂刮涂、颗粒撒布、浮粒清除及规范养护等各施工步骤的严格工艺控制。规范的施工可确保该路面系统具备优良的防滑安全性、稳定的色彩表现与可靠的耐久性，满足现代化城市对特定功能区域铺装的需求。

## 相关链接

##### 塑胶球场

铺装专业篮球场地，适合比赛和训练。

##### 塑胶跑道

优质塑胶跑道材料，提供良好运动体验。

##### 塑胶跑道厂家

塑胶跑道厂家，专业铺装各种类型塑胶跑道。