# 优正体育

专业的彩色路面材料、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 陶瓷颗粒防滑路面施工步骤

陶瓷颗粒防滑路面施工工艺简述

陶瓷颗粒防滑路面因其优异的防滑性能、耐候性及色彩表现，广泛应用于各类场所。其施工质量直接影响较终使用效果，规范的施工流程是保障工程质量的重点。以下是其主要施工步骤及技术要点：

1. 基面处理与验收：

   - 彻底清洁： 清除施工区域内的所有灰尘、油污、水分、松散颗粒、苔藓及其他可能影响粘结的杂物。必要时采用高压水冲洗、机械打磨或喷砂处理。
   - 平整度检查： 对基础（通常为水泥混凝土或沥青混凝土）进行严格检查，确保其坚实、平整、无明显的裂缝（需提前修补）、凹坑、起伏或剥落。平整度应符合设计要求。
   - 干燥度要求： 基面必须完全干燥，含水率需达到材料施工要求（通常建议 ≤8%）。潮湿基面会严重影响涂层粘结力。
   - 缺陷修补： 对发现的裂缝、孔洞等缺陷进行针对性修补、找平，保证基面整体质量。

2. 底涂施工：

   - 材料准备： 严格根据材料供应商的技术资料，按指定配比精确称量双组份底涂材料（通常为环氧或聚氨酯树脂与固化剂）。使用机械搅拌设备充分搅拌均匀，确保无结块、无沉淀。注意控制搅拌速率和时间，避免过度搅拌卷入空气。
   - 涂布作业： 将混合均匀的底涂材料，使用专业辊筒或刮板均匀涂布在处理合格的基面上。涂布量需精准控制，确保形成一层厚度均匀（通常约0.5-0.8mm）、完整连续的封闭粘结层，不留死角或堆积。施工环境温度通常需在10°C-35°C范围内，相对湿度不宜过高。

3. 陶瓷颗粒撒布：

   - 时机把握： 在底涂层表干前（指触仍有粘性但不转移），立即进行陶瓷颗粒撒布。这是确保颗粒与底涂形成有效粘结的关键窗口期。
   - 撒布操作： 使用人工或机械撒布设备，将符合设计粒径（如1-3mm、2-4mm）和颜色要求的陶瓷颗粒，均匀、密集地撒布于湿态的底涂层上。撒布量应充足，确保颗粒能完全覆盖底涂，颗粒间紧密排列，形成均匀饱满的颗粒层。覆盖率应达到90%以上，无露底现象。

4. 颗粒固化与面涂施工：

   - 初步固化： 撒布完成后，需静置足够时间让底涂层充分固化（时间依环境温湿度及产品特性而定），使陶瓷颗粒被初步牢固粘结。
   - 清除浮粒： 待底涂完全固化后，使用软扫帚、吸尘器或压缩空气设备，彻底清除未粘牢的松散陶瓷颗粒。
   - 面涂施工： 按产品配比精确混合双组份透明面涂材料（通常为聚氨酯或丙烯酸树脂），充分搅拌后，均匀涂布或滚涂在已粘牢的陶瓷颗粒层表面。面涂需充分渗透、包覆颗粒，并形成一层连续、光滑、耐磨的保护膜。涂布量需适中，避免覆盖颗粒纹理影响防滑性，或过少导致保护不足。

5. 养护与开放使用：

   - 完全固化： 面涂施工后，路面需在规定的环境条件（温度、湿度）下进行充分养护，确保涂层体系达到设计强度。固化时间因材料、厚度及环境区别显著，需参照技术资料执行。低温高湿会显著延长固化时间。固化期内应严格避免人员踩踏、车辆碾压、雨水冲刷或覆盖。
   - 开放交通： 确认涂层体系已完全固化并通过必要检验（如外观、粘结强度、硬度等）后，方可开放使用。

陶瓷颗粒防滑路面的成功实施，高度依赖于基面的充分预处理、各涂层材料的精准配比与均匀施工、颗粒撒布的及时与饱满，以及关键固化步骤的严格把控。每个步骤都需严格遵循施工规范与材料技术说明，确保较终形成结构稳定、防滑优异、耐久美观的路面系统。

## 相关链接

##### 塑胶球场

铺装专业篮球场地，适合比赛和训练。

##### 塑胶跑道

优质塑胶跑道材料，提供良好运动体验。

##### 塑胶跑道厂家

塑胶跑道厂家，专业铺装各种类型塑胶跑道。