# 优正体育

专业的彩色路面材料、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 陶瓷颗粒防滑路面施工方法

陶瓷颗粒防滑路面施工工艺简述

陶瓷颗粒防滑路面凭借其优异的抗滑性能、鲜明的警示色彩和良好的耐久性，广泛应用于城市慢行道、公园广场、坡道桥面等需要高摩擦系数的区域。其施工效果高度依赖于规范的工艺流程与严格的质量控制。

重点工艺步骤：

1. 基面处理：

   - 清洁要求： 施工前必须彻底清除基面（如沥青、混凝土）的灰尘、油污、松散颗粒及其他杂物。建议使用强力清扫设备、高压水冲洗或工业吸尘器，确保表面洁净、干燥、坚实。对于新混凝土基面，需确认其达到足够养护龄期（通常不少于28天）。
   - 缺陷修补： 对基面存在的裂缝、孔洞、坑洼等缺陷，应选用合适的修补材料（如环氧砂浆、聚合物改性水泥砂浆）进行填补、磨平，以确保整体基面平整、密实、无松动。
   - 强度与湿度： 基面需具备良好的结构承载能力和强度（抗拉强度不宜低于1.5MPa），且含水率应控制在较低水平（一般要求低于5%）。

2. 底涂层施工：

   - 选材与配比： 选用与陶瓷颗粒及面层材料相容性好的专用底涂材料（通常为环氧树脂、聚氨酯树脂或丙烯酸树脂基）。严格按照材料供应商提供的比例进行精确配制，充分搅拌均匀。
   - 涂布： 采用滚筒或刮板将配好的底涂均匀涂布于处理合格的基面上，确保涂层连续、无漏涂、厚度一致。底涂主要作用是增强基面与防滑层之间的粘结力，封闭基面毛细孔，提高整体附着力。涂布量应满足设计要求。

3. 防滑层施工（撒布陶瓷颗粒）：

   - 颗粒准备： 使用高硬度、高耐磨、色彩稳定的煅烧陶瓷颗粒（粒径通常在1-3mm范围）。施工前保持颗粒干燥、洁净。
   - 粘合剂施工： 在底涂层固化至适宜状态（通常为表干不粘手时），立即将配好的面层粘合剂（通常为双组分反应型树脂，如环氧、聚氨酯）均匀刮涂或喷涂于底涂之上。
   - 均匀撒布： 在粘合剂初始凝胶前（开放时间内），采用机械撒布机或人工手撒方式，将预定量（单位面积用量根据设计要求确定）的陶瓷颗粒均匀、密集地撒布在新鲜粘合剂涂层上，确保颗粒一次性覆盖率达到设计要求（通常要求95%以上）。
   - 压实： 撒布完成后，宜用轻型压辊或专用工具对颗粒进行适度压实，促进颗粒与粘合剂的充分接触和嵌入，排出空气，提升密实度与粘结强度。
   - 清除浮粒： 在粘合剂充分固化后（达到可上人强度），使用专业清扫设备（如扫地机、吹风机）仔细清除表面未粘结牢固的松散颗粒，保证较终表面洁净、颗粒牢固。

4. 面涂层施工（可选）：

   - 为增强色彩持久性、提升耐候性、耐沾污性及整体光亮度，可在防滑层固化后，在其表面涂布一层透明的、耐紫外线的防护面漆（如脂肪族聚氨酯清漆）。涂布需均匀、连续。

5. 养护：

   - 施工完成后，需根据所用粘合剂与面漆的固化要求，设置必要的养护期（通常24-72小时）。在养护期内，应严格封闭交通，避免水浸、重物冲击、踩踏、污染，确保材料充分固化达到较终性能。环境温湿度对固化速度影响显著，需密切关注。

关键控制点：

- 环境条件： 施工环境温度通常应控制在5°C至35°C之间。空气相对湿度过高（>85%）或基面潮湿、雨雪天气、大风沙尘天气均不宜施工。环境温度过低会显著延长固化时间，温度过高则缩短开放时间。
- 材料配合比与时效： 双组分材料必须严格按照产品说明进行精确计量和充分搅拌。混合好的材料需在规定的时间内用完（适用期），超过时间不可再用。
- 各工序衔接： 工序间的衔接时间（如底涂固化到撒颗粒、撒颗粒到清除浮粒）需严格遵循材料技术参数，过早或过晚都会影响粘结效果。
- 施工厚度： 底涂、粘合剂层、面漆层均需控制涂布量，确保达到设计厚度要求。
- 颗粒覆盖率与嵌入度： 均匀、满铺的颗粒撒布以及适度的压实，是保证高摩擦系数（防滑性）和颗粒耐久性的重点。

总结 陶瓷颗粒防滑路面的较终性能表现，高度取决于对基面状况的严格把关、材料选择的匹配性、配比计量的精确性、施工工艺的规范执行以及环境条件的适宜性。每个关键步骤的精细管控是实现持久防滑、色彩鲜艳、经久耐用的根本保障。

## 相关链接

##### 塑胶球场

铺装专业篮球场地，适合比赛和训练。

##### 塑胶跑道

优质塑胶跑道材料，提供良好运动体验。

##### 塑胶跑道厂家

塑胶跑道厂家，专业铺装各种类型塑胶跑道。