# 优正体育

专业的彩色路面材料、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 陶瓷颗粒彩色防滑路面施工

陶瓷颗粒彩色防滑路面施工技术要点

陶瓷颗粒彩色防滑路面因其突出的防滑性能、丰富的色彩表现、良好的耐磨性及环保特性，被广泛应用于城市慢行系统、坡道、交叉口、公园绿道、广场及需要警示的区域。其施工质量直接影响路面的功能发挥与耐久性。以下是施工过程中的关键步骤：

1. 材料性能与选择：

   - 陶瓷颗粒： 重点功能骨料，需具备高硬度（莫氏硬度7级左右）、优异的耐磨性、均匀的粒径（常用1-3mm、2-4mm）、稳定的物理化学性质（耐候、耐酸碱）及鲜艳持久的色彩（无机高温烧结色料）。
   - 粘结剂： 通常为高性能双组分（环氧树脂或聚氨酯）。要求粘结力强（与基层及陶瓷颗粒）、韧性好、耐候性优、耐黄变、固化速度与环境适应性强。颜色选择需与陶瓷颗粒色彩协调。
   - 罩面剂（可选）： 用于色彩增艳、提高耐磨性及易洁性，通常为透明耐候树脂。

2. 基层处理与准备：

   - 基层要求： 坚实、平整（平整度≤3mm/2m）、干燥（含水率≤5%）、清洁（无油污、浮尘、松散物）。常见基层包括沥青混凝土（AC）、水泥混凝土（PCC）。水泥混凝土需充分养护（≥28天），并彻底开放交通排气。
   - 表面处理：
     - 清洁： 高压水枪冲洗或专业清扫设备彻底清除粉尘、油污、苔藓、脱模剂等影响粘结的杂质。必要时进行化学清洗或打磨处理。
     - 缺陷修补： 填补裂缝、坑洞，修复严重不平整处。
     - 干燥： 施工前确保基层完全干燥（可采用含水率仪检测）。环境相对湿度和露点温度需满足粘结剂施工要求。
     - 界面增强（可选）： 对致密或低吸水率基层（如旧水泥路面、沥青路面），建议涂刷专用界面剂（底涂），增强粘结剂与基层的附着力。

3. 施工工艺与流程：

   - 施划标线： 根据设计图纸精确定位，施划边界线，对无需施工区域进行保护（如美纹纸、塑料薄膜）。
   - 粘结剂涂布：
     - 混合： 严格按产品说明书的比例、方法和时间混合双组分粘结剂，充分搅拌均匀。确保在开放时间内使用完毕。
     - 刮涂： 使用专用锯齿镘刀或刮板，将混合好的粘结剂均匀刮涂在基层上。控制涂布量（通常0.8-1.5kg/m²）和厚度（1.5-3mm），形成均匀连续的粘结层。重点区域（如坡道、弯道）可适当增加用量。
     - 时机： 粘结剂涂布后需在规定的开放时间内（通常数分钟至十数分钟，依产品及环境而定）进行骨料撒布。
   - 陶瓷颗粒撒布：
     - 撒布方式： 采用人工或机械（颗粒撒布机）方式，将干燥洁净的陶瓷颗粒均匀、满铺地撒布在湿润的粘结剂层上。撒布量应充足，确保颗粒嵌入粘结剂并紧密排列（通常4-8kg/m²）。
     - 及时性： 必须在粘结剂表面仍保持粘性时完成撒布，确保颗粒与粘结剂充分浸润、粘结牢固。
     - 均匀性： 避免撒布不均导致局部堆积或裸露。
   - 回收多余颗粒：
     - 在粘结剂初步固化（表干）后（具体时间依粘结剂特性及环境），使用专业回收设备（如吸粒机）将未粘结牢固的浮粒回收。回收需及时、彻底，避免颗粒固化后被粘住或影响较终平整度及防滑性能。
   - 固化养护：
     - 施工完成后，需保证足够的固化时间（通常24小时以上，具体依粘结剂说明及环境温湿度），期间严格封闭交通，避免雨水侵蚀、踩踏及重物碾压。环境温度宜在5℃-35℃，相对湿度低于85%，避免大风、雨、雪天气作业。
   - 罩面（可选）：
     - 如需更高光泽度、耐磨性或易洁性，可在主结构层充分固化后（通常≥24小时），均匀涂布一层透明罩面剂。

4. 质量控制与验收：

   - 过程监控： 严格把控材料质量（进场检验）、混合比例、环境参数（温度、湿度）、基层处理质量、各工序时间节点（开放时间、回收时间）、施工厚度、撒布均匀度等。
   - 成品检测： 固化完成后，按相关标准或设计要求进行外观检查（色泽均匀、无漏涂、无颗粒大面积脱落、边界整齐）、防滑性能测试（如摆式摩擦仪测BPN值，湿态值通常要求≥70）、涂层粘结强度检测（拉拔试验）等。

总结 陶瓷颗粒彩色防滑路面施工是一项对材料性能、基层条件、环境参数及工艺细节要求严苛的系统工程。通过科学选材、严谨的基层处理、精准的粘结剂配比与涂布、均匀的骨料撒布与回收以及规范的固化养护，才能确保成型的路面色彩持久鲜艳、防滑性能卓越、结构稳定耐久，有效提升道路安全性与环境美观度。

## 相关链接

##### 塑胶球场

铺装专业篮球场地，适合比赛和训练。

##### 塑胶跑道

优质塑胶跑道材料，提供良好运动体验。

##### 塑胶跑道厂家

塑胶跑道厂家，专业铺装各种类型塑胶跑道。