# 优正体育

专业的彩色路面材料、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 彩色陶瓷颗粒防滑路面套什么子目

彩色陶瓷颗粒防滑路面作为一种高性能的道路表面处理工艺，在提升道路安全性与景观效果方面发挥着重要作用。在工程计价领域，精确套用定额子目是合理确定工程造价的基础。

该工艺的重点材料为高强度彩色陶瓷颗粒，具有优异的耐磨、防滑、耐候及色彩持久性能，且环保无污染。其应用场景广泛，常见于城市慢行系统（如人行道、自行车道、健身步道）、公园景区道路、公交站台、坡道、天桥、以及需要醒目警示或美化提升的区域（如小区、广场、学校）。

有关套用定额子目，需依据施工工艺和所在地区的现行定额体系（如《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》或其他适用定额）进行选择，通常主要涉及以下几类：

1. 底层处理与底涂层：

   - 施工前需对混凝土或沥青基层进行必要的清洁、修补、打磨等处理，确保其平整、坚实、干燥无尘。这部分工作通常套用定额中相应的“基层处理”或“清理修补”子目。
   - 涂刷高性能环氧树脂或聚氨酯粘合剂作为底涂层。此工序应套用定额中“涂刷环氧树脂底胶”或“涂刷聚氨酯底胶”等相关子目。

2. 彩色陶瓷颗粒摊铺层：

   - 这是工艺的重点步骤。在底涂层未固化前，均匀撒布规定粒径和厚度的彩色陶瓷颗粒。根据定额的具体设置，该工序通常套用：
     - “防滑路面撒布彩色颗粒”类子目： 这是较直接的对应项。需注意子目是否区分颗粒材质（陶瓷）和粒径。
     - “路面彩色面层（撒砂粒、石屑）”类子目： 在无明确防滑颗粒子目时，可参考此类子目，但需关注材料价格（陶瓷颗粒与普通石屑价差大）和工料机消耗量是否需调整。
     - “人行道彩色面层（其他）”类子目： 若应用于人行道系统，且定额中有更细分的对应项时选用。
   - 关键点： 套用此类子目时，必须仔细核对定额工作内容描述是否包含“撒布防滑颗粒”或类似工艺。重点在于确认该子目所包含的材料（是否为颗粒耗量）和人工的工作内容（撒布操作）。

3. 封面层（可选，但推荐）：

   - 待颗粒层固化后，为增强整体性、耐污性、光泽度并进一步封闭颗粒，常涂刷一层透明的环氧或聚氨酯封面漆。此工序套用“涂刷环氧树脂罩面漆”或“涂刷聚氨酯罩面漆”等子目。

4. 特殊要求处理：

   - 若设计要求有特定的图案、标线或色彩分区，可能涉及额外的“路面划线”或“图案制作”子目，其计价需单独考虑。

套用注意事项：

- 定额地区性： 不同省份的定额体系、子目划分和名称可能不同，必须依据项目所在地（如湖北省）的现行定额规定进行查对。
- 工艺匹配： 仔细研读定额子目的“工作内容”描述，确保其包含彩色陶瓷颗粒防滑路面施工的关键工序（底涂、撒布颗粒、封面）。
- 材料换算： 定额子目中的材料消耗量（特别是颗粒和粘结剂的用量）是否与设计厚度、工艺要求相符？若不符，需按规定进行材料种类或消耗量的换算。陶瓷颗粒的市场价格应据实调整。
- 厚度调整： 定额子目可能默认一定厚度标准。若设计厚度有明显区别，需查阅定额说明是否允许调整材料用量及相关费用。

施工流程简述： 专业施工应包含基层评估与处理、底胶涂布、彩色陶瓷颗粒均匀撒布、回收多余浮粒、涂布封面层（若采用）以及充分养护等关键步骤。环境条件（温度、湿度）和基层状况对较终质量至关重要。

总结： 彩色陶瓷颗粒防滑路面在工程计价中，其重点撒布工序应优先套用地区定额中明确包含“防滑路面撒布彩色颗粒”或“彩色颗粒防滑层”内容的子目；若无完全对应项，可参考“路面彩色面层（撒砂粒、石屑）”类子目，并重点进行材料（陶瓷颗粒替换）和必要消耗量的换算调整。同时，底涂处理、封面层及基层预处理等配套工作需套用相应子目。精确套用的关键在于深刻理解施工工艺细节，并与定额子目的工作内容描述及规则进行严谨对照。

## 相关链接

##### 塑胶球场

铺装专业篮球场地，适合比赛和训练。

##### 塑胶跑道

优质塑胶跑道材料，提供良好运动体验。

##### 塑胶跑道厂家

塑胶跑道厂家，专业铺装各种类型塑胶跑道。