# 优正体育

专业的彩色路面材料、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 陶瓷颗粒防滑路面施工规范

陶瓷颗粒防滑路面作为一种提升地面安全性能的技术应用，在公共设施、人行道及坡道等场景中具有重要作用。其施工需遵循严格规范，以确保防滑效果与整体质量。陶瓷颗粒由高强度材料制成，粘结剂的选择应满足环保要求，施工前需确保基层表面清洁、平整且无杂物。环境温度宜控制在5℃至35℃，湿度低于85%，避免雨雪天气作业，以保障粘结稳定性。

施工准备阶段，基层处理是关键步骤。需彻底清理油污、灰尘和松散物，并进行必要修补，使表面达到坚实平整标准。材料验收应验证陶瓷颗粒的粒径分布、色泽均匀性及粘结剂的粘附力，确保符合设计要求。施工过程中，首先均匀涂布粘结剂层，厚度控制在1.5-2mm范围；随即撒布陶瓷颗粒，密度以80%-90%覆盖率为准，避免堆积或漏涂。撒布后立即使用专业工具压实，确保颗粒嵌入粘结层。固化阶段需保护施工区免受扰动，养护时间不少于24小时，具体视环境条件调整。

质量控制贯穿全过程，包括施工后的厚度检测（使用测厚仪）、防滑性能测试（如摆式摩擦系数仪）及外观检查，确保无气泡、脱粒或色差。安全方面，施工人员需佩戴防护装备，现场设置警示标志，防止意外发生。

综上所述，陶瓷颗粒防滑路面施工需严格遵循材料处理、环境控制及操作步骤的规范，以实现高性能防滑效果。

## 相关链接

##### 塑胶球场

铺装专业篮球场地，适合比赛和训练。

##### 塑胶跑道

优质塑胶跑道材料，提供良好运动体验。

##### 塑胶跑道厂家

塑胶跑道厂家，专业铺装各种类型塑胶跑道。