# 优正体育

专业的彩色路面材料、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 彩色路面用哪些材料

彩色路面构筑材料探析

彩色路面因其美化环境、提升辨识度、警示安全以及划分功能区域等特性，在现代城市建设和交通工程中的应用日益广泛。其重点构成在于赋予路面持久色彩的专用材料，主要包括以下几类：

1. 树脂基彩色路面材料（MMA丙烯酸树脂）：

   - 材料特性： 以甲基丙烯酸甲酯（MMA）为重点成分的双组分反应型树脂。具有极佳的户外耐候性（抗紫外线、耐老化）、良好的耐磨性、优异的弹性柔韧性（适应基材热胀冷缩）、快速固化的特点。
   - 应用形式： 通常作为粘结剂，与耐磨骨料（如彩色陶瓷颗粒、石英砂）混合后摊铺或刮涂在基层（如沥青或混凝土）上，形成彩色面层。可实现多种鲜艳、饱满的色彩效果。
   - 优势： 色彩丰富度、附着力强、韧性好、耐污性佳、固化快便于施工组织，低温适应性较好。整体结构轻盈。
   - 适用场景： 自行车道、人行步道、广场、公园景观路径、公交专用道、小区道路等对色彩和美观要求较高的场所。

2. 环氧基彩色路面材料：

   - 材料特性： 主要由环氧树脂和固化剂组成。环氧树脂因其优异的附着力、高机械强度、出色的耐化学腐蚀性（耐油、耐溶剂）和尺寸稳定性著称。
   - 应用形式： 同样作为粘结剂，与彩色耐磨骨料配合使用，刮涂或喷涂于处理好的基层上形成彩色面层。
   - 优势： 附着力极强、硬度高、耐重压、耐磨性极佳、耐化学腐蚀性优越、表面致密易清洁。
   - 适用场景： 对耐磨性和耐化学腐蚀要求高的场所，如重型车辆通行的厂区彩色通道、加油站地面、坡道、有特殊耐污要求的地面等。

3. 彩色沥青及沥青混合料：

   - 材料特性：
     - 染色法： 在普通沥青混合料拌合后期加入耐高温的无机颜料或有机染料进行染色。色彩相对容易受沥青本色影响，鲜艳度有限，长期使用下色彩稳定性相对树脂类略逊。
     - 脱色沥青法： 使用经过特殊处理的浅色或无色（脱色）沥青作为胶结料，再添加彩色骨料（如彩色碎石、陶瓷颗粒）或颜料拌和成彩色沥青混合料。色彩更鲜艳、更持久。
   - 应用形式： 通过热拌摊铺、碾压成型，形成整体彩色的沥青路面结构层。
   - 优势： 具有与普通沥青路面相似的优良路用性能（如抗车辙、抗裂、舒适性），可实现较大面积的彩色铺装，结构整体性好。
   - 适用场景： 需要大面积彩色铺装且对路面结构性能要求高的区域，如城市主干道彩色公交专用道、大型广场、主题公园道路等。但色彩选择性和鲜艳度通常不如树脂类面层。

4. 彩色防滑骨料：

   - 材料特性： 本身具有颜色的高硬度耐磨颗粒，如煅烧彩色陶瓷颗粒、彩色石英砂、特定矿物骨料等。它们莫氏硬度高，具备优异的耐磨性和防滑性能。
   - 应用形式： 这是形成彩色路面功能表面的关键辅助材料。在树脂类彩色路面中作为耐磨面层骨料（通常撒布在树脂粘结剂表面）；在彩色沥青中作为面层集料或预拌骨料。
   - 作用： 提供持久的色彩、决定路面的防滑性能和纹理构造深度（排水降噪）、保护下层的粘结剂或沥青胶结料。

总结

彩色路面的实现依赖于多样化的材料体系，主要包括高性能的树脂基（MMA/环氧）彩色面层材料、整体着色的彩色沥青混合料以及提供关键功能（色彩、防滑、耐磨）的彩色防滑骨料。树脂基材料在色彩表现、施工灵活性方面优势显著，广泛应用于对美观和功能性要求高的场所；彩色沥青则更适用于需要大面积铺装且具备优异结构性能的场景；而高硬度的彩色防滑骨料则是保障路面安全耐久不可或缺的组成部分。根据具体工程的功能需求、环境条件及成本预算，科学选择匹配的材料组合是构筑成功彩色路面的基础。

## 相关链接

##### 塑胶球场

铺装专业篮球场地，适合比赛和训练。

##### 塑胶跑道

优质塑胶跑道材料，提供良好运动体验。

##### 塑胶跑道厂家

塑胶跑道厂家，专业铺装各种类型塑胶跑道。