# 优正体育

专业的彩色路面材料、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 彩色路面防滑什么意思

彩色路面防滑解析

彩色路面，因其视觉美感和功能性不断拓展应用边界，其重点功能之一便是提升防滑性能。彩色路面防滑并非单一措施，而是通过特定材料和结构设计实现的系统性解决方案。

防滑原理与技术关键：

1. 表面微观构造与宏观纹理：

   - 耐磨骨料： 广泛采用硬度高（如莫氏硬度7级以上的刚玉、石英砂）、粒径分布合理的骨料作为表面耐磨层。施工中，这些骨料部分或完全暴露，形成微观的“锐角”凸起。
   - 构造深度： 通过施工工艺控制（如撒砂工艺），确保彩色路面表面形成足够的宏观纹理和微观粗糙度，提供轮胎橡胶嵌入的“空腔”，有效破除水膜，增加干湿状态下的摩擦力。

2. 高性能树脂粘合剂：

   - 关键作用： 粘合剂不仅要牢固包裹和固定骨料，确保骨料不易被剥离，还需具备优异的耐候性（抗紫外线、抗老化）、柔韧性和耐磨性。树脂固化后形成的表面本身也需具备一定的微观粗糙度。

3. 科学配比与施工控制：

   - 骨料与树脂的比例直接影响骨料的暴露程度和构造深度。过厚的树脂包裹会掩盖骨料棱角，降低防滑性；反之，粘接不足则导致骨料脱落。
   - 施工时的环境温度、湿度控制、材料混合均匀度、摊铺厚度及固化条件均需严格执行，确保较终形成的表面纹理符合设计要求。

防滑性能的量化与意义：

- 摩擦系数： 通过摆式摩擦系数仪（如BPN值）或横向力摩擦系数测试车等方法进行测量。较高的摩擦系数（BPN值）直接对应更短的制动距离和更高的行车安全性。
- 构造深度： 使用铺砂法测量，数字越大，排水能力越强，湿滑状态下的防滑性能越好，同时有助于降低水雾和眩光。

重点应用价值：

- 显著提升安全性： 尤其在坡道、弯道、交叉口、公交站台、隧道出入口、人行道、自行车道、厂区坡道等高危路段，高防滑性能有效减少车辆打滑、侧滑事故，保护行人和骑行者的安全。
- 改善湿滑环境： 优异的排水能力和微观构造，极大提升了路面在雨、雪、油污等湿滑条件下的抓地力。
- 功能导向的色彩警示： 鲜明的色彩结合高防滑性能，形成强烈的视觉刺激和功能警示，引导交通参与者提升警觉，降低事故风险。

总结： 彩色路面的防滑性能是通过精选高硬度耐磨骨料形成微观粗糙度、优化粘合剂性能并精准控制构造深度来实现的系统性技术成果。其重点价值在于显著提升各类道路，特别是高风险路段在干湿状态下的摩擦系数，增强行车和行走的安全性，是道路安全领域一项重要的功能性应用。

## 相关链接

##### 塑胶球场

铺装专业篮球场地，适合比赛和训练。

##### 塑胶跑道

优质塑胶跑道材料，提供良好运动体验。

##### 塑胶跑道厂家

塑胶跑道厂家，专业铺装各种类型塑胶跑道。