# 优正体育

专业的彩色路面材料、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 陶瓷颗粒防滑路面施工方案

陶瓷颗粒防滑路面施工方案

陶瓷颗粒防滑路面因其优异的防滑性能、丰富的色彩选择、耐候耐磨及环保特性，在各类户外运动场地、人行步道、坡道、广场等区域得到广泛应用。其性能的充分发挥，依赖于科学严谨的施工工艺。以下为专业施工方案要点：

一、 重点材料构成

1. 高性能树脂粘合剂： 通常采用反应型无溶剂聚氨酯树脂或改性环氧树脂，作为粘结基材。要求具备优异的附着力、韧性、耐候性、耐黄变及抗老化性能。
2. 陶瓷颗粒骨料： 主要成分为烧结陶瓷，具有高硬度、高耐磨、色彩稳定、不粉化等特性。粒径范围通常为1-3mm或2-4mm，根据防滑等级要求选择。色彩丰富多样。
3. 配套辅材： 包括专用底涂剂（增强附着力）、面涂保护剂（提升耐污、耐候及光泽度）、必要的稀释剂（调节粘度，严格按比例使用）等。

二、 施工工艺流程及技术要点 施工需在干燥、清洁、坚实的混凝土或沥青基面上进行，环境温度宜在5℃-35℃，空气湿度低于80%，避免雨雪、大风天气作业。

1. 基面预处理：

   - 检查与修补： 彻底检查基面。清除油污、浮灰、松动颗粒等杂物。对裂缝、孔洞、凹陷等缺陷，使用专用修补材料填平并打磨平整。确保基面整体平整、坚实、干燥、洁净，平整度需满足规范要求（通常要求3m直尺检测误差≤3mm）。
   - 打磨/抛丸处理： 对于光滑或强度不足的基面，需进行打磨或机械抛丸处理，增加表面粗糙度，显著提升粘合剂与基面的机械咬合力和粘结强度。
   - 清洁除尘： 采用强力吸尘设备或高压吹风机彻底清除基面所有残留粉尘。这是保证附着力的关键步骤。

2. 底涂层施工：

   - 涂布： 将专用底涂剂按规定比例混合均匀后，使用专业刮涂工具（如镘刀、滚筒）或高压无气喷涂设备，均匀涂布于处理好的基面上。要求涂布均匀、无遗漏、无堆积。
   - 养护： 根据环境条件和材料特性，确保底涂充分渗透、固化至规定要求（通常表干后即可进行下一工序），形成牢固的界面过渡层。

3. 粘合剂层刮涂与陶瓷颗粒撒布：

   - 粘合剂刮涂： 将主剂粘合剂（聚氨酯或环氧）按严格比例与固化剂混合，充分搅拌均匀。在底涂完全固化后，立即将混合好的粘合剂倾倒于作业面上，使用专用齿形镘刀均匀刮涂至设计的厚度（通常1.5-3.0mm）。要求刮涂连续、均匀、无漏刮，厚度一致。
   - 陶瓷颗粒撒布： （重点工序）
     - 在粘合剂刮涂后，在其仍处于湿润粘稠状态时（开放时间内），立刻进行陶瓷颗粒的人工或机械撒布。
     - 撒布要求均匀、饱满、全覆盖。颗粒应完全嵌入粘合剂中，确保单颗粒被粘合剂包裹2/3以上高度。撒布量需根据设计要求的颗粒粒径、防滑等级和厚度精确控制（通常≥5kg/m²）。
     - 操作人员需穿钉鞋进入作业面，采用倒退方式均匀播撒，避免破坏已刮涂好的粘合剂层。对边角、接茬处重点处理，确保饱满度。
   - 回收多余颗粒： 待粘合剂固化至颗粒无法轻易拨动（通常约2-4小时，视环境温度湿度调整）后，使用专业吸粒机或扫把仔细回收未粘结牢固的浮粒，回收颗粒经清洁干燥后可再利用。此步骤对较终表面的洁净度和颗粒粘结牢固度至关重要。

4. 面层保护处理：

   - 待粘合剂完全固化后（通常需24小时以上），可涂刷1-2遍透明或同色系的面涂保护剂。
   - 面涂保护剂能有效封闭表面微小孔隙，增强整体路面的耐污性、耐候性、抗紫外线能力及色彩持久性，并提升美观度。涂刷需均匀、无遗漏。

三、 关键质量控制步骤

- 基面强度与处理： 基面抗压强度（混凝土≥C25，沥青需坚实无泛油）和处理质量（洁净度、粗糙度）是基础保障。
- 材料配比与时效： 粘合剂、底涂、面涂必须严格按生产商提供的配比精确称量，并在规定操作时间内（适用期） 使用完毕，严禁超时使用已初凝材料。
- 环境监控： 密切关注并记录施工全程的环境温湿度，超出材料允许范围（过低或过高）应暂停施工。
- 粘合剂开放时间控制： 颗粒撒布必须在粘合剂的有效开放时间内完成，确保颗粒嵌入深度和粘结强度。
- 撒布均匀与饱满度： 颗粒撒布饱满、均匀嵌入是防滑性能和使用寿命的重点。避免漏撒、堆积。
- 固化养护： 每道工序完成后，必须保证足够的固化养护时间，避免未充分固化即承受荷载或进行下一工序。
- 成品保护： 施工完成后，应设立明显警示标识，在面层达到设计强度前（通常≥7天），严禁车辆碾压、锐器刮划或进行其他可能损坏路面的作业。

陶瓷颗粒防滑路面通过科学选材与上述系统性施工工艺，有效结合了树脂粘合剂的强粘结力与韧性以及陶瓷颗粒的卓越硬度、耐磨性与色彩稳定性。精心控制的基面处理、精确的材料配比、严格的开放时间管理及均匀饱满的颗粒撒布，是确保路面较终实现高防滑等级、优异耐久性、色彩持久美观及安全舒适使用体验的重点要素。该方案为提升特定区域地面功能与安全水平提供了可靠的技术路径。

## 相关链接

##### 塑胶球场

铺装专业篮球场地，适合比赛和训练。

##### 塑胶跑道

优质塑胶跑道材料，提供良好运动体验。

##### 塑胶跑道厂家

塑胶跑道厂家，专业铺装各种类型塑胶跑道。