# 优正体育

专业的彩色路面材料、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 陶瓷颗粒防滑路面施工工艺

现代陶瓷颗粒防滑路面因其优异的防滑性能、丰富的色彩选择、良好的耐磨性以及对环境友好等特点，被广泛应用于公园步道、自行车道、人行天桥、小区道路、停车场坡道及特殊标识区域等场所。其施工工艺是决定较终路面性能和使用寿命的关键因素。以下将系统阐述其标准化的施工工艺流程与技术要点。

一、 施工前准备

1. 基础评估与处理：

   - 基面要求： 通常要求为坚固、平整、干燥、清洁的混凝土或沥青基层。混凝土基层强度应不低于C25，沥青基层应密实稳定。
   - 基面检查： 彻底检查基面，确保无空鼓、起砂、浮浆、油污、灰尘、脱模剂、松动颗粒、裂缝（需预先修补）等影响粘结的缺陷。
   - 基面处理： 对不符合要求的区域进行打磨、修补；对油污等污染物使用专用清洗剂清除；必要时使用高压水枪冲洗，确保基面完全洁净、干燥（含水率<8%）。对于光滑基面，需进行打毛处理以增加附着力。
   - 环境条件： 施工环境温度一般应在5℃-35℃之间，空气湿度低于85%，避免在雨、雪、大风或即将来临的恶劣天气条件下施工。基面温度应高于露点温度3℃以上。

2. 材料准备：

   - 陶瓷颗粒： 选择煅烧充分、莫氏硬度高（通常≥6）、粒径均匀（常用1-3mm或2-4mm）、色泽饱满稳定的陶瓷颗粒。颜色根据设计要求选定。
   - 底涂粘结剂： 通常采用高性能双组分聚氨酯（PU）或改性环氧树脂（EP）材料。严格检查产品配套性、生产日期、有效期。
   - 面层保护剂： 选用透明、耐磨、耐候性好的聚氨酯或氟碳类罩面材料。
   - 辅助材料： 界面处理剂（必要时）、填缝材料、划线漆等。
   - 设备准备： 搅拌机（电动搅拌钻）、刮刀（齿形镘刀）、撒粒器/撒布机、硬质橡胶耙、清扫工具、吹风机、打磨机、喷涂机（罩面用）、搅拌桶、电子秤、温湿度计等。确保设备清洁、运转正常。

3. 测量放线： 根据设计图纸，精确测量放线，确定施工区域边界、不同颜色区域分隔线等，并用美纹纸等做好标识保护。

二、 底涂粘结剂施工

1. 材料混合： 严格按照产品说明书规定的比例（A组分：B组分），使用电子秤精确称量。将B组分倒入A组分中，使用搅拌器在低速（避免带入过多气泡）下充分搅拌3-5分钟，直至颜色均匀一致。搅拌应在搅拌桶内进行，避免溅出。混合好的材料应在规定的时间内（通常30-60分钟）使用完毕（即适用期）。
2. 底涂刮涂：
   - 将混合均匀的底涂粘结剂倾倒于处理好的基面上。
   - 使用齿形镘刀（齿深根据设计要求的粘结层厚度选择，通常1.5-3mm）均匀刮涂。刮涂方向尽量保持一致，确保厚度均匀、无遗漏、无堆积。
   - 刮涂面积应与后续撒布颗粒的速度相匹配，确保在粘结剂适宜的开放时间内（表面仍保持粘性）完成颗粒撒布。
   - 注意处理边角、接缝、预埋件等细节部位。

三、 陶瓷颗粒撒布

1. 撒布时机： 必须在底涂粘结剂表干前（仍具有强粘性时）立即进行颗粒撒布，这是确保颗粒牢固粘接的关键。
2. 撒布方式：
   - 手工撒布： 操作人员佩戴防滑手套，将陶瓷颗粒均匀、连续地抛撒（或使用撒粒器播撒）在刚刮涂好的粘结剂上。要求覆盖均匀、布满无遗漏，且颗粒应单层嵌入粘结剂中约一半高度。避免局部堆积过厚。
   - 机械撒布： 对于大面积施工，可使用专用的颗粒撒布机，保证撒布更均匀高效。
3. 撒布用量： 撒布量需根据颗粒粒径、设计要求密度及效果进行调整，通常约为4-7kg/㎡（1-3mm颗粒参考）。撒布后肉眼观察应基本遮盖粘结剂层。
4. 初步找平： 撒布后，立即用干净的硬质橡胶耙轻轻梳理，将堆积过厚的地方耙开，填补过薄或裸露处，确保颗粒分布均匀、表面无明显凸起或凹陷。

四、 固化与清理浮粒

1. 初步固化： 让撒布好颗粒的面层在适宜环境下自然固化。固化时间根据粘结剂类型、环境温湿度而定，通常需要6-24小时（具体遵循产品说明）。此阶段严禁踩踏、水浸。
2. 清理浮粒： 待粘结剂固化达到一定强度（手指用力按压无粘手、颗粒不脱落），即可清理表面未粘结牢固的浮粒。使用软毛扫帚仔细清扫，必要时配合吸尘器或吹风机（低风速）彻底清除所有松散颗粒。清理过程需谨慎，避免破坏已粘结的颗粒。此步骤是保证较终路面清洁度和后续罩面质量的重要步骤。

五、 面层保护剂施工

1. 材料混合： 同样严格按照面层保护剂（罩面漆）的产品说明书比例精确混合双组分材料。充分搅拌均匀。
2. 喷涂施工：
   - 推荐使用无气喷涂机进行施工，确保涂膜均匀、致密、无流挂。喷枪压力、移动速度需调试合适。
   - 喷涂前再次检查并确保颗粒层表面完全清洁无浮尘。
   - 喷涂方向保持一致，通常采用十字交叉法喷涂两遍。真好遍薄涂打底，待表干后再喷涂第二遍。涂层总厚度通常要求达到0.2-0.3mm（干膜）。
   - 喷涂需均匀覆盖所有颗粒表面和缝隙，特别注意边角、接缝处的覆盖。
   - 施工人员需佩戴防护用具，环境需保持良好通风。
3. 固化养护： 罩面层施工完成后，需在规定的温湿度条件下进行充分固化养护。完全固化的时间依据材料不同，通常在24-72小时后可轻度步行，7天后可承受正常通行。养护期间严禁水浸、重压、污染。

六、 质量检查与成品保护

- 外观： 颜色均匀一致，颗粒分布均匀密实、无大面积露底、无明显色差、颗粒脱落、鼓包、气泡、裂纹、杂质污染等缺陷。
- 粘结强度： 颗粒应牢固嵌在粘结剂中，手指用力难以抠动。
- 平整度： 整体表面无明显起伏或积水区域（按设计要求允许偏差）。
- 厚度： 使用测厚仪随机抽检，粘结层及罩面层厚度应符合设计要求。
- 标识标线： 如有，检查其位置、颜色、宽度、粘接牢固度。
- 成品保护： 在养护期结束后，仍需注意避免尖锐物体划伤、重物长期碾压、化学溶剂污染等。定期清洁养护可延长使用寿命。

综上所述，陶瓷颗粒防滑路面的成功铺设依赖于严谨的施工流程控制，重点在于基面的精细处理、粘结剂与陶瓷颗粒的精确施作与粘合把控，以及面层密封保护的有效实施，从而较终达成提升路面摩擦系数、美化环境与保障通行安全的工程目标。

## 相关链接

##### 塑胶球场

铺装专业篮球场地，适合比赛和训练。

##### 塑胶跑道

优质塑胶跑道材料，提供良好运动体验。

##### 塑胶跑道厂家

塑胶跑道厂家，专业铺装各种类型塑胶跑道。